건설공사장 기동불시점검 조치결과보고(922공구)

□ 점검일시 : 2014. 11. 28(금)

□ 점 검 자 : 안전관리과 박찬표,박수엽

연번	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고
1	○ 가설통로 안전 - 철근조립 작업구간내에는 근로자가 안전하게 통행 및 작업 할수 있도록 자재정리 및 작업통로설치바람. ※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제22조(통로의 설치)	○ 가설통로 안전 - 철근조립 작업구간내 자재정리 및 작업통로 설치완료.	사진#1
2	○ 가설통로 안전 - 철근조립 작업구간내에는 근로자가 안전하게 통행 및 작업 할수 있도록 자재정리 및 작업통로설치바람. ※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제22조(통로의 설치)	○ 가설통로 안전 - 철근작업 구간은 이동통로 확보 후 작업 시행하겠음.	사진#2
3	○ 기타안전관리 - 2터널 상선 인버트 철근조립 작업구간의 유도등 및 비상조명등이 일부 전원이 연결되어 있지 않으니 비상시설은 항시 작동되도록 하고, 비상시 근로자가 쉽게 볼수 있도록 청결하게 관리바람.	○ 기타안전관리 - 2터널 상선 인버트 철근조립 작업구간의 유도등 및 비상조명등 정비 완료.	사진#3
4	○ 기타안전관리 - 2터널 상선 인버트 철근조립 작업구간의 유도등 및 비상조명등이 일부 전원이 연결되어 있지 않으니 비상시설은 항시 작동되도록 하고, 비상시 근로자가 쉽게 볼수 있도록 청결하게 관리바람.	○ 기타안전관리 - 2터널 상선 인버트 철근조립 작업구간의 유도등 및 비상조명등 정비 완료.	사진#4
5	○ 가설통로안전 - 인버트 철근 조립 작업구간 주진입계단의 단부가 미고정되어 있으니 근로자 통행시 안전사고 예방을 위해 견고하게 설치바람. ※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제23조(가설통로의 구조)	○ 가설통로안전 - 인버트 철근 조립 작업구간 주 진입계단의 단부 견고하게 고정 조치완료.	사진#5
6	○ 가설통로안전 - 인버트 철근 조립 작업구간 주진입계단의 단부가 미고정되어 있으니 근로자 통행시 안전사고 예방을 위해 견고하게 설치바람. ※ 산업안전보건기준에 관한규칙 23조(가설통로의 구조)	○ 가설통로안전 - 인버트 철근 조립 작업구간 주 진입계단의 단부 견고하게 고정 조치완료.	사진#6

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922건설공사(사진 #1)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 12. 01(월)
내 용	철근조립 작업구간내 자재정리 및 작업통로 설치바람.		내 용	철근조립 작업구간내 자재정리 및 작업통로 설치완료.

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922건설공사(사진 #2)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 12. 01(월)
내 용	철근조립 작업구간내 자재정리 및 작업통로 설치바람.		내 용	철근작업 해당구간 콘크리트 타설 작업 완료 되었으며, 후속 공정 진행시 자재 및 이동통로 확보 조치완료.

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922공구 건설공사(사진 #3)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 11. 28(금)
내 용	유도등 및 비상조명등 항시 작동되도록 하고, 청결하게 관리바람.		내 용	유도등 및 비상조명등 전원 연결하여 작동상황 수시 점검 및 청소 조치완료..

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922공구 건설공사(사진 #4)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 11. 28(금)
내 용	유도등 및 비상조명등 항시 작동되도록 하고, 청결하게 관리바람.		내 용	유도등 및 비상조명등 정비 완료.

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922공구 건설공사(사진 #5)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 12. 01(월)
내 용	주 진입계단의 단부 미고정되어 있으니 견고하게 설치바람.		내 용	주 진입계단의 단부 견고하게 고정 조치 완료.

현장명 및 위치		지하철9호선 3단계 922공구 건설공사(사진 #6)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 11. 28(금)		일 시	'14. 12. 01(월)
내 용	주 진입계단의 단부 미고정되어 있으니 견고하게 설치바람.		내 용	주 진입계단의 단부 견고하게 고정 조치 완료.