【화재․구조․구급상황 보고서(최종)】	상황보고처리
	긴급	□	보고	□	참고	□
	1차	□	2차	□	3차	v
	전화	□	문자	□	FAX	□
	1분내	□	3분내	□	지역책임	□

강북소방서 상황실 ☏ 6946-0200  행정전화 93-200

수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 강북소방서 상황실			보고일시 : 2015.11.26.(목) 작 성 자 : 소방장 이석엽 보고책임자 : 소방위 정상원
발 신 지	강북소방서	접수시간		2015.11.26. 01:56.
제 목	강북구 지하철 4호선 레일연마차량 화재				수 신 처
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2015.11. 26(목) 01:56 ~ 07:30 ※ 대응1단계발령 02:47, 초진 04:33, 완진 05:00, 대응1단계 해제 06:34 ※ 선착대 1.5 ㎞ (2분), 본서 1.5 ㎞ (2분) ○ 장 소 : 강북구 수유역에서 미아역방향 700m 지점 선로 ○ 원 인 : 엔진 과열 추정 ○ 개 요 : 4호선 레일연마 작업을 위해 이동중이던 레일연마차 (2호차)가 수유역에서 미아역 방향 700m 지점에서 엔진부에 화재가 발생함 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 – 탑승자 6명 자력대피 ○ 재산피해 : 조사중 – 레일연마 2호차 (A1) 소실, 전기, 신호, 통신 등 일부 소실 3. 동원상황 ○ 인 원 : 291명 (소방171, 경찰30, 의소대60, 지하철30) ○ 장 비 : 62대 (지휘2, 펌프12, 탱크14, 구급6, 구조6, 배연5, 기타17) 4. 조치사항 ○ 02:00 지휘대 및 선착대(번동대)현장 도착 즉시 수유역 방면 진입, 인명검색 및 화점 탐색 ○ 02:02 후착대(우이, 미아, 삼각산대) 도착 ○ 02:03 성북구조대 도착 ○ 02:05 특수구조대 등 타서 출동차량 도착 ○ 02:15 탑승자 6명 대피 완료 (직원 : 이병혁, 용역사 : 나복주,주동혁,이정필,김성환,박용준) ○ 02:20 지하 배연 실시 ○ 02:44 강북지휘차 지휘하에 미아역에서 미아대, 쌍문대, 성북 구조대 진입					청 와 대
					국무총리실
					국민안전처
					장 관
					차 관
					중앙소방본부장
					소방상황센터
					기타기관
					행정자치부
					국 정 원
					검 찰 청
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실	○
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN

4. 조치사항 ○ 02:45 수유역에서 번동대, 삼각산대, 강북구조대, 종암대 진입 ○ 02:47 대응1단계 발령, 비상소집 및 긴급구조통제단 가동 ○ 02:55 성북지휘차 수유역 도착 수유역 현장지휘 ○ 02:55 방학대, 창동대 등 현장 도착 ○ 03:04 서울시 긴급구조통제단 가동 및 본부 지휘버스 출동 ○ 03:33 강북소방서장 현장도착 ※ 강북소방서장 지시 : 직원 안전사고 방지 및 연소 확대방지 주력 ○ 03:40 1차 상황판단회의 ○ 04:00 번동대 현장도착 방수개시 (수관53본 연장) ○ 04:06 수유역 4번 출구 현장지휘소 설치 ○ 04:07 강북소방서장 현장지휘선언, 현장지휘 ○ 04:33 화재 초진 ○ 04:35 2차 상황판단회의 ○ 05:00 화재 완진 ○ 05:05 1차 언론브리핑 실시(행정과장) ○ 05:25 2차 언론브리핑 실시(행정과장) ○ 05:26 서울소방재난본부장 현장도착 ○ 05:40 3차 언론브리핑 ○ 05:58 동대문 급식차 현장 도착 ○ 06:04 4차 언론브리핑 ○ 06:22 화재 레일연마차 견인 출발 ○ 06:34 레일연마차 창동역 도착 ○ 06:34 대응1단계 해제 ○ 06:35 서울특별시 2부시장 현장도착 ○ 06:45 번동대를 제외한 소방력 철수 ○ 07:20 현장활동 종료 ○ 08:00 긴급구조통제단 철수

□ 레일연마 2호차 현황

장 비 명	레일연마차 2호
모 델 명	RR16MX1, CAR			제 작 사		SPENO (SWISS)
제 작 일	2000. 12			취 득 일		2001. 01
수 량	2량 편성			취득가격		47억원
장비번호	1600003253			내용연수		25년
사용목적	레일표면 연마로 인한 레일 수명연장 및 소음진동 감소
관리부서 관리책임자	궤도사업소 궤도사업소장			운 용 처		찰도장비팀 제2철도장비관리소
제원(mm)	길이: 28,700	높이 3,640			중량 76ton
주행속도	일반주행 : 80km/h, 연마작업 : 4~6km/h
일일작업량	600m/1.5h/8pass
엔 진	제작사 : GM 모델명 : 50시리즈 출력 : 205km/1800rpm
연 료	2,200L(경유)			방화수		9,700L

※ 사고차량 경유 1500L, 청소용 유압류 200L 중 유압류(난연성) 200L 소실됨