시설물 인계․인수서

□ 시 설 명 : 서울서초 보금자리주택 조성공사 중 방음터널설치공사(토목)

□ 위  치

○ 서울시 서초구 우면동 391-13 ~ 서울시 서초구 우면동 736

□ 규  모

○ 방음터널 설치공사

- 방음터널공사  :  L=384.0M, H=7.0M, B=26.5~54.0M

- 직립형방음벽  :  L=58.55M, H=3.5M

□ 시행부서 : 한국토지주택공사 강남직할사업단

□ 시 공 자 : 동화건설(주) 이봉우

□ 인계․인수목록 : 별 첨

위 시설물 및 관련도서를 인계․인수함

2013.   1.

인계자 : 한국토지주택공사 강남직할사업단장   (인)

(점검자)    (인)

(인)

인수자 : 서울특별시장  (인)

(점검자)    (인)

(인)

인계․인수 자료목록

□ 시설물 : 서울서초 보금자리주택 조성공사 중 방음터널설치공사

자료종류	자 료 내 역	수량	비 고
1. 준공서류	◦ 준 공 내 역 서	1	CD-ROM
2. 준공도면	◦ 준공도면 (평면도 및 각종상세도면)	1
3. 참고서류	◦ 준공사진	1

위 관련 도서를 인수․인계함

2013.   1.

인계자 : 한국토지주택공사 강남직할사업단장   (인)

인수자 : 서울특별시장   (인)

공 사 세 부 내 역

□ 공사명 : 서울서초 보금자리주택 조성공사 중 방음터널설치공사

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
◦양재천교 확장(ST-BOX GIRDER)
반포방향	B=2.9M	M	97.9
과천방향	B=2.9M	M	152.45
◦선암IC교 확장(ST-BOX GIRDER)
반포방향	B=2.9M	M	63.5
과천방향	B=2.9M	M	63.5
◦방음벽 설치공사
직립형방음벽	H=3.5M,B=2.0M	M	58.55
◦방음터널 설치공사
방음터널(TYPE-1)	B=26.5M	M	97.9
방음터널(TYPE-2)	B=27.0M	M	63.5
방음터널(TYPE-3)	토공부, B=35.0~54.0M	M	70.0
방음터널(TYPE-4)	B=27.0M	M	58.9
방음터널(TYPE-5)	B=26.5~35.0M	M	94.0
◦부대공
방음터널 점검로	B=1.0M,H=1.0M	M	660