문서번호	안전관리과-720
결재일자	2019.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		안전관리과장	시설국장
협조	도시철도국장
	주무관

'19년 2월 건설공사장 점검계획

2019. 1.

도시기반시설본부

(안전관리과)

'19년 2월 건설공사장 점검계획

우리본부 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 품질높은 도시기반시설을 만들기 위한 2월 건설공사장 안전점검을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추 진 근 거

□ 안전하고 품질높은 현장관리 계획(본부장방침, ‘18. 2. 6)

□ 건설공사 현장점검지침 (국토교통부, ‘16. 1.)

2		정기 안전점검

□ 점검방향

○ 현장 중점 점검

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장, 민원 등 현장 문제점 파악

- 현장별 민간전문가(토질, 구조, 품질)를 지정하여 1:1 현장 관리

○ 예고점검을 실시하고, 지적사항에 대하여 현장관계자와 함께 강평 및 안전지도 실시

- 건설공사장 중점관리 20대 항목(근로자보호, 안전시공) 점검

□ 점검대상

○ 점검대상 : 68개 공사장 (시설국 60개, 도시철도국 8개)

시 설 국				도 시 철 도 국
소계	토목부	건축부	방재시설부	소계	도시철도 사업부	도시철도 토목부
60	24	21	15	8	5	3

- 점검기간 : ‘19. 2. 1 ~ 2. 28

○ 신규공사장 안전기술지도 대상 : 1개 공사장(토목부 1개소)

□ 안전점검 방법

○ 민간전문가와 합동으로 2~3명을 1개조로 편성하여 전 현장

월 1회 이상 안전점검 실시

○ 점검 방법 : 예고점검 실시

- 안전관리가 미흡하여 추가점검 시 불시점검 시행

□ 안전점검시 주요 확인사항

○ 안전관리계획서(유해위험방지계획서) 작성 및 승인 이행 여부

- 계획서에 따라 각종 안전시설 설치 및 정기점검 시행여부 점검

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

- 시공계획서, 시공상세도를 작성하지 않거나 감리단의 승인 없이 시공한 사례

○ 가설구조물(흙막이, 동바리, 비계) 자재관리 및 설치상태 점검

- 설계도서와 현장 시공상태 일치여부 등 확인

○ 구조물 균열 및 누수(방수) 등 시공상태 확인

○ 화재예방 및 추락방지시설 설치상태 점검

○ 비상연락체계 수립 여부

- 유관기관 비상연락체계 유지

○ 위험공종 사전허가제 시행여부

- 철골구조물 설치 및 해체

- 4.2m 이상 동바리 및 비계의 조립 및 해체

- 타워크레인 설치 및 해체

- 고소작업(철골구조 5m이상, 비계․동바리 3m이상)

- 2m이상 콘크리트 구조물 철거

○ 해빙기 대비 터파기 공사장 등 흙막이 공사 및 경사지에 대한 안전조치 확인, 안전시설 설치 여부, 안전점검 실시 여부 등 관리실태 점검

○ 전자인력관리제 테그율 부진현장 독려

- 90% 미만 테그율 부진사업장 테그 독려

- 설비, 통신, 전기, 소방 등 분리 발주된 공사도 참여유도

○ 미세먼지 저감대책 시행여부 확인

- 노후 공해차량 운행 제한 : ’05년 12월 31일 이전 등록된 모든 경유차

· 배출가스 저감장치 부착차량 제외

- 공사장 운영 단축·조정 : 06~21시 운영 단축·조정

3		행 정 사 항

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 책임건설사업관리기술자에게 시정지시 및 공사부서에 통보

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출 (단, 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항에 대해서는  처리계획 제출)

□ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

○ 소요예산 : 20명×220천원 = 4,400천원

○ 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 기간제 근로자 등 보수

따로붙임 : 1. ’19년 2월 안전점검대상 공사장 현황 1부.

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.

3. 위험공종 사전허가제 점검표.  끝.