현 황 사 진

○ 시설물명 : 신정교(A-램프)

사진설명 : 강박스 내부 오염	사진설명 : 연결판 틈새 빗물 유입 흔적 - Splice부 틈새 실란트 등으로 충진 바람
위 치 : P9 D2~D3구간	위 치 : PR2 D21~D22구간
사진설명 : 거더단부 토사 퇴적(제거 바람)	사진설명 : 외부 Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : A3 신축이음하부 지점부	위 치 : PR2~A3구간 거더 외부

현 황 사 진

○ 시설물명 : 신정교(A-램프)

사진설명 : 거더외부 하부 도장박리	사진설명 : 브라켓 연결볼트 녹 발생
위 치 : PR2~A3구간 거더 외부	위 치 : A3 지점 외부 브라켓
사진설명 : 지점 거더단부 토사퇴적(거동방해)	사진설명 : 신축이음 누수 및 녹 발생 - 빗물받이 누수여부 추가 확인 바람
위 치 : A3 지점부	위 치 : A3 신축이음하부