AIRWORTHINESS DIRECTIVE 기술 검토서				결재	담 당	정비반장
A. D 번호	MOLIT	2019 - 134
	EASA	2019 - 0184
제 목	ATA 67 – Rotors Flight Control – Main Rotor Servo Actuators – Inspection
접수일자	2019.08.28		발행일자	2019.08.28
관련기술자료	ASB 67.00.17
적용대상/ 해당여부	HL 9447, 9448(해당)
유효일자	2019.08.12
수행시기	AD 유효일로부터 55시간이내 수행후 150시간 후 재점검
주요내용	- 이 AD는 AS365N3 항공기에서 항공기 기수가 갑자기 들려 비상 착륙한 상황 발생. 검사결과 메인로터 서보엑츄에이터 하부 엔드 피팅 고정 나사가 분리 됨을 발견. 부싱이 올바르게 장착되어 있는지 확인후 이상이 있으면 교환해야 함
수행방법	- AD발행일로 부터 55시간 이내 육안 검사후 이상이 발견되면 교환하여야 함. - AD수행후 150기간후 15시간이내 범위에서 다시한번 육안검사 수행
소요부품	- 해당 부품
조치사항	- HL 9447, 9448은 차기 50시간 정비시 병행 수행예정임.
반복수행여부	1회 반복 검사		대체수행여부
회 람