AIRWORTHINESS DIRECTIVE 기술 검토서				결재	담 당	정비반장
A. D 번호	MOLIT	2019 - 135
	EASA	2019 - 0193
제 목	ATA 64 – Tail Rotor – Tail Rotor Servo Actuator / Duplex Bearing – Inspection / Check
접수일자	2019.08.28		발행일자	2019.08.28
관련기술자료	ASB189-237, 189-224
적용대상/ 해당여부	HL 9639(해당)
유효일자	2019.08.14
수행시기	아래 수행방법 참조
주요내용	- 이 AD는 2019-091R1( EASA ADA019-0121R1)을 대체함. - HUMS retro MOD P/N 8G3130P02011는 A24상태 표시기가 포함된 험스 데이터 분석 검사 추가됨.
수행방법	ASB 189-224를 수행한 후 적용시간 - PART1 너트슬립점검 최초 10시간검사 반복: 10시간 검사 - PART2 스프링게이지측정 최초 50시간검사 반복: 50시간 검사 - PART3 써멀스트립장착 최초 20시간검사 반복: 20시간 검사 - PART4 써멀스트립점검 최초 10시간검사 반복: 10시간 검사 - PART5 베어링그리스점검 최초 10시간검사 반복: 10시간 검사 - PART6 베어링거칠기검사 최초 10시간검사 반복: 200시간 검사
소요부품	- 써멀 스트립
조치사항	- HL 9639는 현재 수행중
반복수행여부	YES		대체수행여부
회 람