가압장·배수지 CCTV설치 현황

고화질 CCTV 22대, 저화질 CCTV 6대, DVR 4대

시설물명	위치	설치년도		카메라 규격	비고
		카메라	DVR
신정가압장	가압장 출입구	2014	×	200만화소, 회전형, 적외선
	펌프실	〃	×	〃
개봉배수지	항 출입구	〃	×	〃
목동배수지	제어실정문	〃	×	〃
	1지 항출입구	2015	×	〃
	2, 3지 항출입구	〃	×	〃
	유출밸브	〃	×	〃
우장산배수지	펌프실	2014	×	〃
	제어실 정문	2015	×	〃
	1지 항출입구	〃	×	〃
	2,3지 항출입구	〃	×	〃
화곡배수지	가압장내부	〃	×	〃
	출입문외부	〃	×	〃
	항출입구	〃	×	〃
신월배수지	1지 항출입구	〃	×	〃
	2,3지 항출입구	〃	×	〃
	관랑실 앞	〃	×	〃
개봉가압장	가압장 출입구	〃	×	〃
	가압장 내부	〃	×	〃
온수가압장	가압장 출입구	〃	×	〃
	가압장 내부	〃	×	〃
온수배수지	항 출입구	〃	×	〃
오류2배수지	항 출입구	2013	2015	41만화소, 회전형, 적외선
궁동증압장	가압장 내부	2010	〃	41만화소, 회전형
성아배수지	항 출입구	2008	〃	〃
신정배수지	1지 항출입구	2012	〃	〃
	2지 항출입구	2012		〃
	3지 항출입구	2011		〃

: ‘15년도 교체설치(17대)  : 저화질카메라(6대)