DCPT 제작 규격서

(Dynamic Cone Penetration Testing)

1. 특징

1) 동적 콘 관입 시험(DCPT:Dynamic Cone Penetrometer Test)은 도로포장의 보조기층, 기층 등의 지지력을 측정하기 위해 , 일정 무게의 자유 낙하에 의한 힘이 Cone Tip을 타고 실험 지표면을 뚫고 들어가는 능력을 측정하여 지지력을 계측할 수 있게 한 장비이다.

2) DCPT는 많은 평가 방법들과 융통성을 발휘할 수 있다. 가령, DCPT의 PR값은 CBR, 동적탄성 계수, E 값과 비교 산정할 수 있다 둘째, 다른 어떤 실험방법보다 간단한 측정 방법을 보여준다. 셋째, 간단한 장비와 적은 인력으로 실험값을 바로 알 수 있어 빠르고 경제적이다.

3) 간단한 부품으로 운반 및 보관이 용이하다.

4) 풋(Foot) 버튼의 동작으로 한 사람이 혼자서도 시험이 가능하다.

5) 부속품 및 분해 조립이 간단하여 누구든지 어디서든지 간편하게 시험을 할 수 있다.

6) 임의의 심도까지 연속적인 시험가능하다.

7) 임의로 높이 조절하여 타격 횟수(타격 속도)로 조절 가능하다.

8) 휴대성이 간편하여 사용하기 용이하다.

2. 규격

1) 낙하 추 무게 : 10kg 2) 낙하높이 : 500 ~ 1,000 mm 3) 로드 사이즈 : 660 × Ø65 mm 4) 낙하속도 : 10 ~ 30 blows/min 5) 하부 콘 각도 : 60° 6) 타격압력 : 0.49 MPa 7) Total Weight : 15 ± 2.5kg (케이스 무게 별도)

3. 관련기준

① 기본 장치의 부품에 대한 재료는 다음 각호에 해당하는 강재 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용한다.

- KS D 3503(일반구조용 압연강재)

- KS D 3515(용접구조용 압연강재)

- KS D 3517(기계구조용 탄소강 강재)

- KS D 3708(니켈크롬강 강재)

- KS D 3710(탄소강 단강품)

- KS D 3711(크롬 몰리브덴강 강재)

- KS D 3751(탄소공구강 강재)

- KS D 3752(기계구조용 탄소강 강관)

- KS D 3753(합금공구강 강재)

② 구성 부분에 따라서 각각 별표 1에서 정한 강재 또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용.

③ 무게 추 연관되어 하중을 받는 곳에 사용되는 보울트, 너트는 고장력강 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지고 있는 강재를 사용.

4. 기타 부속품

1) 제품보관용 캐리어 알루미늄 가방(케이스)+바퀴

2) 렌지셋트

3) 볼트/너트

5. 제품보증 및 AS기간

- 본 실험 장치는 발주자와의 상호 협의를 통해 실험목적에 부합되는 모든 실험사항을 고려할 수 있도록 설계/제작하고, 납품 시 하자 발생에 대한 모든 책임은 제작자가 감수하며 사용자 부주의에 의한 경우를 제외하고 무상 보증수리 기간을 납품 후 1년으로 한다.

- 완제품은 계약 후 지정된 장소로 납품되어야 한다.