- 삼성SDS 미술작품 설치관련 -

‘DMC관리 자문단’ 자문의견서

[구조 및 재료]

○ 작품시공 상세도의 설명에서 작품 내부에 스텐리스 스틸 프레임 트러스 구조로 제작하는 것으로 되어 있는데, 그럴만한 공간이 나올 지 확인.

○ 작품제작에 사용되는 스텐리스 스틸 판재 두께 최소 3mm이상

○ 폴리카보네이트를 외장 조형물 재료로 쓰기에는 관리성‧안전성‧내구성에 부적합

[형태 및 이미지]

○ 형태가 휴먼네트워크인데 똑같은 남자 이미지가 복제와 같아서 다른 한 이미지를 여성 또는 어린이로 만들어 전체적 조형성에서 다양한 형태 구현 제안

[조명 및 가시성]

○ 밤에는 불이 들어오지만 낮에는 어떻게 할 것인지, 낮 시간에는 무엇을 볼 수 있는 지 제시

○ 원색의 조명선을 한번 거르지 않고 그대로 카보네이트에서 보여지게 하는 것은 요즘 지양하는 추세이다.

[볼륨감]

○ 옆면의 같은 두께의 단순함을 처리할 방법 제시

○ 작품의 전반적인 형태감은 선을 사용한 컨셉인 것 같은데 볼륨감이 없어 약해보이는 면이 있음