양식		붕괴유발부재(FCMs]의 대상교량

※ 대상교량 : 강박스거더교(1개 박스거더교, 2개 박스거더교), 플레이트거더교(2플레이트 거더교)

* 거더가 3개 이상 되는 교량은 대상에서 제외 [붙임2 참고]

□ 용비교

위 치 도

연번	시설명	시설물 제원 및 교량형식	붕괴유발부재	대표 단면도	관리부서	비고
1	용비교램프	-폭 : 7.15m, 연장: 228.0m -준공연도 : ‘2003.07(강구조) -구조형식 : 강박스거더교 (1박스-거더) -상태등급 : B등급	이 칸은 작성하지 마세요		성동도로사업소 시설보수과

00교 B램프 사진
박스 내부	박스 외부

박스 내부