사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교(P1~P2)    ※ 위치 : 좌측(G1) 보강형 하현박스(타이거더)

사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락	사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락
위 치 : P1 G1 D25~D26	위 치 : P1 G1 D25~D26
사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락	사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락
위 치 : P1 G1 D17~D18	위 치 : P1 G1 D18~D19

사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교(P1~P2)    ※ 위치 : 좌측(G1) 보강형 하현박스(타이거더)

사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락	사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락
위 치 : P1 G1 D12~D13	위 치 : P1 G1 D11~D12
사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락	사진설명 : 내부 점검등 배전선 고정 클립 탈락
위 치 : P2 G1 D11~D12	위 치 : P2 G1 D8~D9

사 진 대 지

○ 시설물명 : 숯내교(P1~P2)   ※ 위치 : 좌측(G1) 타이거더 등

사진설명 : 교량받침 들뜸(2mm) / 지속관찰	사진설명 : 격벽 상부 종리브 도장박리
위 치 : P1 G13열	위 치 : P1 G1 D11 격벽 상부
사진설명 : 타이거더 상부 토사 퇴적 - 배수구멍 등을 막을 우려가 있으므로 청소 필요	사진설명 : 타이거더 거더 녹 발생
위 치 : P1~P2구간 좌측(G1) 타이거더 외부	위 치 : P1~P2구간 좌측(G1) 타이거더 외부