2017년 ISO 22000/ 14001 목표 및 추진계획서

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 6                작성자 :  장호, 김태현, 정인영, 이종관, 권오정

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
원ㆍ정수 절약	▶ 유효율 관리 -유효율 99.0%이상유지	▶ 생산량 조정 및 분석 철저 - 유량계 등 기기관리 철저 ▶ 여과지 역세척수 전량 재활용 - 역세척수 회수량 증대 및 역세척 시간 조정으로 배출량 감소 - 침전슬러지 최적 배출량 조정	2017.1.1 ～12.31	-	원가절감 수자원절약	정수과	장호 김태현	99.64%
폐기물 감량 및 적정관리	▶ 폐기물 전량 위탁처리	▶ 폐유, 폐시약 등 지정폐기물 관리 - 별도 용기에 보관 - 폐유 전량 위탁처리 - 폐시약 상수도연구원 위탁처리	2017.1.1 ～12.31	-	토양오염방지 수질오염방지 폐기물발생저감	정수 시설과 정수과	정인영 이종관	359kg
	▶ 오니케익함수율 저감 - 함수율:68.0%이하	▶ 슬러지 케익 재활용처리 ▶ 탈수기 운영관리 강화 - 적기 노후부품 교체 및 수리 - 여포 이동속도 적정운전	2017.1.1 ～12.31	824,000	토양오염방지 수질오염방지 폐기물발생저감	정수과	권오정	66.1%

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 6                                     작성자 :  권오정, 김향석

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
방류수 수질관리	▶ 방류수수질 적정관리 - COD : 10.0 ppm - S S : 4.0 ppm	▶ 원격감시 시스템(TMS) 관리 (실시간 방류수 수질감시) - COD, SS, pH ▶ 배출수처리시설 안정적 균등운영 및 시설보완 ▶ 응집보조제 적정 주입	20171.1 ～12.31	70,000	수질오염방지	정수과	권오정	COD 6.5ppm SS 2.9ppm
에너지 절약	▶ 연료사용량 절감 - 온실가스 60,231ton CO2/년 이하 배출	▶ 취․송수펌프 및 저효율 생산설비 성능개선 및 효율적 운전 - 취․송수펌프 최대 효율점에서 운전 - 생산설비 최적상태 유지 및 운영관리 ▶ 불필요한 냉난방기구 사용 지양 ▶ 공공건물 에너지절약 생활화 - 적정 실내온도 준수 ․ 동절기 : 실내온도 18℃이하 ․ 하절기 : 실내온도 26℃이상	2017.1.1 ～12.31	-	온실가스 배출 저감 자원절약 대기환경보호	정수 시설과	김향석	CO2배출량 56,942tonCO2/년

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 7                                     작성자 :  이종관, 김석진

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
정수수질 및 약품관리	▶ 정수탁도 관리 - 0.07NTU 이하유지	▶ 수질변화에 따른 효율적 운영관리 -정수약품 적정 주입 -원ㆍ정수 수질검사 강화 -공정별 수질감시 및 관리 철저 -갈수기, 장마철 수질관리 강화 -현장직원 수질관리 교육실시 ▶ 여과지 운영상태 최적화 -여과사 오염도 조사(년 2회) ▶ 정수시설 청소 및 청결 유지 ▶ 수질자동분석기 유지관리 철저	2017.1.1 ～12.31	-	수질오염방지 깨끗한 수돗물 공급	정수과	이종관	0.048NTU
	▶ 송수잔류염소유지관리 - 송수잔류염소목표값 0.35~0.70㎎/L	▶ 송수 잔류염소 관리강화 - 지역배수지 및 관내수도꼭지 잔류염소별 송수 목표 잔류염소 설정 - 월 1회이상 피드백 관리 ▶ 송수 소독능 2 이상 확보	2017.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성확보	정수과	김석진	0.46㎎/L

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 7                                              작성자 :  이종관

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
정수수질 및 약품관리	▶ 냄새물질 최소화 - 송수(지오즈민, 2MIB) 8ng/L 이하	▶ 여름철 이․취미 관리 -수질검사 강화 : 맛․냄새물질 1회/일, 조류 회/일 -오존주입 강화와 활성탄흡착지 역세시간을 단축 맛․냄새물질 제거효율 증대 ▶ 조류주의보 발령 및 냄새물질 증가시 주입 강화 -평상시 : 오존0.3ppm 이하 -비상시 : 0.3 ~1.5 ppm	2017.1.1 ～12.31	-	수질오염방지 깨끗한 수돗물 공급	정수과	이종관	지오즈민 0ng/L, 2-MIB 0.97ng/L,
	▶ 총트리할로메탄 기준준수 - 0.03㎎/L 이하	▶	2017.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성확보	정수과	이종관	0.011㎎/L

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 7                                     작성자 :  이종관, 조완선

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
정수수질 및 약품관리	▶ 여과수 탁도기준 준수 - 0.15NTU이하 유지	▶ 수질변화에 따른 효율적 운영관리 -정수약품 적정 주입 -원ㆍ정수 수질검사 강화 -공정별 수질감시 및 관리 철저 -갈수기, 장마철 수질관리 강화 -현장직원 수질관리 교육실시 ▶ 여과지 운영상태 최적화 -여과사 오염도 조사(년 2회) ▶ 정수시설 청소 및 청결 유지 ▶ 수질자동분석기 유지관리 철저	2017.1.1 ～12.31	-	수질오염방지 깨끗한 수돗물 공급 소독능 확인	정수과	이종관	0.05NTU
	▶ 소독공정 불활성화비 1이상 - 불활성화비(송수) 1 이상 (바이러스, 지아디아)	▶ 오존처리공정 최적운영 -잔류오존 0.05ppm 이상으로 소독능 확보 ▶ 염소공정 운영 최적화 - 잔류염소 0.35~0.70㎎/L 유지로 적절한 소독능 확보	2017.1.1 ～12.31	-	수돗물안전성확보	정수과	조완선	불활성화비 43.71 (바이러스) 불활성화비 10.85 (지아디아)

부서명 : 정수과, 정수시설과                   작성일 : 2017. 3. 7                                     작성자 :  김석진, 김태현

환경목표	세부목표	추진계획						전년도 실 적
		추진방법	기간	예산 (천원)	예상효과	시행 부서	책임자
정수약품 관리	▶ 정수약품관리 -안전점검: 4회/일 -안전교육: 1회/월	▶ 정수약품 자동투입시스템 운영 (쟈-시험에 의한 수정 보완) ▶ 약품누출시 자동경보체제 유지 ▶ 약품 재고량 적정유지 ▶ 정기적인 안전점검 및 안전교육 준수	2017.1.1 ～12.31	1,809,000	환경오염방지 (수질,대기,토양)	정수과	김석진 김태현	-점검 1,460회 (일4회) -교육 12회 (월1회)