KRTCS_2용「한국철도표준규격(KRS)」제정(안) 검토의견

소속 : 서울특별시 도시기반시설본부,    작성자 : 김영하 신호과장(02-772-7067)

제정(안)	검토안	사 유
32P> 그림6. 열차제어시스템 통신 인터페이스 구성도 (7) 지상STU~차상STU 간의 통신은 LTE-R 무선통신을 사용한다.	(7) 지상STU~차상STU 간의 통신은 열차제어의 안전성과 유지보수를 위해 LTE-R 무선통신을 2중계(DU/RRU)로 구축하여야 한다.	- 지상/차상 안전전송유닛(STU)은 각 각 2중계로 구성되어 있으나, 지상 ~ 차상 간 무선통신 구축방식은 그림6.과 설명(7)에서 언급이 없음. - KRTCS-2의 규격에서 LTE-R 무선통신에 관한 기술규격은 포함하지 않더라도 무선통신 구축방식(DU/RRU 2중계)은 명기하여야 열차제어 안전성 및 유지보수 수준을 결정할 수 있음.