2014년 LED조명 시범보급사업 계획서

기관명 : 마포소방서

1. 사업개요

❍ 위    치 : 서울특별시 마포구 창전로 76(신수동)

❍ 사업기간 : 20일간

❍ 사 업 비 : 35백만원(부가세포함)

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		형광등 ③	백열등 ④	할로겐 ⑤	유도등 ⑥	기타조명 ⑦
701	39	621	0	2	39	0

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

- 기존 실내 조명기구(형광등)를 고효율 LED 조명기구로 교체하여 쾌적한 사무실 환경유지와 CO2 온실가스 및 에너지 절감에 기여하고자 함.

❍ ‘14년 LED조명 교체 계획(※ 사업대상 : 실내용 LED)

- 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
서울 마포구 창전로 76 마포소방서	형광등기구(FL32W×2) 205EA 형광등기구(FL20W×2) 64EA 형광등기구(EL18W×2) 74EA	2004년 01월	내구 연한초과

※ 기존조명 노후도 및 24시간 점등시설 위주로 작성바람

- LED조명

구 분	교체계획	용 도	비 고
BD-EL312-45,45W BD-EL312-21A,21W BD-DL-15,15W	LED(평판 300×1200) 205EA LED(평판 300×600) 64EA LED(다운라이트 6인치) 74EA	실내 사무실 및 강당 계단 및 복도 화장실

❍ 사 업 비

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	설치비 자체예산 사용여부
계		34,370	포함
마포소방서	1층 사무실	LED(BD-EL312-45,45W) 118×70EA = 8,260	포함	×
	2층 사무실	LED(BD-EL312-45,45W) 118×50EA = 5,900		×
	3층 사무실	LED(BD-EL312-45,45W) 118×60EA = 7,080		×
	4층 강당	LED(BD-EL312-45,45W) 118×25EA = 2,950		×
	복도	LED(BD-EL306-21A,21W) 92×50EA = 4,600		×
	중앙 계단실	LED(BD-EL306-21A,21W) 92×14EA = 1,288		×
	화장실	LED(BD-DL3-15,15W) 58×74EA = 4,292		×

※ 산출내역은 상세하게 기술바람(아울러, 설치비 자체예산 가능여부 표기 바람 ○, X)

4. 사업효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 :  2.396MWh/월

- 전력비용 절감 457천원/월 단가 : 120원/KWh)

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
	형광등 FL32W×2	343	64	14	6,826	343	45	4,430	2,396

단, 전력사용량 : 26일/월 적용바람, 조명시간 14시간 적용

5. 현 황 사 진

사무실	복도
화장실	계단