2014년 LED조명 시범보급사업 계획서

부서명 : 난지물재생센터 물재생과

1. 사업개요

❍ 위    치 : 유입펌프장(서울시 마포구 증산로 12)

❍ 사업기간 : 2014. 10 ~ 12

❍ 사 업 비 : 금50,000천원

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		형광등 ③	백열등 ④	할로겐 ⑤	유도등 ⑥	기타조명 ⑦
489	43	300				146

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

- 노후화로 효율이 저하된 조명기구를 교체하여 전력량 절감 및 조도개선

❍ ‘14년 LED조명 교체 계획(※ 사업대상 : 실내용 LED)

- 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
유입펌프장 근무실	형광등 32W×2 300등	2006년

※ 기존조명 노후도 및 24시간 점등시설 위주로 작성바람

- LED조명

구 분	교체계획	용 도	비 고
실내등	형광등 32W×2 300등 → LED 40W 300등	근무실 조도개선

❍ 사 업 비

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	설치비 자체예산 사용여부
계		50,000	20,000	○
유입펌프장	감시반(근무실)	160천원×106등=16,960
	전기실	160천원×79등=12,640
	계단	160천원×60등=9,600
	기타	160천원×68등=10,880

※ 산출내역은 상세하게 기술바람(아울러, 설치비 자체예산 가능여부 표기 바람 ○, X)

4. 사업효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 :  MWh/월

- 전력비용 절감 :      천원/월 단가 :     원/KWh)

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
교체	형광등	300	32W×2	14	6.988	300	40W	4.368	2.620

단, 전력사용량 : 26일/월 적용바람, 조명시간 14시간 적용

5. 현 황 사 진