OPS 안전관리 교육자료

One Paper Sheet

서울특별시소방재난본부

재 난 대 응 과

1	. 체인톱 위험요인 및 안전장치	(종로)
2	. 전동공구 감전예방	″
3	. 전기시설물 점검시 안전요령	″
4	. 체이톱 사용방법 및 안전관리요령	″
5	. 겨울철 낙상사고	″
6	. 방수중 계단이 낙하하여 밑에 깔린 사고	″
7	. 호스클램프 사용 중 골절사고	″
8	. 추락, 전도 사고사례	(중부)
9	. 이동전선 사용요령	″
10	. 신너 폐드럼 용접절단 중 폭발사고	″
11	. 동력절단기 위험, 대책	″
12	. 대립주수시 대원의 추락	″
13	. 진압장비 사용방법	″
14	. 기자재 운반 안전사용 요령	″
15	. 돌진관창 사용요령	″
16	. 누출 LP가스 폭발사고에 대한 대처방안	(광진)
17	. 공사중 건물화재시 계단 추락사고 방지대책	″
18	. 방수훈련중 안전사고의 효율적 대처 방안	″
19	. 샌드위치판넬 구조 진압대책	″
20	. 목재건축물화재지 진압대책 및 방법	″
21	. 레펠훈련중 추락사고 방지방안	″
22	. 야간 구조보트 운행중 출동사고 방지책(부유물 등)	″
23	. 킥백현상(체인톱)	(용산)
24	. 휴대용가스렌지 안전사용 요령	″
25	. 노후건물 화재진압 요령	″
26	. 생활주변에서 일어날 수 있는 유아 안전사고	″
27	. 감전재해예방 원칙	″
28	. 해파리에게 쏘였을때 응급처치	″
29	. 초순간진화기 사용법 및 안전수칙	(동대문)
30	. 올바른 완강기 사용법	″
31	. 지하층화재 안전활동 요령	″
32	. 고층에서 무거운 환자 이송시 주의점	″
33	. 중랑천변 장애인매점 수난사고	″
34	. 화재시 건축구조물의 재료에 따른 붕괴 예측	″
35	. 수중 인명구조 작업중 안전사고 예방	(영등포)
36	. 동력절단기 사용에 따른 안전수칙	″
37	. 유리창 파괴시 안전사고 예방	″
38	. 현장출동시 수신호로 차량통제시 안전사고 예방	″
39	. 지하철 철로상 인명구조 작업시 안전사고 예방	″
40	. 초순간진화기 안전사고 방지	″
41	. 공기 충전기 사용방법과 안전관리	″
42	. 맨홀, 지하탱크, 정화조 사고시 안전관리	(성북)
43	. 하강중 매듭 통과하기 요령	″
44	. 셀프주유소 안전	″
45	. 예고없이 찾아오는 화재 어떻게 대처해야 할까요?	″
46	. 교통사고 에어백 터짐	″
47	. 복식사다리를 이용한 인명구조	(은평)
48	. 일체형 소방헬멧 도입으로 소방공무원 안전사고 예방	″
49	. 윈치사용 주의사항	″
50	. 자동차 뒷자석 헤드레스트 적재물 사고위험성	″
51	. 동력절단기 안전사고요령	″
52	. 동력절단기 안전사용 요령	(강남)
53	. 벌쏘임 방지	″
54	. 시위(집회) 현장 안전	″
55	. 에어매트 안전	″
56	. 엔진 체인톱 안전	″
57	. 유압콤비절단기 안전	″
58	. 학교 응급처치 예방	(서초)
59	. 로프발사총 안전	″
60	. 산불홪재시 진압대원 고립상황	″
61	. 승강기 구조	″
62	. 완강기 추락	″
63	. 유압장비 안전	″
64	. 체인톱 안전	″
65	. 구급현장활동 감염방지	(강서)
66	. 소방현장에서의 안전한 차량부서	″
67	. 화재현장 안전사고 사례교훈	″
68	. 화재시 건물붕괴 징후의 측정방법	″
69	. 체인톱 안전	″
70	. 수난구조시 안전	″
71	. 시멘트 벽돌속에 숨은 전선	(강동)
72	. 제면기에 손이 끼인 사고	″
73	. 이동형 전등 외함 접촉에 의한 감전	″
74	. UHF 무전기 보조장비(무선헤드셋)의 사용법	″
75	. A형 사다리 사용법	″
76	. 건축물 화재 진입 시 착안사항	″
77	. 소방현장에서의 안전한 차량 부서방법	(마포)
78	. 체인톱 안전	″
79	. 방사선 시설물에 대한 접근 및 처리	″
80	. 산불진화현장 안전사고사례의 교훈	″
81	. 학원 화재현장 안전	″
82	. 산악구조현장 안전사고사례의 교훈	″
83	. 화재시 건물붕괴 징후	″
84	. 수중펌프 활동 배수시 안전	(도봉)
85	. 산불 진화시 안전	″
86	. 나이트클럽 화재진압시 안전	″
87	. 지하철승강기 화재시 안전	″
88	. 아파트 베란다 진입 인명구조시 안전	″
89	. 한옥지붕 파괴시 안전	″
90	. 고가사다리차 활용 아파트인명구조시 안전	″
91	. 동력절단기 안전	(구로)
92	. 이동식사다리 장착기구 보강	″
93	. 건물계단이용 현장활동시 안전	″
94	. 수전설비 특별고압 접촉에 의한 감전	″
95	. 출동차량 내릴때 발판주의	″
96	. 산악등반 중 추락사고	″
97	. 풍수해 안전수칙	″
98	. 이동식사다리에서의 추락사고	″
99	. 로프 하강 훈련시 안전	″
100	. 이동식 배연기 활용	(노원)
101	. 학원 화재현장에서 안전사고 사례의 교훈	″
102	. 방사능 시설물에 대한 접근 및 처리	″
103	. 옥내소화전 관리	″
104	. 산불 진화현장 안전	″
105	. 암벽 낙상환자 구조중 안전	″
106	. 산불화재 진압요령	(관악)
107	. 숙박시설 진압요령	″
108	. 다중이용업소 인명구조	″
109	. 고시원건물 인명검색	″
110	. 구급대원 안전관리	″
111	. 산악사고 안전밸트 활용	″
112	. 방수압력에 의한 호스파열	″
113	. 숙박시설내 부탄가스 폭발	″
114	. 산 정상 헬기장에서 만취한 등산객 구조	″
115	. 백 드래프트	(송파)
116	. 가스안전시 안전수칙	″
117	. 화상시 응급처치	″
118	. 복식사다리 안전	″
119	. 주수한 물이 동결되어 미끄러진 추락사고	″
120	. 가스누출로 인한 화상사고	″
121	. 백드래프트 징후 및 예방	(양천)
122	. 동력절단기 안전	″
123	. 현장활동 후 귀소하여 수관건조대에 수관 걸기	″
124	. 승강기안전	″
125	. 해빙기 얼음판 안전	″
126	. 안테나식 사다리사용요령	″
127	. 건물계단이용 현장활동시 주의사항	(중랑)
128	. 동력절단기 안전	″
129	. LPG용 기화진압요령	″
130	. 올바른 완강기 사용법	″
131	. 공사장 감전사고 방지	″
132	. 유압스프레더 작동시 유의	(동작)
133	. 출동중 교차로 안전통행 방법	″
134	. 중량물 운반 시 안전	″
135	. 주들것에서의 기본환자 자세	″
136	. 이륜자동차 안전운행	″
137	. 낙하물에 의한 피해손상	(서대문)
138	. 재난현장 안전사고 사례 및 개선	″
139	. 엘리베이터 문틈에 머리가 끼는 사고	″
140	. 동력절단기 사용요령	″
141	. 산불화재시 진압장비 사용법 및 안전	″

《목  록》

ONE PAGE 안전자료	A형 사다리 사용요령
▣ 개요
○ 진압대원이 화재현장에서 장애물(담장) 등반 시에 담장을 쉽고 안전하게 넘기 위한 방법
▣ 위험요인(외사다리 사용시)
○ 외사다리 사용 시 바닥의 미고정으로 낙상에 의한 안전사고위험이 있음 ○ 사다리 등반 이후 하강 시 추락사고의 위험이 있음
▣ 내용
○ A형 사다리를 담장에 설치하여 관창수가 사다리 상부에 위치하여 호스 및 관창을 받아 넘기고 관창수가 화재현장으로 이동 후 관창보조가 사다리를 넘어 현장에 진입 후 화재진압 함
○ 사다리 이동시 2인1조로 운반 (담장에 설치 시 필요할 경우 운전원에게 도움 요청) ○ 담장 견고성 확인 후 설치 ○ 안전장구 착용 후 사용 등 ○ 사다리 등반 시 올바른 자세를 유지한다

ONE PAGE 안전자료

에어매트 안전 작업 수칙

▣ 위험요인

□ 에어매트를 이용한 탈출 시 요구조자의 경우 낙하자세에 대한 훈련이 되어 있지 않기 때문에 낙하 시        부상의 우려가 있다.

□ 환경적 요인(불법주정차 차량 및 건물주변에 설치된 조경물 등) 때문에 실제 현장에서 에어매트 설치시              시간적 지연상황이 빈번히 발생한다.

□ 환경적 요인으로 설치완료 후에도 낙하시 안전성에 문제가 있다.

□ 소방대가 출동하여 에어매트를 설치하기 위해 차량 강제 이동행위 시에 발생한 손해에 대해 법적 배상 책임의        모호성이 있다.

▣ 안전낙하수칙

□ 에어매트 설치 방법

1. 요구조자의 낙하 시작지점을 우선적으로 파악한다.

2. 가급적 모든 장애물을 제거 하여 에어매트의 모든

면이 바닥에 닿을 수 있는 장소를 택한다.

3. 에어매트 팽창 시 매트의 각 모서리와 변 부분을

잡아당겨 주어 팽창완료 시간을 단축 시킨다.

4. 팽창완료 후 모든 요구조자가 구조될 때 까지 팽창

상태 및 전원 유지 상태를 수시로 확인한다.(*갑작

스런 정전이나 과부하로 인해 전원이 차단되는 상태

를 대비하여 예비전원확보 필요.)

□ 에어매트 낙하 방법

1. 낙하지점(에어매트의 정중앙)을 두 눈으로 확인하고

정중앙선에 선다.

2. 시선은 아래가 아닌 정면을 멀리 향한다.

3. 낙하시작지점에서 곧게 서서 한쪽 다리를 크게 벌려

(시작지점 모서리 부분에 머리가 닿는 것을 방지) 시     작지점 으로부터 벗어난다.

4. 시작지점에서 벗어난 순간 다른 한쪽 다리를 재빨리

끌어올려 몸을 ‘ㄴ’자 형태로 만든다.

5. 낙하도중 두 팔은 머리를 감싸고 팔꿈치가 다리부

분에 닿지 않는 형태(낙하 시 에어매트에 몸이 닿았을

때 부상방지)를 취한다.

6. 낙하 후 몸이 완전히 정지한 다음 옆 구르기로 안전

요원이 있는 쪽으로 이동 낙하를 완료한다.

ONE PAGE 안전자료	이륜자동차 안전운행 방법	동작-이륜-03
▣ 운전자의 자세 ○ 올바른 운전자세는 모범 운전자의 필수적인 조건 ① 눈 : 한곳만 주시하지 말고 넓게 봄 ② 어깨 : 힘을 빼고 자연스러운 상태를 유지 ③ 팔 : 안으로 구부리는 기분으로 힘을 빼고 스프링 역할을 할 수 있도록 함 ④ 손 : 잡는 위치는 핸들 그립 안쪽에 손가락 하나 정도 간격을 두어 스위치 및 레버 조작이 용이하도록 함 ⑤ 허리 : 어깨․팔에 힘이 들어가지 않고 유연한 동작을 취할 수 있는 상태로 함 ⑥ 발․무릎 : 플로우 판넬 위에 올려놓고 무릎은 커버 밖으로 나가지 않게 함
▣ 정지방법 ○ 스롯틀 그립을 원위치하고 엔진브레이크를 사용 감속하며 ○ 모터사이클을 똑바로 세운 후 ○ 앞․뒤 브레이크를 동시에 사용하여 정지
▣ 노면상태 비교 ○ 노면과 타이어의 마찰저항을 이용하여 정지 ○ 젖거나 얼은 노면은 마찰저하이 적어서 우천시 1.5배 이상 제동거리가 길어지고, 눈 또는 얼은 노면은 3배이상 제동거리가 길어짐

ONE PAGE 안전자료	산불진화장비(싹쓸이) 사용요령
■ 구성품목 ☞ 흡입압축기, 고압펌프, 하부분배기, 토출호스, 상부분배기, 호스릴, 분사노즐, 호스정리기 ■ 사용요령 ○ 예초기(예취기) 연결방법 1. 예초기 엔진 연결구에 고압펌프 장착 2. 펌프 흡입구에 흡입망 압축기 또는 차량용 분배기 결합 ☞ 흡입망 압축기(펌프흡입구에 연결하여 압축기로 수회 압축하여 펌프 토출구에서 물이 나오는 것을 반드시 확인) ☞ 차량용 분배기(규격 : 32A)는 산불진화용 방재차량(펌프,탱크차)의 드레인 밸브 (32A)에 연결하여 싹쓸이 고압펌프의 물공급용으로 사용. 3. 고압펌프 토출관 ⇒ 토출호스 ⇒ 하부분배기 ⇒ 고압호스 ⇒ 상부분배기 ⇒ 호스릴 ⇒ 분사노즐 차례로 연결 4. 예초기 시동로프를 당겨 시동후 상부분배기 밸브를 개방후 분사노즐로 화점에 방수
▣ 주의사항
○ 사용시 외부에서 무리한 충격을 가하지 말 것. ○ 예초기 엔진을 끄고 구성품목 결합 작업할 것. ○ 펌핑 작업전에 흡입망 압축기를 수회 압축하여 공기빼기를 할 것. ○ 고압펌프의 토출구에서 물이 방출되는 것을 확인후 호스를 연결할 것. ○ 펌프를 1분이상 절대 공회전을 시키지 말 것. ○ 싹쓸이 고압펌프를 사용한 후에 반드시 흡입구의 스트레나(여과망)를 반드시 청소할 것. ○ 동절기때에는 싹쓸이 고압펌프를 사용한 후에 반드시 호스내의 물을 콤프레샤로 배출시키거나 부동액을 통과시켜 재사용 시 문제가 없도록 할 것.

※ 위의 자료는 제작물의 일부이며,

전체파일의 수신방법은 “FTP/본부/재난대응과/훈련/OPS” 입니다.