승강장 안전문(PSD) 가동/비상도어 수동 개폐시험 결과내용

정거장		상 선(926→930)	하 선(930→926)	비 고
926	가동 도어	-	-
	비상 도어	3-4(우) : 도어조정요함 6-3(우) : 도어 램프 미점등 7-3(우) : 도어조정요함 8-1(좌) : 도어고정불량, 8-2(좌) : 도어조정요함 8-3(좌) : 도어조정요함, 8-4(우) : 바닥돌에 걸림	1-1(좌) : 도어잠김불량, 1-1(우) : 바닥돌에 걸림 2-3(우) : 바닥돌에 걸림 4-3(좌,우) : 도어 고정 불량, 4-4(우) : 도어잠김불량(재조정요함) 5-2(좌) : 상부에 걸림, 5-3(좌) : 바닥돌에 걸림 6-3(우) : 바닥돌에 걸림
927	가동 도어	2-4 : 수동레버 조작불량	2-2 : 도어레버 없음.
	비상 도어	1-2(우) : 피봇 불량 2-2(우) : 램프 점등불량 3-1(우) : 램프 점등불량, 브라켓 고장 3-3(우) : 바닥돌에 걸림. 4-1(우) : 도어 처짐 있음. 6-3(좌) : 램프점등 불량, 6-3(우) : 램프점등불량 6-4(좌) : 램프점등 불량, 6-4(우) : 램프점등불량 7-2(좌) : 바닥돌에 걸림. 8-2(좌) : 바닥돌에 걸림, 8-4(좌) : 바닥돌에 걸림.	5-1(우) : 바닥돌 걸림 6-3(우) : 바닥돌에 걸림, 6-4(우) : 바닥돌에 걸림. 8-1(좌) : 시건락 불량, 8-1(우): 흰지간섭 8-2(좌) : 잠금 불량, 8-4(우) : 잠금 불량

승강장 안전문(PSD) 가동/비상도어 수동개폐시험 결과내용

정거장		상 선(926→930)	하 선(930→926)	비 고
928	가동 도어	6-3 : 바닥 LED 점등불량 8-2 : 수동레버 재설치 요함.(상하방향조정) 8-3 : 수동레버 손잡이 없음.	-
	비상 도어	1-4(좌) : 바닥 고무몰딩 불량 5-3(좌) : 바닥 고무몰딩 불량 5-4(좌) : 도어 시건 조정요함 7-4(좌) : 상부 도어록지지 불량	1-2(좌) : 바닥돌에 걸림, 1-4(좌) : 도어 조정요함 2-1(우) : 도어 잠금불량, 2-3(좌) : 도어 잠금불량 4-1(좌) : 바닥돌에 걸림. 5-1(좌) : 바닥돌에 걸림, 5-1(우) : 바닥돌에 걸림 5-4(좌) : 도어 조정요함. 6-2(좌) : 램프 점등불량 7-2(좌,우): 도어 개폐 불량 8-1(좌) : 도어 작동불량, 8-1(우) : 도어 작동불량 8-2(좌) : 도어 작동불량
929	가동 도어	-	-
	비상 도어	1-4(우) : 도어 잠금불량 3-1(우) : 도어 고정불량 4-1(좌) : 도어 고정불량, 4-3(우) : 바닥돌에 걸림 4-3(우) : 고무몰딩 고정불량, 4-4(우) : 고무몰딩 고정불량 5-2(우) : 도어 열림불량(스틱바조정요) 8-2(우) : 도어 고정불량, 8-4(좌) : 도어 고정불량	3-4(좌,우) : 도어 열림 불량 4-1(좌) : 도어 열림불량, 4-1(우) : 도어 열림불량 4-2(좌) : 도어 열림불량, 8-1(좌) : 도어 열림불량, 8-1(우) : 바닥돌에 걸림 8-4(좌) : 바닥돌에 걸림

승강장 안전문(PSD) 가동/비상도어 수동개폐시험 결과내용

정거장		상 선(926→930)	하 선(930→926)	비 고
930	가동 도어	-	-
	비상 도어	5-4(좌) : 도어 하부가 걸림현상이 있음. 8-3(우) : 도어 조정필요	6-2(우) : 도어 고정불량