승강장 안전문(PSD) 비상도어 승강장 바닥(돌) 저촉개소

공구	정거장	상 선(930←926)								하 선(930→926)								비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1
915	926	8-4(우) : 바닥돌에 걸림								1-1(우) : 바닥돌에 걸림 2-3(우) : 바닥돌에 걸림 5-3(좌) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요) 6-3(우) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요)
	927	3-3(우) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요) 7-2(좌) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요) 8-2(좌) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요) 8-4(좌) : 바닥돌에 걸림								5-1(우) : 바닥돌에 돌림(재확인 필요) 6-3(우) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요) 6-4(우) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요)
916	928	-								1-2(좌) : 바닥돌에 걸림 (재확인 필요) 4-1(좌) : 바닥돌에 걸림 (재확인 필요) 5-1(좌) : 바닥돌에 걸림 (재확인 필요) 5-1(우) : 바닥돌에 걸림 (재확인 필요)
	929	4-3(우) : 바닥돌에 걸림(재확인 필요)								8-1(우) : 바닥돌에 걸림 (재확인 필요) 8-4(좌) : 바닥돌에 걸림
917	930	-								-

[PSD 비상도어 번호 설명]

상선(930←926)

승강장	(우측) ↓ (좌측)
PSD	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	5-3	5-4	6-1	6-2	6-3	6-4	7-1	7-2	7-3	7-4	8-1	8-2	8-3	8-4
선로
PSD	8-4	8-3	8-2	8-1	7-4	7-3	7-2	7-1	6-4	6-3	6-2	6-1	5-4	5-3	5-2	5-1	4-4	4-3	4-2	4-1	3-4	3-3	3-2	3-1	2-4	2-3	2-2	2-1	1-4	1-3	1-2	1-1
승강장	(좌측) ↑ (우측)

하선(930→926)

◆ 출입문 개소

- 가동도어 : 4문/1량

- 비상도어 : 8문/1량, 가동도어 1개소당 : 비상도어 2개소 (좌,우 각 1개소)

◆ 비상도어 : 1-1(좌,우) 방향

승강장에서 PSD를 정면으로 볼 때 : 오른쪽은 1-1(우), 왼쪽은 1-1(좌)