감전사고시 응급처치

① 플러그를 뽑는 등 전기를 완전히 차단하고 환자를 전원에서 떼어낸다.

② 구조자 본인의 감전사고 방지를 위하여 가죽 또는 고무제 장갑과 신발을     착용한다.

③ 바닥에 담요 등 절연제를 깔아서 몸을 통해 전류가 흐르지 않도록 한다.

④ 환자가 의식을 잃은 경우 중추신경이 마비되어 맥박이나 호흡이 정지될     수 있으므로 계속해서 심폐소생술을 실시하고 쇼크에 대비한다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

감전사고시 응급처치

① 플러그를 뽑는 등 전기를 완전히 차단하고 환자를 전원에서 떼어낸다.

② 구조자 본인의 감전사고 방지를 위하여 가죽 또는 고무제 장갑과 신발을     착용한다.

③ 바닥에 담요 등 절연제를 깔아서 몸을 통해 전류가 흐르지 않도록 한다.

④ 환자가 의식을 잃은 경우 중추신경이 마비되어 맥박이나 호흡이 정지될     수 있으므로 계속해서 심폐소생술을 실시하고 쇼크에 대비한다

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

경계관창 배치시 유의사항

○ 경계관창은 주수 준비를 철저히 하여 배치하고 파괴기구, 공기

호흡기, 조명기구 등을 휴대한다.

○ 연소가 완만한 경우 반드시 관창을 배치하지 않더라도 소화기

등의 소화 기구를 활용시키는 것도 하나의 방법이다.

○ 경계관창 배치는 일반적으로 급속한 상황의 변화에 대응할 수

있도록 주위의 상황을 파악하고 퇴로를 정하여 실시한다.

○ 경계관창은 필요이상 주수해서는 안 된다.

○ 경계해제는 지휘자의 지시에 의한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방위 이재송

교통사고 발생시 주의사항

교통사고 발생시 차체가 파손, 변형되면 불안정한 상태가 된다. 그에 따라 구조활동 시에 안전 및 유의사항에 대해 알아보겠습니다.

출동한 차량은 현장 앞에 세우고 작업장소 후면에 반사표지판을 설치하여 구조활동 중 임을 표시한다. 사고차량으로부터 누설된 연료나 오일에 인화하여 대원 및 요구조자가 화상을 입을 위험이 있으므로 엔진정지 및 배터리단자를 제거한 후 작업을 실시한다. 차량이 움직여 2차 사고가 발생하지 않게 고임목을 차량바퀴 양쪽에 고정하고, 에어백을 사용하여 차량을 들어올릴 때는 받침목을 사용해서 안전하게 작업한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

동력절단기 사용시 주의사항

연료 보충시 엔진오일 혼합비율에 주의해야함.(25:1)

※ 혼합비율이 맞지 않을 경우 연기가 많이 발생됨.

주변 사람의 안전에 유의한다.

절단물체에 의한 2차 피해를 막는다.

보호안경, 방화복 착용을 하며 불튀에 의한 화재에 대비해야 함.

주변에 가연성, 폭발성의 가스나 액체 등이 있는  경우 사용을 금지함.

절단기를 뒤집어 사용하면 연료의 공급이 중단되어 시동이 꺼지므로 주의해야 함.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

동력절단기 사용시 주의사항

화재진압 및 각종 구조현장에서 필요에 따라서 방화문,철제셧터 또는 철재구조물, 교통사고시 차량문을 개방하기 위하여 선행되는 작업에 이용되는 장비로 유압장비 또는 동력절단기를 많이 사용하고 있다.

절단효과가 큰만큼 때에 따라서는 사소한 부주의 및 방심으로 치명적인 부상으로 연결 될수도 있는 장비다.

특히 절단시 톱날이 절단면사이에 끼어 무리하게 방향을 비틀거나 하여 톱날이 절단되어 큰 부상으로 연결될 수도 있음을 간과 해서는 안될 것이다. 또한 약한 구조물을 절단하던 중 이면에 강한 구조물이 있을 경우 절단하는 힘 조절 변화에 따른 위험을 초래할 수도 있음을 명심해야 겠다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방사 박영준

동물(고양이)구조 출동시 주의사항

1. 날쌘 고양이를 잡기위해 그물망으로 잡았을 때에 입구를 좁혀서 도망가지 못하게 하면 좋겠지만 센터장비 그물망은 입구가 고정되어 있어서 고양이를 잡고 한 바퀴를 돌려 도망 나오지 못하게 해야 한다. 만약 탈출 시 맨손이나 일반장갑으로 고양이를 잡았다가 할퀴거나 물릴 수가 있어 동물포획용 장갑을 착용해야 한다.

2. 다친 고양이나 구석에 몰린 고양이를 손으로 잡을 경우 안전하게 포획용장갑을 사용하여야 하며 물릴시 전염병 및 감염위험이 있으니 조심하여야하며, 민원인 상대시 말투에 신경을 써야 한다 신고한 사람은 동물에 대하여 상당히 민감할 수가 있다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 정길수

맨홀구조

가. 진입 및 탈출.

○ 폐쇄 공간에 진입하는 경우 항상 공기호흡기를 착용하여야 하지만 입구가 협소하여 공기호흡기를 장착한 상태에서는 진입이 불가능한 경우가 있다. 이러한 경우에는 진입하는 대원은 면체만을 장착하고 공기호흡기 용기는 로프에 묶어 진입하는 대원과 함께 내려주도록 한다.

○ 탈출시에는 진입의 역순으로 맨홀의 내부에서 호흡기 본체를 벗고 밖으로 나온 후에 면체를 벗는다.

나. 요구조자의 구출

○ 협소한 공간에서 작업할 때에는 환기 및 호흡보호에 유의하여야 한다. 환기가 곤란한 경우 예비 용기를 투입, 개방하여 신선한 공기를 공급하는 방안을 강구한다.

○ 질식한 요구조자가 있으면 보조호흡기를 착용시키고 신속히 구출한다.

○ 요구조자는 원칙적으로 바스켓 들것에 결착하고 맨홀구조기구를 이용하여 구출하며 특히 추락 등 신체적 충격을 받았거나 받았을 것으로 의심되는 환자는 보호조치를 완벽히 한 후에 구출한다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방장 이현민

맨홀 사고시 안전관리

(1) 밀폐된 공간에는 반드시 유독가스, 산소부족, 가연성 가스등이 체류하고 있다고 가정하고 활동한다.

(2) 탈출구와 활동공간이 협소하므로 공기호흡기 사용한계시간을 준수한다.

(3) 방독면을 착용하고 진입해서는 안 된다. 방독면은 몇 가지 적응가스에만 유효하기 때문이다.

(4) 도장작업 중이거나 위험물 탱크는 폭발의 위험이 매우 크므로 공기호흡기 예비용기 등으로 신선한 공기를 불어넣은 후(Purge) 작업을 개시한다.

(5) 맨홀, 탱크에는 물, 유류 등 내용물이 남아있는 경우가 대부분이므로 익사할 가능성에 유의한다.

(6) 녹슬거나 삭은 계단 및 손잡이, 미끄러운 벽면에 유의한다.

(7) 충분한 조명을 확보하되, 반드시 방폭 조명기구를 사용해야 한다.

(8) 충분한 공기호흡기 예비용기를 공급해야 한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 권영수

『바닥파괴시 안전관리 및 유의사항』

화재현장이나 재난현장에서 공간확보나 장애물 제거 등을 위해 바닥파괴

작업을 하는데 유의사항으로는 우선 개인안전장구를 필히 착용하고 작업

공간나 작업인원외 출입을 금지하고 안전팬스를 설치하고 작업에 임한다

대원의 안전에 유의하면서 필요한 작업을 행하며 작업중량에 맞는 작업

강도와 대원을 투입하여 원활한 작업이 되도록 한다.

작업시 주위의 낙하물에 주의하며 또한 낙하물이 저층에 떨어지지 아니

하도록 안전조치를 강구하고 작업에 임한다.

파괴작업시 불가피한 경우를 제외하고는 파괴는 작업에 필요한 최소공간

으로하여 작업의 효율을 높이고 대원의 피로도를 줄이는 방향으로 작업

한다. 끝.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

방수포 작업시 유의사항

화재현장에서 방수포 작업시 유의사항으로는 방수작업시 개인안전장구를 갖추고 자세를 낮춘다음 작업에 임하며 적절한 방수압력을 유지하면서

작업한다.

목표물에 조준하여 작업시 연기나 낙하물에 주의하며 적절히 방수각도 등을

조절하면서 작업한다.

필요한 곳에 방수하돼 엉뚱한 곳으로 물이 흘러가 수손피해가 발생하지 않

도록 유의하면서 방수작업을 실시한다. 끝.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방사 박영준

버스 내 화재 시 유의사항

1. 소화기와 창문을 깨는 손도끼가 어디에 있는지 확인한다.

2. 먼저 주위에 화재사실을 알리고 침착하게 안전밸트를 풀며 소화기를 사용하여 신속하게 불을끈다.

3. 초기에 불을 끄지 못 했을 경우 출입문으로 탈출하며 여의치 않을 경우 버스 맨 뒷좌석 양 옆에 붙어있는 손도끼로 창문을 깨고 탈출하며 손도끼는 타인이 사용할 수 있도록 건네준다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방교 이현민

비출혈시 유의 사항 -

주의 사항

- 두부 손상의환자도 비출혈이있을수있음 코나 귀에서 출혈이 있을시 두개골골절의심해야하며 지혈을 위한 압력을 가해성는 안됨

어린이나 젋은이들같은 경우는 거의 코 앞쪽의 출혈이 생기고 쉽게 지혈가능하지만 고혈압이있는 어른의 경우는 후방출혈이 많아 쉽게 지혈이 불가함

비출혈시 응급처치방법-

비출혈시 환자에게 편안한 마음과 편안한 자세를 유지토록 애기한다

코피를 삼키지말고 입으로 가볍게 뱉어냅니다

깨끗한솜을 두껍게 하지않게 말아 코안에 깊숙이 넣고 엄지와 집게 손가락으로 양쪽 귓불을 5~10분정도 압박하여 지혈합니다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 정길수

사다리 들고 이동시 주의사항

1.사다리 들고 이동시 반드시 2인1조 로 움직인다

2.이동시에는 주변의 장애물이나 위험물을 확인하면서 이동한다

3.이동후 설치시에는 설치할곳의 안전을 확인한 후 설치에 임한다

4.사다리 이동이나 설치시 안전사고에 유의하여 반드시 장갑등 안전장비 착용후 조작한다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 권영수

사다리차 조작시 유의사항

□차량부서 및 전개

- 조작 속도는 일정하게 그리고 가능한 천천히 유지

- 가공전선,간판 등 상부 장애물과 지반 경사,굴신반경 등 전개장애 여부를 확인한후 부서.

- 바스켓에 대원이 탑승한 상태에서 구조활동 전개

- 화재현장에서는 즉시 방수할수 있도록 조치

- 붐을 건물에 접근시킬때는 풍앞,탑승자의 움직임,방수반동,유압밸브 조작등에 의한 진동을충분히 고려

□안전조치

-대원과 요구조자는 안전밸트를 매고 바스켓과 안전로프로 연결

-바스켓의 대원과 운전요원 간에는 통신체계유지.

-바스켓의 적재적량 준수,가이드바를 채움

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

소방차량 좁은 골목 통과 시 주의사항

1. 골목길에서 갑자기 튀어나온 행인에 의한 교통사고가 발생할 수 있으므로 주의한다.

2. 좁은 골목길에서 회전시 접촉사고가 발생할 수 있으므로 주의한다.

3. 좁은 골목길에 주차된 차량으로 인한 접촉사고가 발생할 수 있으므로 주의한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방교 박건훈

승강기 개방시 주의사항

문개방 전에 미리 승강기 전원을 차단하지 않으면 작업 중 승강기가 움직여 인명피해가 발생 할 수 있기 때문에 반드시 작업 전 승강기 전원을 차단한 후 작업을 해야 한다.

그리고 승강기를 개방할 때 층 과 층 사이에서 승강기가 멈춘 경우 문 개방 후 승강기 하단부위에 공간이 있어 추락 우려가 있으므로 그런 상황을 항상 염두에 두고 작업을 해야 안전사고를 방지할 수 있다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 배승준

야간 출동 시 유의사항

○ 갑자기 일어나 대기실에서 계단으로 내려오다가 넘어져 부상 당할 우려가 있다.

○ 차량 출발 전에 차고 문이 제대로 열렸는지 확인한다.

○ 대원들이 탑승 중인지 안전하게 탑승 완료했는지 확인 후 출발한다.

○ 차량의 장비들이 제대로 결착이 되었는지 교대점검 시 확인한다.

○ 차고 앞 행인들이나 차량 및 오토바이를 주의한다.

○ 시야의 범위가 좁아져서 특히 조명이 없는 도로에서 운전자의 시야는 전조등이 비추는 범위(보통 윗 방향으로는 100m, 아랫방향으로 40m)까지 밖에 볼 수 없으므로 보행자나 위험 물체의 발견이 늦다.

○ 밤중의 보행자는 복장이 검은색일수록 빛이 흡수되어 잘 보이지 않으며, 자기차와 마주 오는 차의 전조등 불빛이 마주쳐서 눈이 부시거나 증발 현상이 발생하여 도로를 횡단하고 있는 보행자가 보이지 않게 되는 현상이 일어날 수 있다.

○ 밤에는 술 취한 사람이 갑자기 도로에 뛰어들거나, 비틀거리며 걸어가는 경우가 많으므로 특히 신경을 써야 한다.

○ 원금감과 속도감이 둔해진다. 특히 조명이 없는 도로에서는 주변의 상황이 보이지 않기 때문에 과속으로 주행하기 쉬워진다.

○ 밤에는 장애물이 잘 보이지 않거나 발견이 늦어지는 경우가 많으므로 낮의 경우보다 사망사고의 비율이 높다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 윤지열

엘리베이트 사고 시 유의사항

○ 갑자기 작동할 수 있으므로 스위치 임의조작 금지

○ 추락, 낙하물, 감전의 위험인지

○ 엘리베이터와 건물에 중간에 서 있는 행위 금지

○ 화재발생시 엘리베이트 전원차단 및 이용 금지

○ 엘리베이터 문을 강제 개방하여 요구조자 구조 시 상층부 컨트롤 박스 전원을 차단한 상태에서 구조 작업을 하여야 한다.

○ 엘리베이터 문 개방 후 요구조자 구조작업 시 엘리베이터 문에 쐐기 등을 설치하여 문이 닫히지 않토록 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방위 김정현

열사병의 자각증상과 예방

□ 일반인이 느낄 수 있는 열사병,일사병 증상

평상시 더위중에 아파트나 집주변을 청소한다던가 무리하게 땀흘리고 돌아다니는 일은 열사병과 일사병에 노출되기 쉬운 상황이다.

30도이상의 무더운 날씨에 오심과 구토증상을 느끼고 두통이나 어지럼증이 자기도 모르게 온다면 이미 열사병증상에 가깝다고 할 수 있다.

이때에는 환자를 시원한 곳으로 이동시키고.의복은 느슨하게 하며 119에 신고하여 구급차를 요청한다.

의식이 정상이더라도 피부가 뜨겁고 붉거나 체온이 높은 경우에도 동일하다.

병원에 가기 전까지는 계속해서 부채질을 해주거나 찬물에 적신 수건등으로 냉각처치를 실시한다. 의식이 있는 사람에게는 찬 물이나 음료수를 먹이지만, 의식이 저하된 사람에게는 약을 포함해서 아무것도 먹여서는 안된다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방위 이재송

위험성 분류 기준

◌ 내화구조(안전도1등급 건물)

▸ 화재연기가 확대될수 있는 통로 HAVC(냉난방공조)

시스템, 자동노출

◌ 준내화구조(안전도2등급 건물)

▸ 바닥,벽,기둥은 1등급내화구조, 지붕재료가 가연성

◌ 조적도(안전도 3등급)

▸ 조적조 건물이면서 바닥, 지붕, 기둥, 보 등이 나무와 같은 가연성

◌ 중량목구조(안전도 4등급)

▸ 붕괴시 바닥 먼저 붕괴되고 벽체가 외부로 밀린다는 것을 감안

◌ 경량목구조(안전도 5등급)

▸ 가장 불이 잘 붙고 붕괴 위험성이 가장 높은 것

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방사 권우성

잔화정리시 주의 사항

1. 잔화정리시 낙하물에 의한 부상 및 바닥에 있는 위험요소에 의한 부상에 대비하여 주의를 기울인다.

2. 각종 장비를 사용하여 활동중 장비에 의한 동료간의 부상이 발생하지 않도록 주의한다.

3. 조명을 적극 활용하여 사고를 예방하도록 노력한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방교 권순배

정신질환자 대응 시 구급대원 주의사항

1. 상황

정신질자로 추정되는 환자를 이송 시 타인이나 구급대원 및 자해를 할 위험이 큰 상황에서의 주의사항.

2. 대책

(1) 정신질환자의 범위를 인지한다.

□ 정신병을 가진 자, 인격장애를 가진 자, 알코올 · 약물중독자

□ 기타 비정신병적 정신장애를 가진 자

(2) 구급대의 이송대상자를 파악한다.

□ 정신질환자로 추정되는 자가 자신 또는 타인을 위해할 위험이 커서 응급입원이 필요한 자

□ 정신질환자로 추정되는 자 중 응급환자로 신속한 응급처치 및 병원이송이 필요한 경우

(3) 정신질환자 또는 추정되는 자를 이송할 경우 경찰공무원의 동승을 요구할 수 있다.

(4) 다음의 경우에는 이송거절 가능

□ 정신질환자가 폭행을 시도하는 경우

□ 정신질환자가 난폭한 행동을 하는 경우

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방교 조제진

지하식 소화전 활용 시 주의사항

지하식 소화전 활용 시 소화전 맨홀에 빠지거나 소화전 뚜껑에 손이나 발이 끼는 안전사고 발생의 우려가 있음

지하식 소화전 활용 시 추락 및 소화전 뚜껑에 의한 부상방지에 특별한 주의를 요함

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 양기용

차량 화재시 주의사항

1. 유출된 연료(가연성,비가연성)를 고려한다.

2. 연료 시스템의 잠재적인 폭발에 주의를 기울여야 한다.

3. 교통 상황을 고려하여 대원들의 교통 위험 요인을 주의한다.

4. 배터리는 화재 발화,전기충격,폭발의 원인이 될수 있음을 고려한다.

5. 대부분의 이동주택,캠핑카,이동 식당가는  LPG 탱크를 설비하고 있음을 염두하고 진압한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

체인톱 사용 주의사항

- 체인톱 사용시 발생할수 있는 사고를 미연에 방지하기 위하여 사용시 양손으로 확실하게 핸들을 잡고 작업하고, 한손으로 작업하는일이 없도록 한다. 또한 킥백에 의해 다칠수가 있으므로 조작자 주변 확인을 필수로 한다

엔진톱 사용중에는 체인날, 가이드바나 회전부에 손이나 얼굴을 가까이 하지 않는다 .

가이드바의 끝부분으로 절단하지 않도록 하고 엔진톱의 끝부분을 나무가지나 지면과 접촉되지 않도록 주의하며 작업 한다

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방사 권우성

체인톱 안전사용법

체인톱은 각종 현장활동시 쓰러진 나무나 목재등을 절단하는데 사용되는 장비로 사용전 헬멧,보호안경 등을 착용하고 체인유격,볼트등의 조임상태를 확인하고 시동시 체인브레이크가 닫혀있는 상태에서 사용하면 안되며 또한 시동끈을 잡고 톱을 떨어트리는 방법으로 사용금지하여야 하며 모터운전중 체인이나 가이드바 조정을 금지할것

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방교 권순배

출동시 빗길 안전운행

시간을 다투는 긴박한 출동상황에서 비가오는날에는 급작스러운 제동을 거는 경우 다른때보다 더욱멀리 제동거리가 발생하는데 이경우에 도로면과자동차 바퀴사이에 수막이 생겨 노면을 미끄러지는데 이러한 상황을 평상시 숙지하여 급격한 제동은 삼가되 불가피한 경우에는 제동거리를 평소보다 멀리잡고 제동을 걸수있도록 상시 주의를 요한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방교 조제진

항공구조의 원칙

1. 항상 조종사의 가시권내에서 헬기에 타거나 내려야 한다.

2. 조종사 및 승무원의 신호가 있기 전까지는 헬기에 다가가서는 안 된다.

3. 조종사 및 승무원의 허가 없이는 기체내로 들어가서는 안 되며, 탑승시에는 머리를 숙인 자세로 올라타고 내려야 한다.

4. 꼬리부분의 날개에 위험성이 있기 때문에 뒤쪽으로 접근하는 것은 엄금한다.

5. 이륙하거나 착륙할 때 모든 사람들은 헬기 이ㆍ착륙 장소로부터 떨어져 있어야 한다.

6. 모자는 손에 들거나 끈을 단단히 조이고 착용하여야 한다. 주 날개의 하향 풍에 모자가 날려서 무의식적으로 이를 잡으려다가 사고가 발생할 수도 있다.

7. 들것이나 우산, 스키 등 긴 물체는 주 날개에 닿지 않도록 수평으로 휴대한다.

8. 탑승 시 헬기 안전을 위해 승무원의 지시에 따른다.

9. 지상에서 활동하는 구조구급대원은 고글을 착용하여 비산하는 물체로부터 안전을 확보한다.

10. 호이스트 이용 구조구급 활동 시 지상 구조구급대원 1명이 와이어에 의한 신체 감김에 유의하며 안전하게 운영한다.

11. 경사지 혹은 절벽에서 구조구급 활동 시 개인안전 확보 후 활동한다.

12. 지상 구조구급대원은 헬기 유도 시 주변 공작물과 장애물 유무를 파악하고 안전이 확인되면 헬기를 유도한다.

13. 야간 헬기 유도 시 라이트를 헬기에 직접 비추지 않도록 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 양기용

화재현장에서 공기호흡기 사용 시 주의사항

면체에 안면부를 잘 밀착시킨다

고정끈을 잘 조여준다

양압,대기호흡 작동상태를 확인한다.

잔량부족 시 지체없이 탈출한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연