지층화재

화재출동은 하루에도 여러 건이 발생하고 있다. 지하층 화재는 신속한 화재진압이 이루어지지 않는다면 더 큰 2차 재난이 발생할 수 있다.

화재현장에서는 검은 연기 등으로 시야확보가 상당히 어려운 상황이다. 특히나 화재장소가 지하층일 경우 밀폐된 경우가 많으며 계단 등의 진입로가 상당히 협소하여 대원들의 행동 반경에 제약이 따른다.

지하층의 경우는 대부분 노래방, 피씨방, 창고 등으로 이용되고 있으며 통로등에 적치물로 인한 대원들의 안전 확보가 되지 않아 사고사례가 많이 있는 편이다.

이를 방지하기 위해서는 대상물업주는 통로에는 적치물이 없도록 하고 피난통로를 확보하고 있어야 한다. 또한 대원들은 안전장구를 착용하고 진입, 2인1조로 활동하며 라이트라인, 수관 등을 통해 퇴로 및 피난동선을 확보하여 대원 개인의 안전을 최우선 할 수 있도록 하여야 한다.

소속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방사 박은혁

◎ 제3류 위험물(자연발화성 물질 및 금수성물질)

① 위험등급 Ⅰ등급

칼륨,나트륨,알킬알루미늄,알킬리듐,황린으로 지정수량 10kg (황린은20kg)으로 매우 위험함.

② 적린(P)은 2류 위험물로 인 1개 이므로 적색을 띠어 적린이며 P₄(황린)은 인이 4개 모여 황색을 띠어 황린이라 하며 물속에 보관(온도가 올라가지 않게 하기 위하여) 하는데 이 물은 약 알카리성인 물로 보관해야 하는데 그 이유는 순수한 물로 보관시 포스틴(PH₃)이 생성되기 때문

- 물속에 보관하는 위험물이 두가지며 황린 다음으로 제4류 위험물인 이황화탄소(CS₂) 착화점 100℃ 로 물속에 보관

- 황린 착화점이 34℃로

③ 제1류에서 6류 속에 들어있는 금속

- 제1류 중 무기과산화물

- 제2류 중 철마금(철분,마그네슘,금속분)

- 제3류 중 황린을 제외한 나머지 3류

④ 3류 위험물의 공통성질

- 대부분 무기물의 고체이다.

- 자연발화성물질로서 공기와의 접촉으로 자연발화의 우려가 있다.

- 금수성물질로서 물과 접촉하면 발열·발화한다.

※ 화재예방

- 물과의 접촉이나 공기 중 노출을 금함.

- 보호액에 보호되는 물질들은 노출되지 않도록 해야함.

- 보관용기는 밀폐시키고 공기나 수분과 접촉을 방지한다.

- 금속칼륨과 금속나트륨은 보호액에 저장한다.

※ 소화방법

- 주수소화 및 수분을 함유한 소화약제는 절대 금할 것

- 칼륨이나 나트륨은 이산화탄소나 사염화탄소 소화약제를 사용하면 안된다.

- 마른 모래, 건조분말, 팽창질석 또는 팽창진주암 등에 의한 질식 소화를 해야 한다.

소속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방장 황석권

수관에 의한 안전사고

화재현장에서 방수개시란 말에 관창을 보조하기 위하여 되돌아가는 도중 수관에 걸려 넘어지는 사고가 발생하는 경우가 종종 있다. 화재에 정신을 집중하고 발밑을 확인하지 않았으며 다수의 수관이 복잡하게 연장되어 있는 곳을 달렸기 때문이다. 화재현장에서 불을 끄는 것도 중요하지만 개인의 안전도 매우 중요하다. 화재현장에서는 수관연장 상황과 파인 곳등을 꼭 확인하고 방수화를 신었을 때는 보통의 감각과 다른 것에 주의하고 수관을 밟고 넘어가는 것에 주의해야 할 것이다.

소  속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방교 김 성 은