동력절단기 사용방법 및 유의사항

1. 연료상태를 확인하다(연료량, 엔진오일 혼합상태 등)

2. 본체를 가볍게 흔들어 연료와 엔진오일을 혼합시킨다.

3. 압축해제밸브를 눌러 실린더내 잔압을 제거한다.

4. 시동스위치 ON위치/쵸크밸브를 당겨 놓는다.

5. 손잡이 하단을 오른발로 밟아 본체를 고정시킨다.

6. 왼손으로 핸들을 잡은후 오른손으로 시동줄을 2-3회 부드럽게 당겨 회전로터를 워밍업 후 스트롤레버와 스트롤 트리거를 누룬 상태에서 스로틀케치(고정핀)을 눌러 고정 시킨다.

7. 엔진이 점화되면 초크레버를 밀어 넣은후 엔진이 시동 될 때 까지 시동줄을 당긴다.

8. 시동이 걸리면 스로틀레버를 작동시켜 스로틀케치(고정핀)을 해제 시킨다.

9. 왼손으로 핸들을, 오른손으로 손잡이를 견고하게 잡은 상태에서 스로틀 레버를 조절하며 절단작업을 한다.

10. 절단날의 회전 가속도가 붙은 상태에서 절단물을 절단한다.

소  속 : 진관119안전센터

작성자 : 소방위 윤 용 주