「2014.11.01. 당번」

야생동물 구조시 유의사항

야생포유류는 사람이나 가축에게 위험한 전염병이나 기생충, 곰팡이 포자 등을 옮길 수 있으므로 반드시 보호장갑을 착용하고 다뤄야 한다. 대부분의 야생포유류는 시설이 갖추어지지 않은 곳에서는 계류도 할 수 없으므로 야생동물 구조관련기관에 연락하여 즉시 인계해야 하며, 최초 발견자는 가급적 포획을 시도하지 않는 것이 좋다.

조난 당한 야생동물은 온순한 것처럼 보이는 경우가 있으나 뜻밖의 공격을 시도하므로 항상 주의를 멈추지 않아야 한다. 어린 조류들에서도 마찬가지이지만 어린 포유류의 경우에 있어 어미가 먹이를 찾으러 가거나 새끼 주위에 머무는 경우가 상당하여서 구조의 여부는 충분한 시간동안 관찰을 한 후에 결정하여야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 조 현 권

「2014.11.02. 당번」

백드래프트 현상 및 예방

백드래프트는 화염이 폭풍을 동반해 산소가 유입된 곳으로 갑자기 분출되기 때문에 폭발력 또한 매우 강하다.

주로 지하실이나 폐쇄된 공간에서 화재가 발생한 경우에는 산소가 부족해지면서 불꽃이 보이지 않고 타들어가는 훈소상태에 접어들며 일산화탄소와 탄화된 입자·연기 및 부유물을 포함한 가스가 공간에 축적되게 된다.

이러한 조건에서 건물 내부로 진입하기 위해 문을 열거나 창문을 부수게 되면 산소가 갑자기 공급되고 백드래프트 현상이 발생한다.

백드래프트의 징후를 관찰할 수 있는 특징은 균열된 틈이나 작은 구멍을 통해 건물 안으로 연기가 빨려 들어가거나, 화염은 보이지 않아도 창문이나 문이 뜨거운 경우, 유리창의 안쪽으로 타르와 유사한 기름성분의 물질이 흘러내리는 경우, 창문을 통해 봤을 때 건물 내에서 연기가 소용돌이 치고 있는 경우 등으로 설명된다.

현장 진입시에는 위 사항을 유염해 공기유입 및 농연현상을 파악하여 문개방에 주의 하야야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김윤수

「2014.11.03. 주간」

가반식윈치

와이어로프의 끝 부분에 있는 후크에 견인 대상물을 건다. 윈치를 지지점 부근으로 위치한다. 클러치레버를 위쪽으로 밀어 둔다.

후진레버를 로프의 OUT방향으로 살며시 누른 상태에서 와이어로프를 IN방향에서 OUT방향으로 통과시킨다. 클러치 레버를 로프의 IN방향으로 원위치 시킨다. 체인, 슬링바 등을 이용하여 지지점과 윈치의 후크 부분을 연결하여 윈치를 설치 한다. 파이프 핸들을 전전레버에 삽입한다. 파이프 핸들을 앞,뒤 로 작동하며 중량물을 견인 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 윤 성 진

「2014.11.03. 야간」

심실제세동기(AED)

심실제세동기는 심장에 이상이 있는 환자(심정지,심실세동,심박조동등)에게 사용하는 장비로서 심장에 극히 고압전류를 단시간에 통하게 함으로써 맥박을 회복시키는 기기로 심실제세동기 전원을 켠 후, 한 개의 패치는 우측 쇄골 아래, 한 개는 좌측 유두선 아래 액와 중간지점에 떨어지지 않도록 단단히 부착한다. 패치 케이블을 연결 후 분석버튼을 누른다(분석버튼을 눌러야 하는 기기가 있고, 연결하자마자 자동분석되는 기기도 있다). 전기충격을 줘야 하는 경우에는 shock 버튼을 누르면 되고 shock버튼을 누르지 않을 경우에는 누르지 않으면 된다.

주의사항으로는 쓰러진 환자 밑에 전기가 흐르는지 확인, shock 버튼 누를 시 주변 사람이 근처에 있는지 확인한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 윤영진

「2014.11.04. 주간」

공기 호흡기 안면부 닦기

화재 진압시 모든 소방관들은 공기호흡기 면체를 착용한다. 급박한 화재진압 현장에서 한번쯤은 상기해야 할 것이 있는데 그것은 쓰고 있는 면체 안면부를 닦는 단순한 행동이다. 방수 및 구조 작업에만 열중하다 보면 자신의 안면부에 많은 그을음이 쌓여 시야가 좁다는 것을 인식하지 못하고 단지 주변 환경에 의한 것으로 착각을 일으켜 요구조자를 보지 못하거나 안전사고가 발생할 수 있기 때문이다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 김 주 정

「2014.11.04. 야간」

공기호흡기의 위생안전관리 요령

공기호흡기 위생검사는 호흡기 면체와 용기에 대하여 실시하며 위생검사와 용기재검사와의 차이는 위생검사는 권역별  지정되어 1년에 1회 이상 실시하며 면체에 대한 검사는  육안을 통하여 공기관 안면부 벨트 등의 오염물질 잔존여부 검사하며 밀착도 검사 는 진공 시험대에 부착하여 안면부 밀착성을 확인하고 압력유지성능이 취약한 것은 부품 교환 및 정비 실시하고 용기의 보관은 습기의 유입으로 인한 내부부식을 방지하기 위하여 항상 밸브를 폐쇄한 상태로 보관하여야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 박찬호

「2014.11.05. 주간」

동력절단기의 사용법과 주의사항

화재, 구조현장에서 동력절단기 사용은 빈번하며 부주의로 인하여 안전사고 위험요인이 상존한다.

동력절단기 날은 고속회전하기 때문에 절단 대상물에 따른 적정한 날의 상태를 확인 후 작업하여 주위의 안전확인 후 정확한 자세를 취하고 숙련된 대원이 작업해야 하며, 인접가연물로 연소시 관창수는 적절하게 화재진압 한다. 보조대원을 배치하고 무리한 작업시 교대로 작업을 수행하며 급격한 제거작업을 하지 않고 서서히 개방한다.

※ 작업전 주의사항

○ 절단날을 몸체에 단단히 고정

○ 절난날의 균열등 상태확인

○ 불꽃피해 방지를 위한 보호커버 조정

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 유정욱

「2014.11.05. 야간」

라이트라인

건물화재 및 지하 공동구 화재 시 연기와 유독가스 때문에 시야가 확보되지 않을 때 소방대원과 요구조자를 안전지대로 대피유도에 사용하는 장비.

< 주의사항 >

⓵ AC 220 V 전원으로 작동되므로 우천시에는 감전 등 위험이 있으니 제품에 물이 직접 닿지 않도록 주의한다.

⓶ 케이블 릴 사용시 전선이 감긴 상태에서는 과부하 사용을 금지한다

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 전동희

「2014.11.06. 주간」

로프 세탁요령

로프는 미지근한 물에 연성세제를 풀어 담가두었다가 맑은 물에 여러 번 헹구어 세탁한다. 찌든 때는 2개의 부드러운 솔 사이에 로프를 끼운 후 물을 뿌려가며 문질러주면 된다. 건조시킬 때는 매듭진 곳을 풀고 느슨하게 사려서 건조한 그늘에서 말려야 한다.

건조 후에는 로프에 이상이 없는지 찬찬히 살펴보는 일이 중요하다. 로프 외피나 끝부분의 올이 풀린 곳은 불로 지져서 더 이상 풀리지 않도록 세심하게 조치해야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 이 삼 수

「2014.11.06. 야간」

벌집 제거시 주의사항

관내 산이 있고 노후된 주택들이 많다보니 날씨가 따뜻해지면 벌집 제거를 요청하는 신고가 많아 질 것이다.

벌집제거 수보로 출동한 경우 대원의 안전 장구류를 착용을 최우선 실시해야 한다. 보호복을 입고 그 위에 망사로 된 보호의를 입어 만약을 대비할 수 있어야 한다. 특히나 가정집의 경우 인근주변을 통제하고 집주인등은 집안에서 안전을 확보토록 해야한다. 현재 생활안전대에 보급된 말벌 퇴치기 및 말벌 스프레이 등 장비는 현장 활동을 하기에 충분하기 때문에 무엇보다 안전장비착용 과 벌의 종류, 벌집의 크기, 벌집 위치 등을 따른 현장대응을 실시토록 하는 것이 무엇보다 중요하다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 이명원

「2014.11.07. 주간」

사 다 리

사다리는 알루미늄과 나무 그리고 섬유유리 재질로 만들어 질 수 있다. 각각의 사다리는 장점도 가지지만 단점도 아울러 가지고 있다. 섬유유리 재질의 사다리는 상대적으로 무겁다. 알루미늄 사다리는 전기가 너무 잘 통하고 추운 날씨에는 얼음이 형성되는 경우도 있다. 나무 사다리는 높은 습도에서 휘거나 줄어들을 수 있다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 이종진

「2014.11.07. 야간」

수관 사용법

소방서에서 사용하는 수관은 크게 큰수관과 작은수관이며 재질은 섬유를 섞어 만들었다. 큰수관은 대형화재에 많이 사용하며 순간 방수량이 많기 때문에 수압도 고압이다. 반면 작은 수관은 소규모화재에 사용되며 특히 넓은 공간에서 화재가 났을 경우 효과적으로 사용이 가능하다. 두 종류의 수관중 큰수관은 순간적 방수압을 높이면 그압력으로 큰 사고가 날 수 있다. 방수압은 서서히 조금식 올려야 안전하다. 갑자기 수압을 높이게 되면 소방관의 안전을 위협하는 장비가 될 수 있다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 주 환 권

「2014.11.08. 당번」

휴대용무전기 사용법

휴대용 무전기는 현장에서 각대의 지휘, 명령, 보고, 정보 등을 전달하기 위한 필수장비로서 통신장비로 분류되어 있다. 활용상의 주의사항은 다음과 같다.

- 지형, 지물의 영향을 받기 쉬우므로 장소의 선정에

주의한다.

- 방향전환에 따라 감도의 변화가 심하므로 주의한다.

- 무선통제를 받을 때는 지시에 따른다.

- 장시간 사용하면 출력이 떨어지므로 주의한다.

- 용어는 간단 명료하게 한다.

- 긴급한 경우 외에는 각 대간의 교신 중에 끼어들지

않는다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 박정호

「2014.11.09. 당번」

잔류전류검지기

손잡이를 잡고 빨간 띠를 두른 부위가 전방으로 향하도록 한다. 전류가 검지 될 때까지 고감도 모드를 유지한다. 검지기를 최초 작동할 때 초점검지 모드로 하지 않는다. (초점 검지모드로 검지를 시작하면 검지능력이 급격히 저하된다)

검지기를 전도체에 직접 접촉시키지 말아야한다. 가급적 물의 접촉을 피하고 최초 작동시 경보신호가 작동되지 않을 때, 경보음이 규칙적으로 계속 울릴 때, 자가 진단을 장시간 계속 할 때는 장비 작동을 중단하여야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 이광문

「2014.11.10. 주간」

체인톱 유의사항

1. 항상 시동을 끈 상태에서 운반하고 체인브레이크를      잡고 운반하지 말 것.

2. 시동시에 체인날과 물체가 닿지 않도록 할 것.

3. 처음에 톱날을 절단물에 대었을 때 갑자기 뒤로

튀는 현상에 조심할 것.

4. 어깨높이 이상으로 톱을 뻗어서 작업하지 말 것.

5. 톱날의 윗부분 또는 아랫부분으로 절단할 때 체인    안내판이 당겨지고 밀려짐에 유의 할 것.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김성열

「2014.11.10. 야간」

플래시오버(Flash Over)

화재 시 실내에서 무염연소 또는 연소 확대 과정 중 3~5분 지나면 가연성 증기의 농도가 짙어져 가연성 혼합기체가 되고 실내의 온도는 점점 높아진다. 마침내 실내의 온도가 가연성 혼합기체의 인화점 또는 착화점보다 높아지는 순간 폭발적으로 혼합기가 연소하며 실내의 가연물에 착화된다. 건물 내의 내장재와 가구 등의 연소로 화염이 천장면에 도달하면 급속히 천장면을 따라 수평방향으로 확대되어 천장전체에 화염이 회오리치며 실내 전체가 화염에 휩싸인 상태가 되는 것을 플래시오버(Flash Over) 현상이라고 한다. 플래시오버는 실내가 밀폐되어 있을수록 가연성 가스를 낼 수 있는 가연물이 많을수록 잘 일어난다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 조현권

「2014.11.11. 주간」

소 화 기(A급,B급,C급,D급)

소형화재는 연소 물질의 성질에 따라 분류된다. A급 화재는 나무·종이나 기타 유사한 물질, B급 화재는 조리용 유지나 도료 희석제와 같은 인화성 액체, C급 화재는 전기설비재, 그리고 D급 화재는 나트륨·마그네슘처럼 반응성이 매우 큰 금속과 관련되어 있다. 물은 가장 널리 사용되지만 단지 A급 화재에만 사용된다. A·B·C급 화재에는 이산화탄소, 할론과 같은 할로겐화탄화수소, 탄산수소나트륨이나 또는 건식 화학약품인 인산이수소암모늄을 사용한다. D급 화재에는 보통 건식 화학약품을 사용한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김 윤 수

「2014.11.11. 야간」

전기화재

전기화재 발생시 무턱대고 물로 화재를 진압하려 한다면 큰 실수이다. 물로 전기 배전반이나 전기 콘트롤 박스에 방수를 한다면 전기 화재를 진압하기보다는 폭발이 일어나 대원들의 안전사고가 일어날 수 있기 때문이다. 전기 화재시에는 연소 확대가 없다면 한전이 도착할 때 까지 상태를 지켜보아야 한다. 한전이 도착하여 전원을 차단 후 잔여 불을 진압하여야 한다. 또한 물로 인하여 감전되지 않도록 항시 주의하여야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김명국

「2014.11.12. 주간」

승강기 사고 예방

승강기 문턱에 이물질이 끼거나 틈새에 물이 들어 가지 않도록 해야 합니다. 도어개폐기 출입문에 기대면 손이나 옷자락이 딸려 들어가므로 조심해야 합니다.

화재 시에는 승강기를 타지 말고 비상계단을 이용해서는 안되고 정전이나 고장 등으로 승강기 안에 갇히면 인터폰으로 구조를 요청하고 보수업체, 119구조대 등의 구조를 받을 때까지 침착하게 기다리고 정전 등의 이유로 실내조명이 꺼지더라도 당황하지 말고 인터폰으로 연락하되 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 말아야 합니다.

구조의 요청으로 구출되는 경우 반드시 구출자의 지시에 따르고  문을 강제로 개방하지 말아야 합니다

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 박 찬 호

「2014.11.12. 야간」

인명구조경보기

실내의 인명검색활동 등 시야확보가 어려운 현장에서 대원이 일정 시간동안 움직이지 않고 정지해 있으면 경보음을 발신하여 주위에 대원의 위험을 알리는 것으로서, 사용상 주의사항은 다음과 같다.

- 견고하게 착용하여 사용 중 바닥에 떨어뜨리는 등의 충격을 가하지 않도록 한다.

- 건전지는 수시로 점검하여 기능을 유지하도록 한다.

- 물 등 습기에 취약하므로 사용중이나 사용 후의 관리에 주의한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 김주정

「2014.11.13. 주간」

수관전개 훈련

훈련공간이 충분치 않은 안전센터 청사 앞에서 소방전술경연대회 대비 수관전개 연습 중 지나가던 시민이 수관 카프링에 맞아 부상을 당할 수 있다. 훈련시 감독자는 안전책임자를 지정하여 사고방지에 철저를 기하고, 수관전개시 안전책임자의 지시에 따라 주변을 재차 확인한 후 수관을 전개하여 일반인이 수관카프링에 맞아 부상당하는 일이 발생하지 않도록 주의한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 박 정 호

「2014.11.13. 야간」

안전벨트 점검

등반 안전벨트에 마모의 표시가 있는지 정기적으로 점검하도록 하십시오. 특히 안전벨트의 바늘땀과 연결 부분을 주의해서 살펴봅니다. 퇴색 또는 마모의 표시가 보이거나 무리한 하강을 한 후에는 즉시 폐기하도록 하십시오. 안전벨트의 끈은 시간이 지나면서 연결 부분이 점점 보풀이 일기 시작합니다. 이 정도는 별 지장이 없겠지만, 바늘땀이나 연결 부분이 심각하게 닳아있을 경우에는 폐기해야 합니다.

안전벨트의 수명은 보통 주 1회 사용하는 것으로 간주하였을 때 약 2년 정도가 된다고 봅니다. 안전벨트의 수명을 더 늘리려면 풀 때 연결 지점을 통해 부드럽게 로프를 뒤로 당기면서 사용하십시오. 강제로 잡아당기게 되면 이 지점이 쉽게 마모됩니다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 전동희

「2014.11.14. 주간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방교 최병진

「2014.11.14. 야간」

공기호흡기

장착할때는 용기압력과 면체의 기밀을 충분히 점검하고 또는 신체에 밀착 시키도록 한다. 장착 후 불필요하게 뛰는 것을 피하고 가능한 한 공기의 절약을 꾀한다. 호흡은 깊게 행하는 편이 좋다. 행동하는 경우 2인 이상의 복수를 원칙으로하고 경보기가 울리면 즉시 피시한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 서덕환

「2014.11.15. 당번」

건축공사장 안전관리

◆ 건축공사장 위험요소

1. 건축물 붕괴 및 낙하물에 의한 진압대원이 부상 우려

2. 난간 추락 및 각종 장애물에 의한 부상 우려

3. 단독 작업중 긴급상황 발생시 대응조치가 지연

◆ 해결방안

1. 사전 안전상태 확인 및 개인 안전장구 착용

2. 건물붕괴 대비 현장안전관리자 배치

3. 현장에서는 반드시 2인 1조로 작업 실시

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 양 재 문

「2014.11.16. 당번」

배척(빠루)을 사용한 강제개방

배척을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있을 수 있지만, 기본적으로 배척만을 사용한 작업 보다는 다른 여러 장비를 응용하여 작업을 실시하는 것이 보다 더 효율적이다.

도끼, 해머 등을 이용하여 배척의 머리 부분을 타격함으로써 배척이 방화문과 문틀사이에 잘 들어가도록 한다.

2인1조의 작업이 이루어져야 하며, 도끼의 타격과 배척의 벌림 동작을 번갈아 실시한다.

배척이 어느 정도 방화문과 문틈으로 들어갔다고 판단되면 타격작업은 중지하고 작업자의 위치도 변경해 가면서 할 수 있다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 윤성진

「2014.11.17. 주간」

언덕길 주차 방법

언덕길 주차는 차량의 방향, 기어의 조작, 고임목 설치 등을 통해 차가 경사가 낮은 곳으로 미끄러지는 것을 방지할 수 있다.

1. 내리막길에서는 후진기어를, 오르막길에서는 전진기어를 넣는다. 일반적으로 평평한 곳에서는 기어를 중립에 놓고 주차를 하지만 차량 앞부분이 내리막길을 향하고 있을 때는 후진기어를, 차량 앞부분이 오르막길을 향하고 있을 때는 전진기어를 넣는다.

내리막길에서 후진기어를 넣는 이유는 차가 아래로 내려가는 방향과 반대방향으로 기어를 물림으로써 차가 미끄러지는 것을 조금이라도 방지하기 위함이다. 이와 반대의 경우도 마찬가지이다.

2. 핸드 브레이크를 채운다.

3. 고임목을 받친다.

언덕길 주차 방법 중 가장 확실하고 안전한 방법이다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 주환권

「2014.11.17. 야간」

차량사고 인명구조시 안전기준

① 모든대원들은 헬멧 및 보호복을 착용한다.

② 소방차의 부서는 바람의 방향을 고려하여 안전한 곳에 위치시킨다. 소방차는 구조차와 사고현장 사이에 부서시키는 것을 원칙으로 한다. 사이드 브레이크를 채우고, 고임목을 받치고 바퀴를 틀어 놓는다.

③ 모든 연료 누출을 막는다. 가능한 경우 화재 위험이 있을 때 화염발생을 막는다. 호스를 전개하여 대기한다.

④ 작업 위치에서 대원이 작업하기에 앞서 지지대등으로 차체를 고정하거나 초크블록,밧줄,긴급브레이크 등을 사용하여 자세를 안정시킨다.

⑤ 경찰이 도착하여 교통통제를 하기전까지 지휘관은 도로상에 가드를 세워놓고 대원을 사고현장 후면에 배치하여 차량통제를 실시하여 부상자와 구조대원들을 2차 사고로부터 보호하는데 최선을 다해야 한다.

⑥ 전복된 차량은 희생자가 외부로 나올 때 까지 바로 세우지 않는다.

⑦ 가연성 증기가 존재하면 배터리 케이블을 차단하지 않는다.

⑧ 배터리 전원 차단시에는 마이너스 단자( - ,검은색)를 먼저 분리한다.

⑨ 에어백에 의한 대원 및 요구조자의 부상을 방지한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 최성민

「2014.11.18. 주간」

하차시 유의점(고임목 등)

출동시 차량에 오르고 내릴 때  간혹 대원들이 부상을 당하는 경우가 있다. 하차시 바닥의 상태를 제대로 확인하지 않은 경우나 차량 발판 등을 제대로 밟지 않은 경우  미끄러지거나 넘어져 발목을 삐게 된다.

소방대원 착용하는 안전장비의 무게는 20kg 이상이기 때문에 넘어진다면 심각한 부상이 우려되기도 한다.

사방주시는 말할 것 도 없으며 항상 급하게 서두르는 마음을  없앤다면 생활 속에서 일어날 수 있는 안전사고는 방지 할 수 있을 것이다.  또한 고임목 고임은 평지일 지라도 반드시 하차후 잊지 말아야 차량 사이드 풀림사고 등을 방지 할 수 있다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김 명 국

「2014.11.18. 야간」

주 들것

구급차 주 들것은 환자를 이동하기 위한 가장 큰 들것이다. 환자를 앉혀서 의자형태로 이동도 가능하며 누워서, 상체만 거상하여서 움직일수 있도록 고안된 들것이다. 환자를 실은체 밖으로 들것을 뺄 때 들것을 위로 들어주지않고 결착부위가 맏물리지 않을 경우 들것이 내려앉아 환자가 다칠수가 있으니 주의를 하여야한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 김주정

「2014.11.19. 주간」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 양 재 문

「2014.11.19. 야간」

엘리베이터 사고시의 응급조치 요령

엘리베이터 출입구 문턱에서 ±150~600mm 이하에 정지된 경우 승강 도어키를 사용하여 문을 열 때 엘리베이터가 그 층에 정지해 있는지 확인한 후에 안정된 자세로 문을 열고 승객을 구출한다.

(이때 어린이,노약자,임산부,장애인 등은 반드시 관계인의 안내를 받아야 한다.)

엘리베이터 출입구 문턱에서 ±600mm 이상에 정지된 경우 기계실에서 권상기 브레이크 개방레버를 사용하여 엘리베이터를 바로 윗층 또는 아래층으로 엘리베이터 높이를 맞춘 후 승객을 구한다.(이때 엘리베이터 도어가 열려 승객의 신체가 문턱 밖으로 돌출되지는 않았는지,인터폰으로 확인을 철저하게 하고 주전원스위치는 반드시 차단되어 있어야 한다. 미차단 작업시 엘리베이터 2차사고 위험이 있다.)

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 이명원

「2014.11.20. 주간」

방열복

방열복은 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 고열근접 보호장비로 Aluminized발열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어 있다. 발열두건의 안면렌즈는 합성수지로 성형된 두께 3mm이상의 내열소재로 제작되어 있으며 방열복 겉감의 중량은 300~500g/㎠로 방열상의 3kg, 하의 2kg으로 총 중량은 약5kg이다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 민 영 기

「2014.11.20. 야간」

체인톱 사용시 안전수칙

체인톱 사용전 안전수칙은 다음과 같습니다.

주위에 위험요소를 완전히 제거하십시오.

안전모, 안전화, 안전장갑 등 안전장비를 꼭 착용하십시요.

작업시 자신의 위치와 자세에 신경을 쓰십시요.

날 끝 부분으로 작업시 톱이 튕기기 때문에 손잡이를 견고하게 작고 가능한 한 톱판의 중간 부분을 이용 하십시요.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 이종진

「2014.11.21. 주간」

백드래프드 징후시 주의사항

백드래프트의 징후는, 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 연기가 빠져 나오고 건물 안으로 연기가 빨려 들어가며,공기가 내부로 빨려 들어가는 특이한 소리가 들린다. 건물 내 용기가 소용돌이 친다.화염은 보이지 않으나 창문이나 문이 뜨겁고 안쪽으로 타르와 같은 물질이 흘러 내린다. 가스가 폭발하는 듯이 폭발한다.

- 진입전에 백드래프트의 징후를 확인한다

① 손바닥으로 문의 온도를 확인하고 시각과 청각을 동원하여 백드래프트의 징후를 확인한다.

② 진입 후에도 백드래프트의 징후를 확인한다.

③ 문을 개방할 경우 몸을 은폐하고 개방한다.

④ 백드래프트의 징후를 발견한 즉시,자세를 낮추고 보고하면서 대피방안을 강구한다.

- 백드래프트로 전이되는 것을 방지하기 위해서 다음과 같이 조치한다.

① 지붕을 파괴하여 수직배연을 실시한다.

② 지붕파괴가 곤란한 경우, 위쪽 개구부를 개방한다.

③ 아래쪽 개구부는 개방하지 않는다. 불가피하게 개방하여야 하는 경우에는 폭발력을 정면으로 받지 않도록 신중하게 개방한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김명국

「2014.11.21. 야간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다. 장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김윤수

「2014.11.22. 당번」

차량사고 인명구조시 안전기준

① 모든대원들은 헬멧 및 보호복을 착용한다.

② 소방차의 부서는 바람의 방향을 고려하여 안전한 곳에 위치시킨다. 소방차는 구조차와 사고현장 사이에 부서시키는 것을 원칙으로 한다. 사이드 브레이크를 채우고, 고임목을 받치고 바퀴를 틀어 놓는다.

③ 모든 연료 누출을 막는다. 가능한 경우 화재 위험이 있을 때 화염발생을 막는다. 호스를 전개하여 대기한다.

④ 작업 위치에서 대원이 작업하기에 앞서 지지대등으로 차체를 고정하거나 초크블록,밧줄,긴급브레이크 등을 사용하여 자세를 안정시킨다.

⑤ 경찰이 도착하여 교통통제를 하기전까지 지휘관은 도로상에 가드를 세워놓고 대원을 사고현장 후면에 배치하여 차량통제를 실시하여 부상자와 구조대원들을 2차 사고로부터 보호하는데 최선을 다해야 한다.

⑥ 전복된 차량은 희생자가 외부로 나올 때 까지 바로 세우지 않는다.

⑦ 가연성 증기가 존재하면 배터리 케이블을 차단하지 않는다.

⑧ 배터리 전원 차단시에는 마이너스 단자( - ,검은색)를 먼저 분리한다.

⑨ 에어백에 의한 대원 및 요구조자의 부상을 방지한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 조 현 권

「2014.11.23. 당번」

HID연기투시랜턴

연기 투시랜턴은 화재와 같은 각종 재난현장에서 시계 확보용으로 사용된다. 주요제원으로는 본체, 충전기, 배터리팩, DC아답타, AC케이블로 구성되어 있으며 충전시간은 약 2시간으로 연속사용 시 약 1시간 30분정도 사용가능하다.

LED램프에 의해 실시간 배터리 잔량이 표시되며 근거리 사용시 제논램프의 밝기를 조절하여 적은 전력으로 장시간 사용이 가능하다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김성열

「2014.11.24. 주간」

체인톱 사용전 주의점

○ 체인톱을 몸체에 단단히 고정

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑등

○ 톱의 균열등 상태확인

○ 체인톱에 신체 끼임 방지

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ "킥백"주의

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 유 정 욱

「2014.11.24. 야간」

사다리위에서 추락 방지

현장에서 사다리를 전개하여 작업을 하는 경우가 허다하며, 이로인해 추락의 위험성이 늘 존재하고 있다. 이런 추락 안전사고를 방지하기 위해서는 급박한 현장이지만 침착성을 유지해햐하고 충분한 공간 확보 등으로 불안전요인을 사전에 제거하고 작업에 임해야한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방위 민영기

「2014.11.25. 주간」

화재시 연기의 유해성

화재시 발생하는 연기 속에는 연기입자 외에 유기재료의 연소과정에서 발생하는 다양한 가스가 포함되어 있으며, CO, CO2, HCI, HCN, NH3, SO2 등의 유해한 무기가스나 유기의 탄화수소가스가 존재하기 때문에 대단히 위험하다.

유해가스에 노출되었을 경우 두통이나 구토, 폐질환 등 다양한 증상이 발생할 수 있으며 특히 소방관들이 화재진압이나 잔화정리, 화재조사 시에 연기에 중독 및 질식의 위험성이 크다. 그러므로 평소 공기호흡기와 면체 관리에 만전을 기하고 작업시 거추장스러움으로 인해 공기호흡기를 착용하지 않고 작업을 하는 것은 대단히 위험한 일이기에 공기호흡기 등을 반드시 착용하고 작업에 임해야 할 것이다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 윤성진

「2014.11.25. 야간」

공 기 호 흡 기

용기에서 압축공기를 2단 압력방식의 것은 감압(減壓)밸브에 의해 약 5㎏/㎠의 중압(中壓)으로 감압한 뒤 보내며, 1단식의 것은 감압하지 않고 직접 페력(肺力)밸브에 보낸다. 페력 밸브는 사용자가 숨을 쉬면, 그 부압(負壓)에 의해 열리는 자동밸브이며, 숨을 드려 마시면 공기는 흡기관을 통해서 면체(面體)에 흘러 들어간다. 숨을 멈추면 폐력 밸브는 자동적으로 닫혀서 공기의 흐름은 멈추고, 토해낸 숨은 호기밸브에서 면체 밖으로 방출된다.

유효사용시간은 용기의 용량에 따라 틀리며, 약 10~80분 정도까지 여러 가지 종류가 있지만, 공기의 소비량은 사용자의 체력이나 작업조건(노동강도)에 따라 변하며, 따라서 동일한 기종의 공기호흡기라도 조건에 따라 유효사용시간에 변하기 때문에 주의할 필요하다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 박찬호

「2014.11.26. 주간」

하차시 유의점(고임목 등)

출동시 차량에 오르고 내릴 때  간혹 대원들이 부상을 당하는 경우가 있다. 하차시 바닥의 상태를 제대로 확인하지 않은 경우나 차량 발판 등을 제대로 밟지 않은 경우  미끄러지거나 넘어져 발목을 삐게 된다.

소방대원 착용하는 안전장비의 무게는 20kg 이상이기 때문에 넘어진다면 심각한 부상이 우려되기도 한다.

사방주시는 말할 것 도 없으며 항상 급하게 서두르는 마음을  없앤다면 생활 속에서 일어날 수 있는 안전사고는 방지 할 수 있을 것이다.  또한 고임목 고임은 평지일 지라도 반드시 하차후 잊지 말아야 차량 사이드 풀림사고 등을 방지 할 수 있다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 이 종 진

「2014.11.26. 야간」

언덕길 주차 방법

언덕길 주차는 차량의 방향, 기어의 조작, 고임목 설치 등을 통해 차가 경사가 낮은 곳으로 미끄러지는 것을 방지할 수 있다.

1. 내리막길에서는 후진기어를, 오르막길에서는 전진기어를 넣는다. 일반적으로 평평한 곳에서는 기어를 중립에 놓고 주차를 하지만 차량 앞부분이 내리막길을 향하고 있을 때는 후진기어를, 차량 앞부분이 오르막길을 향하고 있을 때는 전진기어를 넣는다.

내리막길에서 후진기어를 넣는 이유는 차가 아래로 내려가는 방향과 반대방향으로 기어를 물림으로써 차가 미끄러지는 것을 조금이라도 방지하기 위함이다. 이와 반대의 경우도 마찬가지이다.

2. 핸드 브레이크를 채운다.

3. 고임목을 받친다.

언덕길 주차 방법 중 가장 확실하고 안전한 방법이다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방교 김영중

「2014.11.27. 주간」

건축공사장 안전관리

◆ 건축공사장 위험요소

1. 건축물 붕괴 및 낙하물에 의한 진압대원이 부상 우려

2. 난간 추락 및 각종 장애물에 의한 부상 우려

3. 단독 작업중 긴급상황 발생시 대응조치가 지연

◆ 해결방안

1. 사전 안전상태 확인 및 개인 안전장구 착용

2. 건물붕괴 대비 현장안전관리자 배치

3. 현장에서는 반드시 2인 1조로 작업 실시

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 윤 성 진

「2014.11.27. 야간」

수관전개 훈련

훈련공간이 충분치 않은 안전센터 청사 앞에서 소방전술경연대회 대비 수관전개 연습 중 지나가던 시민이 수관 카프링에 맞아 부상을 당할 수 있다. 훈련시 감독자는 안전책임자를 지정하여 사고방지에 철저를 기하고, 수관전개시 안전책임자의 지시에 따라 주변을 재차 확인한 후 수관을 전개하여 일반인이 수관카프링에 맞아 부상당하는 일이 발생하지 않도록 주의한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김윤수

「2014.11.28. 주간」

인명구조경보기

실내의 인명검색활동 등 시야확보가 어려운 현장에서 대원이 일정 시간동안 움직이지 않고 정지해 있으면 경보음을 발신하여 주위에 대원의 위험을 알리는 것으로서, 사용상 주의사항은 다음과 같다.

- 견고하게 착용하여 사용 중 바닥에 떨어뜨리는 등의 충격을 가하지 않도록 한다.

- 건전지는 수시로 점검하여 기능을 유지하도록 한다.

- 물 등 습기에 취약하므로 사용중이나 사용 후의 관리에 주의한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 김주정

「2014.11.28. 야간」

승강기 사고 예방

승강기 문턱에 이물질이 끼거나 틈새에 물이 들어 가지 않도록 해야 합니다. 도어개폐기 출입문에 기대면 손이나 옷자락이 딸려 들어가므로 조심해야 합니다.

화재 시에는 승강기를 타지 말고 비상계단을 이용해서는 안되고 정전이나 고장 등으로 승강기 안에 갇히면 인터폰으로 구조를 요청하고 보수업체, 119구조대 등의 구조를 받을 때까지 침착하게 기다리고 정전 등의 이유로 실내조명이 꺼지더라도 당황하지 말고 인터폰으로 연락하되 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 말아야 합니다.

구조의 요청으로 구출되는 경우 반드시 구출자의 지시에 따르고  문을 강제로 개방하지 말아야 합니다

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방장 전 동 희

「2014.11.29. 당번」

전기화재

전기화재 발생시 무턱대고 물로 화재를 진압하려 한다면 큰 실수이다. 물로 전기 배전반이나 전기 콘트롤 박스에 방수를 한다면 전기 화재를 진압하기보다는 폭발이 일어나 대원들의 안전사고가 일어날 수 있기 때문이다. 전기 화재시에는 연소 확대가 없다면 한전이 도착할 때 까지 상태를 지켜보아야 한다. 한전이 도착하여 전원을 차단 후 잔여 불을 진압하여야 한다. 또한 물로 인하여 감전되지 않도록 항시 주의하여야 한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방교 최병진

「2014.11.30. 당번」

소 화 기(A급,B급,C급,D급)

소형화재는 연소 물질의 성질에 따라 분류된다. A급 화재는 나무·종이나 기타 유사한 물질, B급 화재는 조리용 유지나 도료 희석제와 같은 인화성 액체, C급 화재는 전기설비재, 그리고 D급 화재는 나트륨·마그네슘처럼 반응성이 매우 큰 금속과 관련되어 있다. 물은 가장 널리 사용되지만 단지 A급 화재에만 사용된다. A·B·C급 화재에는 이산화탄소, 할론과 같은 할로겐화탄화수소, 탄산수소나트륨이나 또는 건식 화학약품인 인산이수소암모늄을 사용한다. D급 화재에는 보통 건식 화학약품을 사용한다.

소 속 : 신트리119안전센터

작성자 : 소방사 김명국