RCT 프로그램 운영 결과

고층아파트 화재진압

고층 아파트 복도식 건물 현관문 쪽에서 구조대원 및 진압대원이 강제시건 개방 하여 진입 하던 중 반대편 고가 사다리에서 고압 방수를 하여 화염에 의해 파괴된 유리 파편 및 집기류 화염으로 인하여 진입 대원 부상위험이 있으며, 방수 전 진입대원들이 있는지 상황 인지가 되어있지 않았고, 고압방수로 인하여 집기류 및 화염 등이 진입대원에게 비산 될 것이라는 것을 생각 하지 못했다.

고가차 방수 시 주변에 대원들이 있는지 확인

및 무전으로 2차 확인 후 작업에 임하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 배 승 준

탱크차량 이용 화재진압

탱크차에서 화재현장으로 수관을 연장하여

화재진압 중 차량 이동을 지시하여 수관 연결된 상태로

탱크차량 이동으로 바퀴가 수관을 밟아 수관이

탱크차 방수밸브가 파손되어 수관 연결부가

분리되면서 대원이나 시민 부상 우려가 있어

아무리 급박한 상황에서라도 차량이동 시 수관을

분리하고 탱크차량을 반드시 이동하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 배 승 준      주택 화재진압

주택 화재현장에서 화재진압 활동 중 천정에 쌓인 분진에 의한 급격한 연속확대로 진압대원  화상위험이 있으므로 화재진압중 비산하는  화염에 대비 개인안전장구를 완전 착용하여 화재진압 활동 중 비산하는 화염에 대비  개인안전장구 완전 착용 철저

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방위 최 종 연

화재진압 종료 후 현장정리

진화작업 종료 후 현장정리 과정에서 2층 베란다에서 1층 지상 수관 철수 중 신체에 확보 로프를 묶지 않은 상황에서 난간이 낮은 베란다에서 수관을 대원이 손으로 직접 내리려 하던 중 대원이 2층 베란다에서 지상으로 추락 위험이 있어 신체에 확보로프를 묶고, 수관 중량을 고려하여 난간에서 떨어져 수관을 내리며, 수관에 로프를 결착해서 내린다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 김   국

화재출동 중 탑승시

펌프차에 승차하려 대원이 펌프차량 출발로 차량문에 끼는 사고발행 우려가 있어 차고탈출 시간 단축을 위하여 운전원이 승차 대원이 탑승이 늦어 승차하는 과정에서 운전원이 차량 주위와 대원 승차를 확인하고 지휘자의 명령에

따라 출발한다. 지휘자는 대원의 승차 상황을

확인함과 동시에 기관원에게 신호하여 출발을

지시하며, 대원은 신속한 승차를 위해 숙달

훈련에 만전을 기하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방위 최 종 연

건물 내 화재진압

건물 5층에서 잔화정리 및 검색 중 현장에 농연이 가득 차있어 바닥이 붕괴된 지점을 진입 중 진압대원이 방향 중심을 잃고 발을 헛디뎌 아래층으로 추락할 위험이 있어 진압대원이 건물 내부바닥이 일부 붕괴된 내부를 진입 시 바닥을 확인 및 진입 시 퇴로 확보용 로프 활용 진입하여야 하며, 농연이 가득 찬 2층 이상 건물 진입 시 방향성을 잃지 않게 수관 및 로프를 한쪽 손으로 잡으며 진입하며 한쪽 손으로는 도끼를 이용 전방바닥을 확인하며 진입해야 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방장 김   국

복식사다리 활용 진입 화재진압

건물 1층에서 2층으로 연소저지를 위하여복식사다리 활용 내부 진입시 급격한 연속확대로 복식사다리 활용 탈출하는 도중 아래층으로 추락할 위험 있어, 연소하고 있는 건물에 진입할 때는 반드시 공기호흡기를 완전 착용하고 사다리는 열, 연기의 영향이 없는 위치를 선정하여 베란다 상단으로 부터 3단 이상 전개하고 복식사다리 전개 시 지휘자의 지시에 의한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방장 김  국

화재출동 중 무단횡단 사고

화재출동 중 횡단보도에서 보행자가 소방차량과 접촉사고 발생 위험이 있다.

소방차량이 횡단보도를 지난 후 미쳐 횡단보도를 벗어나지 못한 보행자가 직진신호를 받은 차량과 사고 발생 우려가 있고, 소방차량이 횡단보도 보행자가 사이렌 및 경광등을 감지하고 보행을 중지 할 것이라고 미리 판단하여 주행 횡단보도에서 보행자와 사고발생 우려가 있어, 출동차량 운전원과 선탑자는 횡단보도를 지나는 보행자의 동정을 파악하여 신중히 통과하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방장 김  국

차고 탈출하는 소방차량 사고

차고에서 출동차량이 나오던 중 직진차량 및 출동차량과 접촉사고가 발생 할 수 있어, 출동을 급하게 하다 출동차량과 접촉사고가 발생할 경향이 높고, 출동순위를 무시하고 출동하는 경우와 출동을 급히 서둘러 다른 출동차량을 보지 못하고 사고가 발생할 수 있어, 출동순위를 사전에 명확히 정하고, 운전원은 주변 차량과의 안전거리를 충분히 고려하여 접촉사고가 발생하지 안 토록 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방장 김  국

차고내 소방차량과 출동대원 사고

출동을 급히 서두르다가 출동대원이 탑승하기 전에 출동하여 차량에서 떨어지는 사고가 발생할 우려가 있으며, 대원이 탑승하려고 차문을 열던 중 옆 출동차량과 사고가 발생될 수 있어, 승차대원은 주변 상황을 파악에 신중하여야 하고, 운전원은 출동할 때는 승차대원 승차여부와 및 차량주변을 확인하고 출동에 임하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방장 김  국

하차 중 오토바이 충돌사고

현장 도착 즉시 하차 중 뒤쪽에서 직진중인 오토바이와 대원이 충돌 위험이 있고, 신속하게 현장 활동에 임하려다 뒤쪽에 오토바이가 오는 것을 인지하지 못하고 대원이 차량에서 내리다 사고 위험이 있으며, 면체 등 안전장구를 착용하고 있어 시야확보가 좁은 상황이므로 더욱 더 주의를 기울어야 하고, 신속한 현장 활동도 중요하지만 현장도착하여 차량문 등을 개방할 때는

2차사고 및 개인안전을 위하여 주변 상황에 주의를 기울이며 차량 하차와 현장진입을 하도록 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방위 차 기 영

귀소중 적재장비에 의한 사고

화재현장에서 복식사다리를 사용하고 소방차에 복식사다리를 적재 과정에서 안전하게 고정하지 않고 귀소 중 복식사다리가 도로에 떨어지면서 뒤 차량이 급정거로 사고발생 위험이 있고, 화재

현장에서 복식사다리 등 장비를 사용 후 장비를 원상태로 안전하게 고정되어 있는지 확인 후 철수

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방위 차 기 영

소화전 맨홀에 추락하는 사고

화재진압 중 화재건물 인근 소화전을 점유  탱크차에 보수 중 주변을 지나던 시민이 화재

현장을 무심코 지나치다 열어 놓은 맨홀에 추락

하는 사고 위험이 있으며, 소화전 점유 탱크차에 보수 중 시민이 접근을 못 하도록 fire line설치와  주변을 안전하게 확보하여 화재진압에 임한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

산악구조 중 헬기에 의한 사고

요구조자를 바스켓 들것을 활용 헬기로 견인 중  1/2들것을 바닥에 방치 헬기의 강한 하향풍으로 들것이 날아가 안전사고 발생될 수 있어, 매우

강한 헬기 하향풍으로 들것, 배낭 등이 바람에 날아갈 수 있다는 것을 항상 염두하고, 단단히 고정된 것에 묶어두거나 바람의 영향이 없는곳에 두어야 하며, 등산객 접근을 금지하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

복식사다리 이용 시건 개방 중

구조대원이 주택 2층 시건 개방을 위하여 복식 사다리 등반 중 휴대한 문 개방 도구(드라이버, 니퍼)등이 떨어져 지상 안전요원이 맞아 안전사고가 발생될 우려가 있어, 복식사다리 등반 대원은 문 개방도구를 안전하게 가방에 넣어 휴대하거나, 스냅 링에 고정 떨어지지 않도록 견고하게 고정하고, 등반 대원은 지상 안전  근무자와 안전사항 확인 후 구조 활동에 임한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

야간 산행 요구조자 수색

야간산행 중 길 잃은 요구조자를 수색 시 랜턴의 배터리가 소진되어 시야 확보의 제한 속에서 이동 중 실족으로 추락할 수 있는 상황 발생할 수 있어, 예비랜턴을 사전 준비, 이동 중 주변 상황을 파악하여 실족에 의한 추락에 대비하고, 개인별 행동을 중지하고 2인 1조로 행동하여 위급상황 발생 시 신속하게 대처 및 구조 활동에 임한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

주택가 좁은 골목길에서 구급활동

주택가 이면도로에서 이송 중 일반차량을 피하다 일반주택 캐노피에 구급차량이 부딪치는 사고로 보호자 사고 발생 우려가 있어, 응급환자 신속하게 이송하려는 급한 마음에 주변 여건을 선탑 대원이 구두로 알려주어 안전하게 이송할 수 있도록 유도하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

응급환자 이송 중 구급차량 급제동

심 정지 환자 사이렌 취명 구급이송 중 주행하던 승용차량 급제동으로 구급차량 급제동에 의한 심폐소생술 실시하던 구급대원이 운전석과 응급처치실로 구획된 벽면에 부딪치는 사고 위험이 있어, 신속한 이송 상황에서도 앞차와의 안전거리 확보와

응급처치실내 심폐소생술 및 기타활동을 가능하게 하는 안전벨트 설치가 필요함.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

교차로에서 구급차 충돌

교차로에서 반대편으로 지나가는 차량으로 인해 시야가 가려 구급차량이 서로 충돌할 위험이 있으며, 사이렌 소리를 서로 자기 차량의 것으로 착각하여 사고발생 위험 많아, 교차로를 통과할 때는 운전원과 조수석에 탑승하고 있는 구급대원은 주변을 잘 살피고 주행차량으로 인한 접촉사고 발생하지 않도록 신중히 통과한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

폭우 시 도로변 가로수 제거 작업

태풍으로 인한 폭우 시 도로변 가로수가 쓰러져 건물과 접해 있는 것을 체인톱을 이용해 절단하던 중 가로수가 넘어지면서 대원의 부상 위험이 있어,

나무가 넘어지면서 지나는 행인 및 차량에 피해를 줄 수 있고, 비가 오는 날에 체인톱을 사용하여 절단작업 시 물기로 인해 미끄러지는 등 안전사고가 발생할 수 있어, 작업 시 안전구역 및 교통통제 후 작업 실시와 체인톱 사용 시 안전수칙을 준수하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

이륜차 순찰 중

경사진 도로에서 이륜차를 주차하고 비상소화장치함 점검 중 이륜차가 뒤로 밀리면서 지나가던 행인이 안전사고가 발생될 우려가 있어, 경사진 도로상에 이륜차 주차 시 밀림 방지조치를 하여야 하고, 경사진 도로에 이륜차 주차 시 밀림방지 조치 및 평지에 주차를 하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

말 벌집 제거

옥상 및 지붕 처마 밑에 벌집을 퇴치용 스프레이를 이용 작업 중 다른 쪽에 있는 말벌집이 있어 벌에 의한 부상을 당할 위험이 있어, 지붕 처마 밑에 있는 벌집제거 작업 시 사다리위에서 작업 중 공격하는 벌을 피하려고 팔과 몸을 약간 움직여 사다리에서 떨어져 부상 위험이 있으므로,

지붕처마 부근 벌집제거 작업 중 다른 방향 구석에 있는 벌에 쏘일 수 있어 벌집제거 전 주변를 자세히 살펴봐야 하고, 지붕 처마 밑 사다리에서 작업 중 안전보호 장치 완전하게 한 후 말집제거에 임하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

건물 벽 고드름 제거

아파트 외벽 고드름 제거를 위하여 로프로  하강하여 결빙지점에서 도끼를 활용 고드름 제거 중 도끼가 미끄러져 아래로 떨어져 안전사고가 발생 우려가 있어, 도끼가 손에서 빠져 아래로 떨어지지 않게 로프를 결착하여 몸에 고정 시켜야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

맨홀 개방 된 상태에서의 소방차량 후진

소화전 맨홀이 열려있는 상황에서 소방차량이 후진하여 안전사고 발생 우려가 있어, 소화전 뚜껑이 열려 있음을 현장에 있는 모든 대원에게 인지시킨 후 작업에 임하여야 하며, 차량 후진 시 후방에서 적절한 통제를 하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

소화전 조사 중

도로에 설치된 지상식 소화전 제수변 뚜껑을 열고 조사 중 진행하는 차량에 안전사고 발생우려가 있어, 도로에 설치된 소화전 조사 시 삼각대 및 소방차로 안전을 확보 후에 소화전조사에 실시하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

실수로 수관이 떨어져 부상위험

수관 건조를 위하여 수관을 올리던 중 대원의 실수로 수관이 떨어져 부상 위험이 있어, 위쪽에서 수관을 끌어 올릴 때에는 안전한 장소로 이동하여 수관이 쉽게 올라갈 수 있도록 보조하여 준다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

경보기 오작동 출동

경보기 오작동 출동 중 차고문 조작 미숙으로 차량이 차고를 빠져나가기도 전에 차고 문이 내려와 안전사고 발생 위험이 있으므로, 차량이 차고 문을 빠져 나갔는지 확인 한 후 닫힘 버튼을 조작하여야 안전사고를 예방할 수 있다.

소  속 : 현장지휘 2팀

작성자 : 소방장 이 재 송

천공을 위한 드릴작업

드릴작업 시 드릴 날이 돌면서 지지물과 드릴날사이에 안전갑장이 끼여 손을 다칠 위험이 있으므로, 지지물이 움직이지 않게 고정할 수 있는 바이스 같은 보조 장비를 활용하여 작업에 실시하여야 하며, 처음에는 저속으로 드릴을 사용하여 작업에 임하고, 안전장갑도 지지물에 끼여 안전사고가 발생 위험이 있어 안전장비 착용을 과신하지 말아야 한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연

수중펌프를 이용한 배수 작업

수중펌프를 이용한 지하실 배수 작업 시 감전에 의한 부상 위험이 있어,  수중펌프 이용 배수작업 시 잔류전류검지기 이용 잔류를 검지하고 감전에 대비하고, 젖은 장갑을 사용하지 않고  수중펌프 투입 시 안전로프를 활용 신체가 직접 물에 접촉되거나 허리 부상이 없도록 한다.

소  속 : 현장지휘 1팀

작성자 : 소방위 최 종 연