※ 뜨거운 연기를 마시면 아주 위험

1. 손수건 및 옷등을 이용 코와 입을 보호

2. 자세를 최대한 낮춤

3. 다른손으로 벽을 찾음.

4. 비상국 방향으로 신속히 대피.

* 불이 났을 때 주요한 사망원인은 연기에 의한 질식이다. 연기속에는 유독성 물질이 많아 기도와 폐에 손상을 주거나 생명을 잃게 할 수 있으므로  연기를 마시면 매우 위험하다.

-->연기를 피하는 방법

1.화재 시 연기는  실내 상층에 위치하고 깨끗한 공기는 바닥으로부터 30cm~60cm 사이에 있다. 따라서 연기가 보이거나, 냄새가 나면 옷가지를 사용하여 코와 입을 막고 자세를 낮추고 신속히 건물 밖으로 나가야합니다.

2. 대피 시 방화문은 반드시 닫고 건물 밖으로 나와야 합니다. 대피할 때 문을 닫으면 열과 연기의 확산을 줄일 수 있으므로 대피시간을 벌 수 있습니다.

3.방문이나 비상구를 열고 나오기 전에 손등을 손잡이에 살짝 대어 봅니다. 손잡이가 뜨거우면 불이 가까이 이다는  뜻이므로 가급적 다른 출입구를 사용하여 대피하여야 합니다.

소 속 : 서초소방서 서초119안전센터

성 명 : 소방장 황석권

낙석이 발생하는 시기

낙석이란 암벽이나 암릉, 너덜 지대 등에서 돌이 떨어지는 것, 또는 그 돌을 말합니다. 낙석 사고가 가장 많은 계절은 해빙기인 3~4월이고 여름 장마철에도 발생 빈도가 높습니다. 봄철 해빙기의 낙석은 기온이 상승하는 오후 시간대에 자주 발생합니다. 여름 장마철의 낙석은 호우가 내린 다음날 바위가 많은 너덜 지대의 경사면이나 협곡을 이룬 지형에서 발생합니다.

낙석은 자연적인 낙석과 인위적인 낙석으로 구분할 수 있습니다. 자연 낙석은 바위 틈새에 얼어 있던 눈이나 얼음이 녹아서 발생하거나, 암석의 일부가 풍화 작용으로 응결력을 잃거나, 태양의 복사열로 바위 표면이 팽창하거나 수축 작용을 하면서 발생하며, 폭우로 인한 용식 작용 때문에도 일어납니다.

등산객들의 부주의로 발생하는 인위적인 낙석은 과중한 체중을 바위에 싣거나 잡아당길 때, 혹은 발로 접촉했을 때 많이 발생합니다. 특히 부주의로 풍화퇴석층을 접촉했을 때는 수많은 낙석이 굴러떨어지기도 합니다. 실제로 1991년 4월 북한산 인수봉에서 기저가 녹아 불안정한 바위에 여러 명이 매달려 있다가 바위가 붕괴되면서 낙석을 일으켜 여러 명이 중상을 입었습니다.

해빙기나 장마철에 협곡이나 산비탈의 퇴석 지대, 암벽 위의 스크리(풍화퇴석) 지대에서 행동할 때는 각별한 주의가 필요합니다. 또한 암벽등반 중에 스크리 주변을 통과하는 사람은 로프의 흐름에 주의해야 합니다. 너덜 지대를 산행할 때는 각별한 주의가 필요합니다. 이 시기에는 큰 산의 깊은 협곡을 등산 루트로 택하는 일은 피하는 것이 좋습니다. 이런 지형에서는 낙석뿐만 아니라 낙빙도 발생할 수 있습니다.

낙석이 예상되는 지형에서는 바위를 접촉하거나 바위에 충격을 주는 행동은 자제해야 합니다. 대개 이런 지형에서는 앞선 사람보다는 뒤쪽에서 오르는 사람이 낙석에 맞을 확률이 높기 때문에 앞선 사람은 주의해서 행동해야 합니다. 특히 폭우가 내린 다음날 낙석이 예상되는 곳을 통과할 때는 세심한 주의가 필요합니다.

몇 년 전 폭우가 내린 다음날 북한산 원효 암릉 아래 계곡을 통과하던 한 등산객이 암릉에서 떨어진 사람 크기의 낙석을 맞고 사망한 일이 있습니다. 같은 날 북한산 노적봉 옆의 등산로를 지나가던 한 등산객이 바위를 건드려 앞서 내려가던 부인이 낙석에 맞아 사망한 일도 있었습니다.

해빙기에 낙석의 위험이 가장 높은 시간대는 기온이 상승하는 정오 무렵이며, 밤 사이 찬 공기에 결빙되었던 지점이 햇볕에 녹으면서 발생합니다. 1985년 3월 17일 오후 2시경 도봉산에서 등산을 하던 일가족 3명 중 1명이 직경 1m 크기의 바위에 깔려 사망한 사례도 있었습니다. 양지바른 계곡에서 땅이 녹으며 지반이 붕괴되어 일어난 사고였습니다.

장마철에 암벽을 등반하거나 암릉을 종주할 때는 스크리 지대를 조심해야 합니다. 이런 지형에서 낙석이 발생하면 인명 피해가 많습니다. 1987년 7월 15일 오후 설악산 울산암에서 폭우를 맞으며 등반하던 대학생 3명이 불안정한 잡석 지대로 하강하던 중에 낙석을 일으켜 전원이 사망한 예도 있습니다. 낙석 피해는 암벽을 등반하거나 암릉을 종주할 때 그리고 퇴석 지대 등반중에 발생 빈도가 높고, 침니나 걸리는 낙석의 통로가 되기 때문에 이런 곳은 피해서 산행을 하는 것이 좋습니다. 이런 곳에서 낙석이 발생하면 피하기 어렵습니다.

낙석이 예상되는 곳에서는 반드시 헬멧을 써야 하며, 낙석이 떨어질 때는 무조건 몸을 사릴 것이 아니라 일단 떨어지는 방향을 확인한 후 몸을 피해야 합니다. 낙석뿐만 아니라 하켄이나 카라비너 같은 장비가 떨어질 때도 같은 요령으로 피해야 합니다.

또한 “낙석!”이라고 크게 외쳐 주의를 환기시켜 피해를 줄여야 합니다. 낙석을 만들고서도 모르는 체 가버리는 경우가 있어 뒷사람이 대피할 기회를 잃고 피해를 입는 경우도 있습니다. 미국에서는 낙석이 떨어질 때 “락(rock)!”이라고 외치고 얼음이 떨어질 때는 “아이스(ice)!”라고 외칩니다. 낙석뿐만 아니라 등반 용구 등이 떨어질 때도 “낙석!”이라고 외쳐야 합니다.

낙석과 함께 생각해 볼 것은 국적 불명의 조잡한 조어를 사용하는 문제입니다. 카라비너가 떨어질 때 “낙비!”라고 외치는 사람이 있습니다. 로프를 내릴 때 “낙자!”라고 외치는 사람도 같은 경우입니다. 로프를 잡아당기는 것을 “짜 먹어!”로 표현하는 경우까지 있습니다.

소  속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방교 김 성 은

인명구조경보기

실내의 인명검색활동 등 시야확보가 어려운 현장에서 대원이 일정 시간동안 움직이지 않고 정지해 있으면 경보음을 발신하여 주위에 대원의 위험을 알리는 것으로서, 사용상 주의사항은 다음과 같다.

- 견고하게 착용하여 사용 중 바닥에 떨어뜨리는 등의 충격을 가하지 않도록 한다.

- 건전지는 수시로 점검하여 기능을 유지하도록 한다.

- 물 등 습기에 취약하므로 사용중이나 사용 후의 관리에 주의한다.

소  속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방사 박은혁

풀 파이어

최성기 복사열, 보일오버, 슬롭오버에 의한 예상 피해범위를 산정하고 위험표시와 통제선을 설친한다. 위험반경 낸 진압대원은 방열복 등을 착용한다. 포를 살포한다. 탱크화재 진압은 측면으로 방수한다. 화재탱크 인근 탱크에 대해서 복사열 차단 및 냉각을 위한 주수를 계속한다.

소  속 : 서초119안전센터

작성자 : 소방교 김 수 완