SOP 204-8 도로터널화재 대응절차

□ 화재지점으로 차량이 더 이상 밀려들지 않도록 교통통제

□ 다량의 포(泡, foam)를 방사할 수 있는 소방차를 출동조치

□ 화재지점까지 물탱크차나 다수의 소방차가 진입할 수 없다면 소방호스를 연장      하거나 터널 내 소방시설(연결송수관 설비 등)을 활용

□ 터널 상부에 고압 전력선이 가설되어 있을 수 있음으로, 방수시 감전에 유의
□ 터널 상부가 장시간 고온에 노출되었다면, 가설물이나 콘크리트 박리편이

낙하할 수 있음으로 주의

□ 터널 내 제연설비는 한국도로공사 등 터널 관계자와 협의하여 가동

□ 공기호흡기 예비용기를 충분히 확보 장시간 작업 대비

□ 화재진압 중 공기호흡기 게이지 잔량을 수시로 확인

□ 배수로를 따라 유류 등 오염물질이 확산될 경우, 임시로 집유정(集油井)이나     둑을 만들어 차단 또는 우회시킴.

□ 도로관리자 및 경찰기관으로부터 상하행선 교통통제 상황 확인하고 방재설     비 활용

□ 터널 내 지휘명령 등 전달, 통신 연락상태 확인 및 2차 재해방지

□ 인명검색, 구조 및 피난유도는 원칙적 상하행선 연결통로 적극 활용