SOP 204-11 고층건물 화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 고층 건물화재는 입체적 활동이 요구되기 때문에 조직활동의 분담화가 요구됨

□ 굴뚝효과, 온도팽창 등 다양한 요인에 의한 연기유동 고려

Ⅱ. 대응 절차 및 안전기준

□ 초기 화재시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비통제 실시

□ 건물내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위 아래로 2 ~ 3층 정도 떨어진 지역으로 거주인원 이동

□ 화재가 발생 아래 지역(외부)은 유리파편이 떨어지는 가능성고려 반경 50m 이내 접근 금지하며, 고층건축물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리 확보

□ 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50m 이상 떨어진 곳에 위치

□ 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용

□ 초기 화재 진압요원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게 지원

□ 구조 활동시는 고층 건물 내 한 층 거주인원을 약 100명 정도 상주함을 고려할 것

□ 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도 최우선

□ 화재초기 층수 상관없이 화점층 진입 일거에 소화, 화재중기이후 화재층 상층과 인접구획 연소확대 방지 우선

Ⅲ. 고층화재진압장비 보급절차

□ 지상에서 현장지휘관이 지정하는 층 또는 지역으로의 고층 화재 진압장비 Pack의 이동에 대하여 각 중대의 대원들이 책임

□ 팩은 스탠드 파이프 시스템이 설비된 건물이나 이미 연결된 호스라인이 너무 멀리 떨어진 지역 내로 운송

□ 팩 안에 있는 호스는 건물 내 스탠드 파이프 시스템에서 제공하는 호스라인에 설치하여 활용

□ 팩은 다층 건물에서 두 가지 중 하나의 방법으로 운반

□ 계단실을 통하여

□ 직접 제어하는 엘리베이터를 통해서

□ 운용 시 인명안전을 고려한 적절한 조치를 고려

SOP 204-12 초고층 건물화재 대응절차

Ⅰ. 사고특성 및 위험요인

□ 화재하중 매우 높고, 플라스틱 계통의 가연물 연소 특성상 연소 확대 속도가 매우 빠름

□ 수직연결공간은 고층 건물의 높이에  비례하여 연돌효과(stack effect) 발생 연소범위 확대 유발

□ 공조시스템에 의한 연기 및 유독가스의 급격한 확산 위험

□ 플래쉬오버(Flashover)등이 발생하게 되면 고온의 열과 압력에 창문 파괴, 분출된 화염과 고온의 연기는 상층창 파괴 및 발화시켜 화재를 상층방향으로 전파

□ 고층부에서의 화염이 몰아쳐 연기가 복도 측으로 밀려 연소 확대가 이루어질 가능성 증대.

□ 드래프트(Draft) 효과가 커서 상승기류에 의하여 방화문 등의 개폐 및 연기의 제어 상 장애 발생

□ 건물구조, 가연물, 내장재 등의 연소에 따라 화재 초기에는 목재 화재와 같이 가연물에 착화 가연성가스 발산 매연 분출하며 중기시에는 연기가 흑색으로 변해 유리창 부서짐과 시계가 가려지고 최성기에는 실내 또는 구획부분 불길에 싸여 화염 분출과 폭열로 콘크리트 조각 낙하와 개구부 부근에 있는 가연물 모체로 전도하는 화열에 의해 입체적 화재로 발전

□ 건축물 특성상 소방대원의 집중 투입이 제약받음

□ 고층부 화재진압 시 소방대원이 지상에서 수관연장의 지연으로 수원확보가 어려움

□ 다양한 공간구획과 높고 낮은 천장이 혼재되어 연소조건이 다양하고 인명구조 활동 제약

□ 특별피난계단으로 진입 시 대피자와 혼잡 발생