SWN 여름철 점검표

점검지점		북악터널배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		불광터널배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		백련배수지		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		삼우배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		독박골배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		진관배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		가좌배수지		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		홍은배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		연희배수지		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		홍제배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		만리배수지		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		노고산배수지		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		와우산배수지 유입		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 해당없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		와우산배수지 유출		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		증산배수지 유입		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 해당없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		증산배수지 유출		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		수색배수지		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		만리가압장		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		현행가압장		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		송죽원		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		시립소년의집		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		마포소방서		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		서부수도사업소		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		월드컵공원		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		진관동주민센터		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		남가좌현대아파트		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		쌍용황금아파트		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		자하문배수지		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		홍은3배수지		점검일	2014.05.29	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		능안배수지		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		길마상상어린이공원		점검일	2014.05.28	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 정상 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 정상 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상

SWN 여름철 점검표

점검지점		공덕초등학교		점검일	2014.05.30	점검자	김태호
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상 - 정상
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 정상 - 정상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 정상
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 정상 - 정상 - 정상 - 정상
		정전대비	- UPS 설치여부			- 해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 정상