『 가로 설계 및 관리 매뉴얼 작성 용역 』

제1차 TF 회의 개요

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2015. 06. 24.(수) 13:30 ~ 16:00

○ 장    소 : 본청 2층 공용회의실

○ 참석대상 : TF 구성원 총 20명

○ 진행방식 : 과업수행자(서울연구원 이창 박사) PT보고 후 의견수렴

○ 회의안건

- 가로설계 매뉴얼 구성체계 및 다양한 가로설계 기법의 적절성 평가

- 매뉴얼 내용 검토(추가/삭제), 전반적 구성에 대한 부서의견 청취

	< 용 역 개 요 >
▸ 용 역 명 : ‘보행친화도시 시즌2’ 실행계획 및 가로설계․관리 매뉴얼 작성용역 ※ 학술용역 심의 결과에 따라 ‘보행친화도시 시즌2’ 실행계획 수립 연구(교통정책과)와 통합 수행 ▸ 수행기관 : 서울연구원(481,800천원) ▸ 용역기간 : `15. 03. 30~`16. 01. 23.(10개월)

□ TF구성 개요

○ 목    적 : 각종 정책 및 제도가 공존하는 가로의 효율적 검토를 위한

여러 부서와의 긴밀한 협조체계 유지

○ 구    성 : 총 20명(주관 : 도시안전기획관)

○ 참여부서 : 총 19개 부서장

- 복지건강본부(장애인자립지원과장), 문화체육관광본부(디자인정책과장)

- 도시교통본부(교통정책과, 교통운영과장, 보행자전거과장, 버스정책과장, 주차계획과장)

- 기후환경본부(환경정책과장), 푸른도시국(조경과장)

- 도시안전본부(보도환경개선과장, 도로계획과, 도로관리과장, 물관리정책과장)

- 도시재생본부(도시활성화과, 역사도심재생과장, 주거환경개선과장)

- 도시계획국(도시계획과장, 시설계획과장), 도시공간개선단장

○ 운영기간 : 용역완료시까지(´15. 05. ~ ´16. 01.)

회  의  자  료

□ 작성배경

○ 보행자 중심의 친환경적인 안전한 도로공간 설계에 대한 관심 증대

○ ‘인도10계명’ 시책사업과 관련, 보행자 중심의 가로설계 및 관리를 위한 지침 필요

□ 목    표

○ 보행자 안전․편의 중심의 공간 조성(보도확폭, 장애물 제거 등)

○ 지역특성을 고려한 주민 맞춤형 공간 조성(보행쉼터, 노상카페 설치 등)

○ 도시의 지속가능 성장을 위한 공간조성(친환경, 도시이미지 개선 등)

□ 매뉴얼 사용법

○ Step 1 : 도로 규모, 보도 폭, 토지이용에 따른 가로유형 선택

- 도로규모 :「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」에                      따라 광로, 대로, 중로, 소로로 분류

- 보도 폭 :「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 최소 유효보도폭인                   2m를 기준으로 분류

- 토지이용 : 가로의 역사·상징성, 주정차 수요, 특구지정 등 현황에 기초하여 분류

○ Step 2 : 매뉴얼 구성체계를 참고하여 각각의 설계기준 및 지침에                  대한 사업대상지 적용여부 파악(전체 구성체계는 별도 붙임 참조)

○ Step 3 : 선택 가로에 대한 보도/차도/교차로 설계방법 및 지침 검토

- 제시된 보도, 차도, 교차로에 대한 설계방법 및 지침 적용 검토

○ Step 4 : 선택 가로에 대한 구성요소별 상세 설계 지침 적용

- 제시된 기본방향, 설계방법, 고려사항, 전·후 이미지 참고하여 적용

□ TF팀 착안사항

○ 매뉴얼 사용법 및 전반적 구성에 대한 검토

○ 부서별 각종 현안업무 및 사업추진과 관련, 매뉴얼 적용 시 문제점 검토

○ 매뉴얼 구성체계의 구성 항목 및 권장 수준 적절성 여부 등