제20차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 10. 25.(화) 14:00 ~ 16:40

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 5건(심의2, 자문3)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	서부공원 녹지사업소	금천구 사랑소공원 조성계획결정(최초)	조건부 가결
2	노원구	월계4구역 주택재개발사업구역내 초안산근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 동의
3	강남구	상아아파트 2차 주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
4	관악구	봉천 제4-1-3주택재개발정비구역내 소공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
5	종로구	돈의문 1구역 가로수 신규식재 계획(안)	조건부 가결

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 금천구 사랑소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 금천구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 3필지 ◦ 면적 : 2,162.60㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2015. 5. 21 (제2015-138호) ◦ 공원결정(최종) : 2016. 4. 21 (제2016-124호) < 주요 내역 > ◦ 도로 및 광장 : 340.1㎡ ◦ 조경시설 : 23.4㎡ ◦ 운동시설 : 57.5㎡ ◦ 편익시설 : 4.3㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 1,737.3㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.67%(법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0%(법정 5% 이내)	〔조건부 가결〕 ○ 인접한 관악산 및 연결녹지와 연계하여 자연스럽게 조화될 수 있도록 공원조성계획 수립 - 연결녹지, 관악산과 연결되도록 녹지사이로 산책로 계획 - 주변의 식생현황을 파악하여 조화롭게 연계되도록 식재계획 보완 ○ 통일된 컨셉으로 시설물이 상호 조화를 이룰 수 있도록 공간을 배치하고, 소공원으로서의 특색을 가질 수 있도록 계획 보완 검토 ○ 포토존 시설은 주변 경관 및 배경 등을 고려하여 위치를 적절히 배치하고, 재료와 디자인 등을 고급화하여 특색화 하는 방안 검토 ○ 체육시설은 필요성을 충분히 검토하여 꼭 필요할 경우 설치 검토 ○ 위 사항을 수정‧보완하여 소위원회 위원 별도 자문(email 등) 후 시행

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 월계4구역 주택재개발사업구역내 초안산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 노원구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 노원구 월계동 산3-1번지 일대 (초안산근린공원) ◦ 면적 : 1,617,018㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6.(건고 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 2. 13(서고 제51호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 53,822.17㎡ → 53,939.46㎡ (증117.29㎡) - 공원시설 계획도로 117.29㎡(신설) ◦ 휴양시설 : 시설물 363개소 → 366개소 (증3개소) - 등벤치 3개소(신설) ◦ 운동시설 : 51,355.50㎡ → 51,394.62㎡(증39.12㎡) - 체력단련장 39.12㎡(신설) ◦ 관리시설 : 공작물 299개소 → 306개소(증7개소) ◦ 녹지 및 기타 : 1,401,917.97㎡ → 1,400,597.82㎡ (증 1,315.59㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 9.33% → 9.33%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.42%(법정 10% 이내)	〔조건부 동의〕 ○ 아파트 단지 외부에 계획되는 보도와 연계하여 지역 주민들이 쉽게 접근하여 공원을 이용할 수 있고, 지역내 오픈스페이스 기능을 할 수 있도록 공원내 동선 계획 보완 ○ 경사면의 부지 경계부는 석재(자연석 등) 도입 및 수목, 지피류 등의 식생을 활용하여 경관적으로 주변 공원부지와 자연스럽게 연결하고, 사면의 안정화를 도모할 수 있도록 계획 보완 필요 - 경계부 좀작살나무는 일직선으로 식재하기보다는 수목 매스에 변화를 주는 등 자연스럽게 주변 경관과 어우러지도록 식재 ○ 체육시설은 필요성을 충분히 검토하여 꼭 필요할 경우 설치 검토 ○ 위 사항을 수정‧보완하여 소위원회 위원들 별도 자문(email 등) 후 시행

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 상아아파트 2차 주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 19-4대 ◦ 면적 : 1,320.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2005.12.01(서고 제2005-369호) < 주요내용 > ◦ 기반시설(178.09㎡) : 광장, 산책로 ◦ 휴양시설(29.25㎡) : 앉음벽A, 앉음벽B, 등의자 ◦ 조경시설(54.10㎡) : 연식파고라, 커튼분수 ◦ 관리시설 : 공원등, CCTV, 공원표지판, 공원이용안내판, 목재휀스 ◦ 녹지 및 기타 (1,058.56㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 19.81% (법정 20% 이내) <사유> ○ 상아 아파트 2차 주택재건축 정비사업과 관련한 기부채납공원으로 쾌적하고 안락한 소공원을 조성함으로써 지역주민들의 휴식 및 정서함양을 도모할 수 있는 공간으로 조성하고자 함	〔조건부 동의〕 ○ 진입광장과 연결되는 동선은 수목 식재량, 위치 등을 조정하거나 방향을 사선으로 변경하는 등 이용자들의 원활한 통행과 광장의 개방감 확보를 위해 동선 폭 조정 방안 검토 ○ 대왕참나무 하부식생 식재 시 생육환경 등을 고려하여 수종선택 검토 ○ 연식파고라는 재료 등의 고급화를 통하여 수준높은 공원 조성 ○ 커튼분수의 경우 트랜치는 포장과 별개로 계획하는 등 배수계획 보완하고 수조틀은 바닥레벨보다 낮게 계획하여 턱이 생기지 않도록 조정하는 등 보완하여 소위원회 위원 검토 후 시행

세부심의(자문)결과 및 내용

4. 봉천 제4-1-3주택재개발정비구역내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원 현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 봉천동 468-2일대 ◦ 면적 : 8,081.0㎡(소공원) ◦ 도시계획결정(최초) : 2011.02.24(서울시고시 제2011-58호) < 주요 내용 > ◦ 기반시설 1,372.10㎡ : 광장 및 도로 ◦ 조경시설 150.41㎡ : 수경시설, 장식가벽, 조형플랜터, 조형파고라 등 ◦ 휴양시설 11.65㎡ : 앉음벽, 등벤치 등 ◦ 운동시설 39.29㎡ : 체력단련장, 체력단련시설 등 ◦ 관리시설 : 공원안내판, CCTV, 공원등 등 ◦ 녹 지 : 6,507.55㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 19.47% (법정20%이하)	〔조건부 동의〕 ○ 경계부 등 식재계획은 수목 밀도를 다양하게 조정하여 변화있는 경관을 연출하고, 식재카렌다를 통해 수목별 개화시기 등을 파악하여 계절에 따른 수목의 변화를 비교‧예상하여 계획 ○ 수경시설은 지형을 이용한 벽천 등을 도입하여 공원안의 포인트 공간으로 조성될 수 있도록 계획 검토 ○ 조형플랜터는 기존 기성품을 도입하기보다는 좀 더 특색있는 디자인으로 변경 검토 ○ 배수계획은 잔디 수로를 추가 설치하여 강우시 원활한 배수 도모

세부심의(자문)결과 및 내용

5. 돈의문 1구역 가로수 신규식재 계획(안)

요청기관 : 종로구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 돈의문1구역 도시환경정비사업 현황 > ◦ 위 치 : 서울시 종로구 교남동 62-1 일원 ◦ 지구면적 : 35,447.5㎡ ◦ 지구결정 - 2003. 11. : 돈의문 뉴타운지구 지정 - 2009. 07. : 돈의문1구역 도시환경정비사업 시행인가 - 2014. 10. : 착공 < 심의내용 -가로수 신규 식재> ◦ 식재구간 : 돈의문1구역 내 3개 노선 (연장 1,076m) - 구도로 : 중(집) 3-40, 중(집) 2-43, 소(국) 1-101 ◦ 가로수 수종 및 수량 : 왕벚나무 등 2종 160주 - 왕벚나무(H4.0×B12) 73주 - 이팝나무(H3.5×R12) 87주 ◦ 띠녹지 : 보도 폭이 협소해 미조성	〔조건부 가결〕 ‣ 주관부서(조경과)와 조건 내용 보완 후 협의 시행 ○ 이팝나무 식재 간격을 7m에서 6m로 조정하여 식재 할 것 ○ 가로수 아래 띠녹지를 조성 할 것 · 보도의 폭이 3.0m이상에서 설치하고 가로띠녹지 최소 폭은 1.0m이상 확보 · 띠녹지에는 회양목 및 사철나무 등의 열식을 지양하고 키작은 나무와 다양한 초화류가 어우러진 다층구조의 띠녹지 조성 필요. · 띠녹지 보호휀스는 가급적 지양 ※ 유효 보도 폭은 최소 2m 이상 확보 ○ 가로수 보호틀과 지면과의 높이 차는 5cm이상 이격하여 원활한 빗물 유입이 되도록 조치 ○ 가로수 식재지역 지하 1m까지 토양치환하고 가로수 주변에 통기, 관수시설을 설치하여 생육환경을 향상할 것 ○ 보호틀 규격은 가로수의 생육환경과 보도폭을 고려하여 장방형 형태로 설치 ○ 가로수 지주대는 보행에 지장을 주지 않도록 설치 ○ 가로수 규격은 정규 규격의 수목을 적용하되 세부 규격(지하고 3m이상)으로 할 것