문서번호	계획설계과-10166
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
김형식		이임섭	11/29 이규상
협 조

“수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역”

주민설명회 결과 보고

2016. 11.

상수도사업본부

급수부

「수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」

주민설명회 결과 보고

「수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」관련 배수지 건설공사 계획에 대한 주민설명회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명	수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	강북구 수유동 산84-5 일대
시설규모	배수지 용량 : 2,400㎥ 송배수관 부설 : 구경 400~500㎜, 연장 1.07㎞
용역목적	강북구 수유1동 외 6개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간(6.1hr→12.1hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물를 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축
용역기간	2016. 4. 4. ~ 2016. 12.29.
용 역 비	186,560천원
용 역 사	㈜ 천일

Ⅱ		주민설명회 개요

▢ 일    시 : 2016. 11. 25.(금) 11:30 ~ 12:00

▢ 장    소 : 강북구 인수동 자치회관 회의실

▢ 참 석 자 : 38명

○ 내부(3명) : 계획설계과장, 주무관 등

○ 주민(32명)

- 인수동 1통장 이혜숙 등 26명

- 배드민턴동호회 회장 김남식 등 6명

○ 용역사(3명) : ㈜동일기술공사 용역기술자

Ⅲ		설명내용

▢ 배수지 건설 목적 및 사업개요

▢ 배수지 시설 현황 및 급수구역 설명

▢ 주민 협조사항 및 환경오염 방지대책 설명

○ 신설 배수지 기초 터파기 및 관로 부설시 소음·진동 방지대책

- 소음이 적은 무소음, 미진동 공법 선정

- 가설 이미지 휀스 설치, 소음·진동에 대한 대안 마련 등

▢ 관로공사시 도로 일부 통제로 교통불편 예상

○ 공사중 우회도로 확보 및 사전에 공지하는 등 주민 불편 최소화 방안 강구

▢ 공사중 비산먼지로 인한 주민 불편 예상

○ 공사차량 출입구에 세륜시설 설치

○ 공사차량 통행로를 주기적인 살수로 비산먼지 발생 억제

Ⅳ		주민설명회 토의 및 건의사항

▢ 송수관 부설구간 중 극동아파트 주변도로 교통대책 마련요청

○ 충분한 검토 후 교통소통대책 마련할 계획임을 설명

▢ 배드민턴 동호회 요청사항

⇒ 시공 및 유지관리 부서 협의 후 설계반영

○ 우천 시 배수가 안되어 진창이 되므로 배수가 잘 되도록 설계 요함(지중배수시설 또는 우레탄설치 등 검토)

○ 배드민턴장 내 음수대 설치 요청

○ 바람차단막 설치 요청(3면 중 1면 정도)

※ 이성희 시의원(새누리당) 사전 공사계획 설명

○ 보고일시 : ’16. 11 .18. 09:30

○ 의원 당부사항

- 인접 주민 불편이 최소화 되도록 공사 진행

- 배드민턴 동호회 의견도 적극 수렴할 것

Ⅴ		향후계획

▢ 주민설명회 건의사항을 검토 후 기본 및 실시설계 용역에 반영

따로붙임 : 1. 주민설명회 자료 1부.

2. 회의 전경 1부.  끝.