□ 제14차 중점지구 품질점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	수경시설(폰드)백화방지를 위한 펌프실 방수 내부/경계부등 전체를 도포하도록 할 것	수경시설(폰드)백화방지를 위한 펌프실 방수 내부/경계부 공법 변경 : 시멘트 액체방수 → 우레탄방수
신내행복주택 (중점관리지구)	철근 야적 시 받침대 높이 인상 요망	철근 야적 시 받침대 높이 확보하였음
수요자맞춤형 (중점관리지구)	합벽 이어치기부분(1m 높이) 콘크리트 레이턴스 및 쓰레기 제거	합벽 이어치기 부분 레이텐스 제거 및 철근부착 콘크리트 제거 완료
돈의문박물관 (중점관리지구)	기존 피뢰설비 제거 : 주변 피뢰안전지대 확인여부 및 조치 요함	인접한 삼성병원 14층 건물의 피뢰침 보호반경에 포함되어 별도의 피뢰침 설치 불필요
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	복합방수(2블럭 남측회랑) 벽체 끝단부에 홈 등을 설치하여 방수재들뜸 방지가 필요	방수재 들뜸 보수 후 보호몰탈 시공 완료
천왕8단지 (중점관리지구)	PILE두부보강 콘크리트 타설 시 PILE속에 물을 일정 깊이 까지 펌핑 한 후 시행하시기 바랍니다.	물 펌핑 후 콘크리트 타설

- 조치완료 (7일이내)

- 제14차 중점지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	[예정]수목반입 시 수형, 생육상태 외에 뿌리분 규격 훼손여부 확인 / 근거를 자료화하여 주기 바람	수목반입 시 수형, 생육상태 외에 뿌리분 규격 훼손여부 확인 / 근거를 자료화 예정 (검측서 첨부 예정)
마곡3-2공구 (중점관리지구)	[예정]현재 Sheet Pile이 시공된 구간까지 배면도로에 Crack이 발생된 상태로 민원이 발생	현재 사면보강공법을 면밀히 검토 중에 있어, 검토 완료 후 안전시공조치
수요자맞춤형 (중점관리지구)	[예정]합벽부분 지지대 설치 안 되는 DA부분 철선으로 시공된 부분 추가 보강방안 제시 및 조치요함	보강방안 조치 후 시공예정
돈의문박물관 (중점관리지구)	[예정]박공지붕 테두리보 부분 조적벽체로 상부보강 및 기존의 가로빔 제거, 신설작업 시 작업충격에 의한 붕괴 위험 : 구체적인 작업방법에 따른 대책과 작업발판 계획 실시요함	해당 조적 및 지붕업체 선정 후 작업계획서 수립 예정으로 구체적인 작업방법 및 작업발판 계획 포함예정
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	[예정]기초 슬래브 이어치기 부분에 메탈라스 제거 후 신 콘크리트 타설이 필요함	추후 기초 슬라브 이어치기가 도래 시 메탈라스 제거 후 신콘크리트 타설 예정 (11/20기한)
고척동156 (중점관리지구)	[예정]Raker 설치구간의 계측관리를 철저히 하시기 바랍니다. Raker 설치구간 해체 시 검토 및 보강방안 바닥슬라브 타설과 외벽 설치(해칭부)후 Raker를 해체 한 후 3단 Anchor 위치까지 외벽을 연장한 후 3단 앙카를 제거할 계획이나 이 때 건축외벽은 켄틸레버 형식이고 2단 Anchor로 바닥슬라브의 스판이 7cm정도로 가장 취약한 공정이므로 이때 흙막이 별체의 구조적 안전성을 검토하시고 문제가 있을 시 바닥슬라브와 건축 외벽을 연결하는 보강 Raker를 추가로 설치함이 바람직할 것으로 사료됨.	계측관리 주 1회 이상 실시함. Raker 설치구간 및 어스앙카 해체는 토목 설계사무소에 해체 순서도면을 요청하였으며, 결과 순서에 의해서 시공 할 계획임.

□ 제15차 중점지구 품질점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	식물원 특성상 다품종 소량공사의 경우 현 system상 어려우므로 SH발주처에서는 유관단체(국립식물원, 여러식물원)에 공문으로 협조요청 하여 적기수급에 협조하여 주시기 바랍니다.	발주처에서 협조공문 발송완료
마곡3-2공구 (중점관리지구)	계측관리 : 주 1회 → 주 2회 특별관리	계측관리와 관련하여 지중경사계/지하수위계/하중계에 대하여 주2회 계측을 실시하여 특별 관리토록 하겠음.
신내4단지 (중점관리지구)	지적된 말뚝의 경사도를 측정하여 1/150이하인지 확인 요망	지적된 말뚝의 경사도를 측정하여 1/150 이하인지 확인하였으나 경사도에 이상이 없음.
수요자맞춤형 (중점관리지구)	상, 하부 스페이서 설치 → 피복두께 확보	피복두께 확보 완료
돈의문박물관 (중점관리지구)	창호 개구부 상부균열 과다한 부분 : 제거 후 동바리 수정보강	상부 균열부분 제거 완료
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	콘크리트 시공이음부의 토사 등 이물질은 다음 콘크리트 타설 전 완벽히 제거할 것	시공 이음부 토사 등 이물질 제거 완료
오금보금자리1단지 (중점관리지구)	단열재 적재 상태 : 외부 노출 및 고임 없이 침수상태로 보양 및 바닥과 단열재간 고임목 설치 요망(강우 시 일기예보 참조)	단열재 고임목 설치 후 천막 보양
오금보금자리2단지 (중점관리지구)	주차장 내 외부 잡자재 및 쓰레기 반출, 대체로 정리정돈이 잘 되었으나 자재(철근, 단열재)를 그대로 고임 설치 않고 지면에 방치하여 자재관리가 요망됨	주차장 내 외부 쓰레기 반출 및 자재 정리 완료
마천3단지 (중점관리지구)	101동 707호 내부벽체 단열재 보수	조치 완료.
거여동12-1 (중점관리지구)	지하층 하부에 동바리 설치 시 수직으로 유지할 것	조치 완료.

- 조치완료 (7일이내)

- 제15차 중점지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점관리지구)	[예정]지하2층 주차장 수직균열은 진행여부 검토 후 동절기 이전에 보수보강 조치 할 것	11월 15일까지 균열보수 완료예정
마곡중앙광장 (중점관리지구)	[예정]건축구조상 SRC기둥인 관계로 버팀보와 평면상에서 간섭이 되어서는 품질관리에 어려움이 있으므로 버팀보 재배치를 통해서 보완하시기 바람	설계사무소 검토 중
마곡3-2공구 (중점관리지구)	[예정]Sheet pile 시공을 위해 선 천공 시 배변 밀림발생여지 충분 Sheet pile 대신 SCW로 시공하고 G/Anchor 2단으로 시공하고 SCW상단부 토류판 설치 한 후 복토를 하면 안정성에서 보다 유리할 것으로 판단되니 검토 바람	현장사면(양천로47길 인접부) SCW공법을 이용하여 2단(상부) G/Anchor 추가 설치 등 세부적으로 사면안정에 대하여 검토예정임
수요자맞춤형 (중점관리지구)	[예정] 콘크리트 타설 관리 미흡으로 인한 재료분리 및 철근노출 * 콘크리트 타설 시 진동다짐 철저 * 콘크리트 재료분리 : 일반미장 절대 금지. 파취 후 구조보강 (감독관 서면 승인 후 작업)	추후 콘크리트 타설 시 진동다짐 관리 예정
돈의문박물관 (중점관리지구)	[예정]발코니 콘크리트 파손부분 : 동절기 전 철근이음 확보 후 콘크리트 타설 요	동절기 전 조치 예정
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	[예정]경사 슬래브 조경 설계변경 검토 경사 슬래브 구간 조경은 일부는 자연토사 위에 인조화강석 블록 포장, 일부는 자갈층 + 자연토사 위에 인조 화강석 블록 포장으로 설계되어 있어 강우 시 블록 줄눈 사이로 우수가 유입되어 토사 유출이 예상되므로 자연토사를 다른 재료로 설계 변경 검토 필요 * 세종청사의 경우 경량골재 + 인공토 사용	경사 슬래브 구간 조경 일부를 자연토사를 다른 재료로 설계변경 검토를 하겠음.
마천3단지 (중점관리지구)	[예정]E/V 벽체 측부 및 상부 OPEN 부위 과다. 마감 검토 요망	해당 부위에 대한 조적 사춤 예정

□ 제10차 일반지구 품질점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡3-1공구	마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설 조성공사 구간 내 H빔 공사구간 사면유실 부분 보완조치 필요	사면유실부분 천막덮개 설치 조치
신방화환승주차장	주변 H빔, 목재 제거 후 다짐 필요	11월 중순 쯤에 토공에서 노면정리 후 콤비 R/L 다짐 완료
은평중심 상업지하천공사	고수 호안블럭에 기설치도니 그리드가 배면부 굴착으로 훼손되지 않도록 하며 훼손 시 즉시 보강하여야 한다.	기설치 그리드와 추가 설치부 접합 및 보강
마곡2공구조경1차	가로공원 8호내 인공포설 제외 지구의 토사에 전석 등과 폐기물이 혼합되어 있으니 외부에 반출하거나 개량 작업 후 조경용 토사로 사용할 것	폐기물 집하(16.11.11) 및 추후 반출 예정
마곡2공구	보도 중앙에 설치한 맨홀은 관리청 확인 후 해당기관에 통보하여 덮개 마감	조치 (맨홀덮개 마감)
동남권유통기반시설	기존 방호벽 철거 작업을 diamond-saw 작업 중이나 건식(dry) 작업 상태이므로 미세먼지 제거 및 후속 작업안전에 유의하여야 함	집진기를 사용하여 미세먼지 제거 및 유도자를 배치하여 안전에 유의하여 작업
장지지하차도	공사장 내의 통신 케이블은 안전펜스를 설치하고 우기시나 동절기 이전에 되메움을 실시하여야 할 것임	통신 케이블 주변 접근금지용 안전펜스 설치 조치 함
상계,장암5단지	옥상출입 방화문 하부실 실리콘처리(2개소)	옥상출입 방화문 하부실 실리콘처리 (2개소)
휘경동 두레주택	상부구간 우수관리필요	흙막이배면 비닐설치
위례택지3공구	가교 날개벽 측면 호안부 사면 세굴 보강필요	가교 날개벽 측면 호안부 사면 세굴 보강완료 (물 유도 도수로설치)
오금택지지구	3블럭 방음벽 배면 보호립재 수정 후 성토요망	방음벽 배변 보호립재 수정완료
항동2단지	현장내 사토처리 대상토사 중 유기질 니토를 분리하여 성토재를 사용하지 말 것 (검은색 흙)	단지 내 터파기 토사 되메우기 토사로 사용계획 없음(단지 내 토사 1단지, 송도 매립지 등 반출 예정)
위례A1-10BL	설치된 ALC 파손 (귀, 모서리 등) 보수 요망	파손된 ALC (귀, 모서리 등) 보수 完
항동8단지	804동 부분의 옥내소화전 배관의 경우 동파방지 대책 바랍니다.	동파방지대책 별첨
항동4단지	단지 내 야적한 철근 고임목 높여 설치	천막보양 및 고임목 높여 재설치 조치
항동도시형1,2단지
내곡지구 조경공사	안전난간 노출된 기초 콘크리트는 토사채움 및 관목, 지피, 잔디 등으로 피복하여 경관성 향상을 바랍니다.	조치 완료
내곡택지지구	유기질 비료를 토양 표면에 포설하면 빗물에 유실되므로 반드시 토양과 섞기 바람	즉시 시행조치
항동3단지	기둥 철근 및 외벽 벽체 철근 피복 두께 확보가 필요함	기둥 철근 피복두께 확보 완료
항동도시형3단지	슬래브 거푸집하부 장선 연결부 동바리 추가 보강 등 조치가 필요함	동바리 추가 보강이 필요한 부위에 보강 조치함

- 조치완료 (7일이내)

- 제10차 일반지구 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
은평중심 상업지하천공사	[예정]가시설 지보공인 어스앙카의 일부를 긴장하지 않은 상태이므로 빠른 되메우기가 안될 경우 재 긴장해 주시기 바랍니다.	11월 말까지 되메우기 완료 예정
동남권유통기반시설	[예정]진출램프 방호벽 crack부위 수정요망	crack부위 면처리 보수예정(11월 30일)
장지지하차도	[예정]되메움 구간의 기존 상수관 보호 대책은 되메움토의 침하 영향이 발생되지 않도록 하는 h-pile 보강 대책은 적절한 공법으로 되메움 공사시 유의 시공이 필요함	상수도 보호공을 단계별로 작업 진행중이며 되메움 후 다짐작업을 철저하게 진행하겠음.
상계,장암5단지	[예정]옥상출입 방화문 도어 스토퍼 설치하세요. 문 열었을 때 방수턱과 접촉하여 문에 손상 있습니다.	담당감독과 협의 후 처리 예정
오금택지지구	[예정]3블럭 방음벽 성토 시 시방규격에 의한 시공요망 (층다짐)	방음벽 기초 및 벽체 콘크리트 타설 완료 후 층다짐 예정
위례A1-10BL	[예정] 저수조에는 수위 표시판을 설치하여 비상대치가 용이하도록 조치가 필요합니다.	건축 내부 마감 완료 후 설치 예정임
항동8단지	[예정]805동 후면 2단 가시설 월류토록 되어 있는 도수로에 집수정 설치 필요 (택지)	805동 후면 2단 가시설 집수정 택지 작업 시 협의 및 지원 예정 (17.06월 예정)
항동4단지	[예정]도생1단지 도수로 집수정 조기 설치 필요(택지)	택지 시공사 새천년종합건설과 협의하여 조속히 설치될 수 있도록 조치 예정 (11/15예정)
항동도시형1,2단지
내곡지구 조경공사	[예정]포장함몰부분 평판화 바랍니다.	방음벽 공사 후 복구예정
내곡택지지구	[예정]부패가 진행 중인 수목은 빠른 시일내 외과조치 바람	11월 말 경 조치예정