구로소방서 차고문 고장 실정 보고

2014.  3.

구로소방서

구로소방서 구조대 차고문 고장 실정 보고

장기사용(‘03년 설치) 및 노후와 과다사용으로 차고문 낙하에 따른 문짝 파손으로 보안, 먼지 등으로부터 구조차량과 장비관리에 어려움이 있는 실정임(사용하지 않은 차고에 현장대응단 출동차량 배치)

□ 현실태

◦11년 이상 경과된 차고문 낙화에 따른 문짝파손 및 노후로 기능상실

◦현 설치 차고문 미 생산으로 수리비용 과다소요 발생

- 판넬 규격이 40㎜ 설치되었으나 현재 60㎜ 판넬으로 생산됨

※ ‘13년 구조출동 1,723건으로 내구년수 기준 사용횟수 이상 사용

□ 개선(안)

◦10년 이상 사용으로 차고문 고장부분 수리보다 경제적 수리한계비용     감안 전체 교체함이 타당함

◦사업개요

- 사업기간 : 2014. 3. 20. ~ 3. 29.

- 대    상 : 구로소방서 구조대 차고문

- 위    치 : 구로구 경인로 408 구로소방서 구조대 차고문

- 규    모  : THK60mm 하이버글라스 7,600×3,900 1개소,

4,400×3,900 1개소

※ 청사현황 : 3층 연면적 429.06㎡, 2003년 준공

□ 소요예산 : 19,807천원

◦7,400*3,900 1세트 : 12,000,000원

◦4,400*3,900 1세트 =  7,700,000원

□ 기대효과

◦신속한 현장출동으로 소방업무의 효율성 극대화 향상된 소방서비스 제공

□ 차고문 고장 실정 사진

현장대응단 출동차량배치
차량별 배치 현황	차고문 노후 고장부분