제1차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘17. 1. 17.(화) 15:00~18:25

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 19인 (외부 18, 내부 1)

□ 심의결과

- 심의(4) : 조건부가결2, 재심의1, 부결1

- 자문(1) : 재자문1

- 보고(1) : 원안수용1

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	종로구	숭인근린공원 조성계획결정(변경) - 공원관리사무소 증축[건축면적 260㎡(증110), 연면적 485㎡(증295)]	조건부 가결
2	중부공원 녹지사업소	장충단근린공원 조성계획결정(변경) - 공원내 경로당의 공간을 개선하여 전시공간 조성	재심의
3	서초구	시민의숲근린공원 조성계획결정(변경) - 교통안전교육관 증축[건축면적 380.80㎡(증127,73), 연면적 993.64㎡(증740.57)]	부 결
4	동작구	용봉정근린공원 조성계획결정(변경) - 흑석체육센터 증축 및 휴게공간 조성[건축면적1,314㎡(증324), 연면적4,022㎡(증1,126)]	조건부 가결
5	동작구	희망어린이공원 도시계획시설(공원,저류지) 중복결정(안) 자문 - 공원과 저류시설 중복결정관련 자문(시설용량 8,000㎥), 중복결정 면적(899㎡)	재자문
6	은평구	신사근린공원 조성계획결정(변경) 실시설계 보고 - 2016.4차 본위원회 심의 결과에 따라 설계완료 전 본위원회 보고	원안 수용

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 숭인근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 종로구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 종로구 숭인동 58번지 일원 ◦ 면적 : 45,400.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 1990.11. 12 (서고 제377호) < 주요 변경내역 > ◦ 관리시설 : 591.0㎡ → 591.0㎡ (변동없음) - 건축면적 150.0㎡ → 260.68㎡ (증 110.68㎡) - 건축연면적 190.0㎡ → 485.78㎡ (증 295.78㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 34,001.5㎡ → 33,978.5 (감 23.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 25.10% (법정 40% 이내, 변경 없음) ◦ 건폐율 : 0.49% → 0.73%(법정 15% 이내)	조건부 가결 ◦ 건물 평면배치, 공간계획 등 건축계획 디테일을 보완하여 도시공원위원회 건축분야 위원의 자문 후 시행

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 장충단근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역

심의(자문)결과 및 내용

< 공원현황 >

◦ 위치 : 서울시 중구 장충동2가 산14-67번지 일원

◦ 면적  : 289,209.00㎡

◦ 공원결정(최초) : 2009.  1. 15 (서고 제 19호)

◦ 조성계획(최종) : 2016.12.29.(서울시고시 제2016-418호)

< 주요 변경내역 >

◦ 교양시설

구분	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
교양시설	증감 없음	증) 168.16
합계	증감 없음	증) 168.16

◦ 휴양시설

구분	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
경로당	증감 없음	감) 94.56
합계	증감 없음	감) 94.56

<법적검토>

◦ 시설율 : 34.21% (변동없음, 법정 40% 이내)

◦ 건폐율 :  6.55% (변동없음, 법정 10% 이내)

재심의

◦ 장충단공원의 성격, 주변의 연계 프로그램(장충단공원 호국의길), 이용대상 및 각 공간별 전시 프로그램을 고려하여 공간 계획 보완‧검토

◦ 향후 유지관리를 위한 예산확보, 자금활용계획 등 운영계획을 철저히 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 시민의숲근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용

< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 양재동 236번지 일원 ◦ 면적 : 258,991.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1983.07.06.(서울시고시 제758호) ◦ 조성계획(최종) : 2008.11.06. (서울시고시 제2008-391호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 23,239.35㎡ → 23,205.35㎡ (감:34.00㎡) (도로 20,060.00㎡ → 20,026.00㎡) ◦ 교양시설 : 8,709.79㎡ → 8,828.44㎡ (증:118.65㎡) (교통안전교육관 262.15㎡ → 380.80㎡) ◦ 편익시설 : 3,381.56㎡ → 3,300.11㎡ (감:81.45㎡) (주차장 2,377.00㎡ → 2,295.55㎡) ◦ 녹 지 : 202,876.33㎡ → 202,873.13㎡ (감:3.2㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 21.67% → 21.67% (법정 40% 이하) ◦ 공원건폐율 : 1.80% → 1.85%(법정 10% 이하)	부 결 ◦ 주변 상황(양재 R&D 개발 및 한강과 시민의숲 공원의 연결지점 등 중요 위치 입지) 및 전체 공원조성계획 등을 고려할 때 현 위치 증축은 부적합함 ◦ 교육인원 대비 과도한 건축물 증축으로 타당성 부족

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 용봉정근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 본동 4번지 일대 ◦ 면적 : 80,804.2㎡(용봉정 근린공원) ◦ 공원결정(최초) : 1940. 3. 12. (총독부 고시 제208호) (최종) : 2015. 5 .7. (서울시 고시 제3291호) ◦ 조성계획(최초) : 1992. 12. 16. (서울시 고시 제1992-408호) (최종) : 1996. 7. 25. (동작구 고시 제1996-32호) < 주요 변경내역 > ◦ 휴양시설 : 3,126㎡ → 3,277.54㎡ (증151.54㎡) - 휴게소 151.54㎡ (신설) ◦ 운동시설 : 2,276㎡ → 2,600.80㎡ (증324.80㎡) - 체육관 증축 1,126.97㎡_연면적 (신설) - 체육관 증축 324.80㎡_건축면적 (신설) ◦ 편익시설 : 2,644㎡ → 2,735.91㎡ (증91.91㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 39,597.2㎡ → 39,028.95㎡ (감568.25㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 15.8% → 16.24%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.3％→ 1.74%(법적건폐율 15%이내)	조건부 가결 ◦ 공원과 조화를 이룰 수 있도록 건물의 높이는 3층, 15m이하로 조정 ◦ 도입되는 프로그램은 체육센터의 취지에 맞는 프로그램으로 구성 검토 - 피아노실, 교육문화실 등의 프로그램실은 체육센터 성격과 어울리지 않으므로 삭제 검토 ◦ 공원내 위치하는 체육시설이므로 주변 경관을 조망할 수 있는 휴게공간 및 옥상정원 등을 조성하는 등 녹지를 느낄 수 있는 공간조성 계획 보완 ◦ 필로티 하부 주차공간은 주변의 대형건물의 주차장을 공유하는 등의 방법으로 대체하고 통행가능한 보행로만 확보하여 녹지공간으로 조성 검토

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 희망어린이공원 도시계획시설(공원,저류지) 중복결정(안) 자문

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 동작동 333-3 일원 ◦ 면적 : 2,654.3㎡ ◦ 공원결정(최초) : 서울특별시고시 제93호(2006.03.16) ◦ 조성계획(최종) : 동작구고시 제2016-36호 (2016. 04. 28) < 주요 변경내역 > ◦ 도시계획시설 중복결정(유수지) - 공원하부 지하저류조 (용량 8,000㎥, 면적 899㎡, 높이 13.0m) <법적검토> ◦ 시설율 : 33.87%(변경없음, 법정 60% 이내)	재자문 ◦ 연접한 도로와 공원을 복합적으로 활용하여 지하부 저류시설 설치방안을 검토 ◦ 공원내 저류시설 중복 설치보다는 주변의 저류시설 용량을 파악하여 대체할 수 있는 방안 검토 - 하수관거 개선 작업 등 관거 규격을 확장하여 원활한 우수배출을 유도하는 등 연계 가능한 대안 검토 ◦ 지상부 공원시설은 이전보다 개선된 계획으로 보완 ◦ 어린이공원내 저류시설이므로 이용상 안전 대비 철저

세부 심의(자문)결과 및 내용

6. 신사근린공원 조성계획결정(변경) 실시설계 보고

요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 신사동 산 80-4 일대 ◦ 면적 : 111,650.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2011. 8. 18 (서고 제2011-234) < 주요 변경내역 > ※ 공공도서관 건립 ◦ 신 설 - 교양시설 : 도서관(부지면적 1,200㎡) ◦ 폐 지 - 편익시설 : 화장실(70㎡) - 휴양시설 : 어린이놀이터 휴게소(148㎡) ◦ 변 경 - 기반시설 : 도로 (감)200.0㎡ (4,637.4㎡ → 4,437.4㎡) - 조경시설 : 그늘시렁 (감)20.0㎡ (194.0㎡ → 174.0㎡) - 녹지 및 기타 : (감)762.0㎡(103,167.6㎡ → 102,405.6㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 8.81%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.64%(법정 10% 이내)	원안 수용 ※ 권고사항 ◦ 지하주차장 진출입구의 보행로와 연결되는 바닥포장재는 보도와 동일한 포장재 사용 검토