사당로 확장 관련 검토 의견서

부서명	검 토 의 견
도로관리과	- 도로조성 시 보행자 중심의 도로로 조성하는 추세이나 보도폭이 현재의 3.5m보다 좁은 3.0m로 축소될 경우 가로수분 등 각종 시설물 등으로 인하여 주민 통행불편이 우려되므로 최소한 3.5m를 확보토록 검토 요망 - 확대보상 후 잔여공간을 주민쉼터(쌈지공원 등) 조성 요망
안전치수과	- 이설되는 지하철 시설물(환기구, 진출입구 등)이 하수시설물에 저촉 되지 않도록 검토 - 이목배수분구 종합정비 실시설계와 정합성을 맞추어 설계 - 차도 확폭에 따라 관거가 차도에 위치하지 않도록 검토
공원녹지과	- 사업대상지내 저촉되는 가로수(양버즘나무)에 대하여 “동작구 가로수 조성ㆍ관리계획”에 의거 사당로 계획 수종인 느티나무로 교체 식재 - 보도폭 여유가 있는 공간에 띠녹지ㆍ가로정원(쉼터) 조성 검토하고, 향후 실시설계(안)에 대하여 우리부서와 협의 ※ 가로수 식재에 대하여는 서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 및 시행규칙 준수