제3차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2017. 2. 7.(화) 14:00 ~ 16:15

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 3건(자문 3)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	강서구	신안빌라 주택재건축정비구역 소공원 조성계획결정(최초)	재자문
2	관악구	봉천 제4-1-2구역 주택재개발정비사업 근린공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
3	은평구	대조1구역 주택재개발정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의

심의(자문)결과 및 내용

1. 신안빌라 주택재건축정비구역 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강서구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 마곡동 327-53번지 일대 ◦ 면적 : 993.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2012.8.9. (서고 제2012-215호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 113.00㎡(소로) ◦ 조경시설 : 15.30㎡(식수대) ◦ 휴양시설 : 22.00㎡ - 등의자 4개, 앉음벽 1개소 ◦ 운동시설 : 48.00㎡ - 체력단련공간 48.00㎡, 체력단련시설 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 794.70㎡ < 법적검토 > - 적정 ◦ 시설율 : 19.97% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 건물 없음(법정 5% 이내)	〔재자문〕 ○ 기존 현황 분석을 통하여 전면적인 철거보다는 현황을(옹벽 등) 활용하여 특색있는 공원계획으로 보완 ○ 공원의 전면을 개방하여 지역주민에게 공원으로서의 인식과 이용률을 높이고 지역내 오픈스페이스로 기능할 수 있도록 계획 보완 ○ 동선 위주의 계획을 폭과 길이를 축소하여 공간 중심의 공원조성계획으로 보완 ○ 기존의 활용 가능한 수목은 존치하거나 이식하는 등 식재계획 보완 ○ 집수정은 공원 면적 대비 적정 수량을 검토하여 설치는 최소화하고 지형 및 녹지를 활용한 자연배수 시스템 설치 방안 강구

심의(자문)결과 및 내용

2. 봉천 제4-1-2구역 주택재개발정비사업 근린공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 봉천동 산101번지 일대 ◦ 면적 : 10,132.90㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2014. 07. 17 (서고 제2014-261호) ◦ 공원지정(최종) : 2016. 11. 03 (관고 제2016-99호) < 주요 내용 > ◦ 기반시설 : 1,467.8㎡ - 광장 559.1㎡, 산책로 908.7㎡ ◦ 조경시설 : 298.3㎡ - 플랜터, 데크로드 1식 ◦ 휴양시설 : 186.9㎡ - 반원형파고라1개소, 파고라3개소, 평의자15개소, 등의자 5개소, 휴게쉼터 ◦ 운동시설 : 137.5㎡ - 체력단련시설 4개소, 건강쉼터 ◦ 관리시설 - 공원등 6개소, 공원등CCTV일체형 2개소, 공원명표지판 2개소 ◦ 녹지 및 기타 : 8,042.4㎡ (79.4%) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 20.6% (법정 40%이하)	〔조건부 동의〕 ○ 인접 공원과의 연계, 지역성, 주변 현황분석 등을 고려하여 특색있는 공원이 될 수 있도록 계획 검토 ○ 억새밭언덕은 억새와 더불어 수고가 낮고 바람을 느낄 수 있는 초화류를 함께 도입하는 방안 검토 ○ 기존 수목을 최대한 활용하고 향후의 유지관리를 고려한 수종선정 등 전반적인 식재계획 보완 ○ 동선은 공간 계획과 함께 자연스럽게 연결되도록 합리적인 이용 방안 등을 고려하여 계획 보완 ○ 집수정은 줄이고 지형의 경사를 이용한 자연배수를 유도하는 방안 강구 ○ 위 자문 결과 및 의견을 반영‧보완하여 도시공원위원회 위원의 자문 후 시행

심의(자문)결과 및 내용

3. 대조1구역 주택재개발정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 은평구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원 현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 은평구 대조동 89-225일대 ◦ 면적 : 6,248.0㎡ ◦ 도시계획결정 - 최초: 서울시고시 제2009-181호(2009.5.7.) - 최종: 서울시은평구고시 제2016-94호(2016.11.3.) < 주요 내용 > ◦ 기반시설 1,141.13㎡ (18.26%) - 광장 및 도로 ◦ 조경시설 279.68㎡ (4.48%) - 휴식의벽, 파고라, 놀이의 벽, 앉음벽 등 ◦ 휴양시설 486.73㎡ (7.79%) - 휴게공간, 등벤치 ◦ 유희시설 1,350.75㎡ (21.62%) - 어린이놀이터, 공터, 조합놀이대 등 ◦ 운동시설 305.00㎡ (4.88%) - 운동공간, 체력단련시설 등 ◦ 관리시설 - 공원안내판, CCTV, 공원등 등 ◦ 녹 지 : 2,684.71㎡ (42.97%) - 녹지 등 <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 57.03% (법정 60% 이내) ◦ 건폐율 : 0% (법정 5% 이내)	〔조건부 동의〕 ○ 각 놀이시설 간 간격은 충분히 확보하여 원활한 놀이활동 도모(통합 가능한 놀이시설은 통합 설치 등) ○ 아이들의 활동공간이므로 가시가 있거나(명자) 유지관리가 어려운 수목은(소규모로 식재된 조팝, 철쭉) 재검토하고, 관목 식재밀도는 향후 생육상태를 고려하여 밀도조정(식재밀도를 낮추고 우드칩이나 객토 활용) ○ 바닥포장은 패턴을 단순화하여 주변경관과 자연스럽게 어울리도록 포장계획 보완 ○ 공원내 레벨은 가급적 동일하게 계획하여 이용이 편리하도록 계획 검토 ○ 집수정은 공원 면적 대비 적정 수량을 검토하여 설치는 최소화하고 지형 및 녹지를 활용한 자연배수 시스템 설치 방안 강구