헬기착륙장 안전통제 요령

1. 산악사고지역 등산객의 안전통제

〈위 험 성〉

- 등산객의 추락, 낙석에 의한 부상, 배낭 등 등산용품의 날림, 흙먼지에 의        한 안구손상 등

〈안전통제〉

- 헬기 요청 시 사고지역(요구조자 위치)으로부터 반경 30m 밖으로 등산객        안전조치

- 폭이 좁은 등산로에서 발생한 사고는 사고지점으로부터 오름길 30m이상,        내림길 30m이상 등산로 차단

- 헬기 진입로 상 수․목 또는 바위 등 가려진 곳의 등산객 통제 철저

- 암벽 등 통제가 어려운 지역은 가능한 환자를 능선 또는 안전한 지역으로               옮긴 후 헬기를 요청하되 상황이 급박한 경우는 위험요소 철저히 확인 후 헬기요청

- 안전통제 사항은 무선통신(UHF 채널 2번)을 사용 헬기에 전달

- 안전통제는 헬기가 안전지역으로 완전히 이탈할 때까지 유지

2. 요구조자 구급차 연계이송에 따른 헬기장 안전통제

〈위 험 성〉

- 흙먼지 및 비산물에 의한 부상, 천막 등 적재물의 날림, 자전거 등 레포츠        를 즐기는 사람의 넘어짐 등

〈안전통제〉

- 헬기착륙장으로부터 반경 60m 이상 밖으로 인원 통제

- 헬기장 주변 비산할 수 있는 적재물은 로프 등으로 안전조치

- 헬기장 주변 자전거도로가 인접하여 있는 경우 자전거도로 통제

- 안전통제 사항은 무선통신(UHF 채널 2번)을 사용 헬기에 전파

- 안전통제는 헬기가 착륙하여 환자인계 후 안전지역으로 이탈시 까지 유지

※ 산불화재 소방용수 보수지점 안전통제도 같은 방법으로 실시하고, 장소에         따라 흙먼지가 많이 날리는 지역은 펌프차를 이용 물을 뿌려 흙먼지 날림 예방

3. 기타 재난대비 긴급구조훈련 등 고층건물 옥상 안전통제

〈위 험 성〉

- 고층건물 옥상의 경우 간판 또는 건축자재 등 적재물이 산재되어 있는                경우 자칫 하향풍의 영향으로 건물 밑으로 적재물의 추락하여 대형재해의 위험성

- 헬기에서 식별이 곤란한 피뢰침, 안테나 등의 헬기 출동 위험성

- 겨울철의 경우 눈 또는 얼음 등이 떨어져 발생할 수 있는 안전사고 위험성

- 현수막 및 행사용 천막이 설치된 경우 날림에 의한 손상우려

〈안전통제〉

- 건물옥상 비산할 수 있는 적재물은 가능한 건물내로 이동조치, 이동이 불        가능한 경우 로프 등으로 견고히 고정

- 건물옥상에 설치되어 있는 피뢰침 및 안테나 등의 설치정보 헬기 전송

- 건물높이가 낮아 행사용 천막에 영향이 미칠 것으로 판단되는 경우 고정핀        및 로프 등으로 견고히 고정

- 안전통제 사항은 무선통신(UHF 채널 2번)을 사용 헬기에 전파

- 건물옥상 안전통제 요원은 항시 무전기를 개방, 헬기와 정보 교류를 통하여        비상상황 대처

헬기착륙장 안전통제의 예시

〈예시 1〉 보라매공원(운동장)

〈예시 2〉잠실 헬기장(한강공원)

〈예시 1〉만남의 광장 헬기장

〈예시 2〉반포 헬기장(한강공원)

○ 위험지역 : 헬기의 하향풍에 의한 사고유발 가능성이 매우 높은 지역

○ 주의지역 : 헬기의 하향풍에 의한 사고유발 가능성이 있는 지역

○ 경계지역 : 헬기의 하향풍에 의한 영향이 비교적 안전한 지역으로 외부                인원에 대한 적극적인 통제가 이뤄져야 하는 지역