상수도관 매달기 승인조건

1. 공 사 명 : 신림선경전철 110E환기구 저촉상수도관 매달기공사

2. 공사위치 : 신림동 815-8(한남운수차고지) 앞

3. 원 인 자 : 남서울경전철(주) 한화건설 (책임감리 : ㈜신성엔지니어링)

		< 목차 >
	1. 일반사항 3. 시공 5. 기타사항		2. 착공 4. 준공

남부수도사업소

(급수운영과)

1. 일반사항

1.1 “신림선 경전철 민간투자사업 건설공사(3공구)”구간에 저촉되는 상수도관   매달기공사시 공사품질 및 안전관리에 유의함은 물론, 공사 전․중․후 민원  사항이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기하여야 한다.

1.2 본 상수도 매달기(이설)공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자부담으로 시행하여야 한다.

1.3 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 시공해야 하며 우리시 상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

1.4 본 공사를 시행함에 있어 공사 관련 제반사항에 대하여 수도 사업소의 지도․감독을 받아야 한다.

2. 착 공

2.1 착공 전에 반드시 우리사업소에 실시 설계도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.

2.2 강관 용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자에 한하여 시공토록 하고 준공 시까지 신상을 관리하여야 한다.

2.3 착공 시 제출서류

① 착공신고서, 공사 공정예정표, 현장대리인 신고서

② 공사 시공 참여자 현황

③ 건설공사 시공 관리대장

④ 시공상세도

3. 시 공

3.1 추후 상수도 관로 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야 하며 (다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야 한다. (철근콘크리트 연속기초 설치 등)

3.2 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm이상(수평, 수직 상) 이격하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

3.3 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

3.4 시공 시 제출서류

① 현장 실정보고서 (필요 시)

4. 준 공

4.1 공사 완료 시 준공검사를 실시한다.

4.2 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 건설공사 시공 관리대장, 시공참여자 및 자재 사용 현황과 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

4.4 준공 시 제출서류

① 준공계 (자재사용현황 포함)

② 공사 주요공정 사진

5. 기타사항

5.1 본 공사로 인해 발생된 제반사고의 민․형사상 책임은 원인자에게 있다.

5.2 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정)에 의하며 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.

붙 임 1. 건설공사 시공 관리대장 1부.

2. 시공참여자 현황 1부.

3. 자재납품 현황 1부.  끝.

[붙임 3]

건설공사 시공 관리대장

공사명 :

수급인 :

현장대리인:
(자격증 :                             )

공종	하수급인		계약 금액	공사 기간	계 약 연월일	현장기술자 또는 현장관리인	비 고
	상호	대표자
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 밸브실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경 우에는 이름을 기재.

[붙임 4]

시공참여자 현황

구 분		공 종	시 공 참 여 자			참여 기간	비고 (주민등록번호)
			성명	직급	소속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리 업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공 업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공

[붙임 5]

자재 납품 현황

자재명	규격	수량	금액 (단위당 단가)	남품업체명 및 대표	납품일	하자 기간