문서번호	하천관리과-3379
결재일자	2017.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
송석주		지승현	02/28 손경철
협조
	주무관		代조세호

『2017년 수해대비』

빗물저류조 및 유수지 점검계획

2017. 3

물순환안전국

(하천관리과)

- 2017년 수해대비 -

빗물저류조 및 유수지 점검 계획

2017년 우기대비 자치구에서 운영·관리중인 빗물저류조 및 유수지에 대한 사전점검을 실시하고, 적출사항에 대하여는 즉시 보완·개선하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		점검개요

○ 점검대상

- 저류조 : 망우산 빗물저류조 등 27개소

- 유수지 : 용산유수지 등 52개소

○ 점검 및 정비기간 : ’17.3.15. ~ 4.28.

○ 점검반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법

- 저류조, 유수지 : 자치구 자체점검 시행

※ 다만, ’16년도 준공 및 ’17년도 추진중인 저류조와 추가 합동점검 필요 저류조(대상 : 붙임) : 시·구 합동점검(관악산, 양재빗물 저류조)

Ⅱ		점검내용

○ 빗물저류조

- 운영 매뉴얼 및 상황실

· 빗물 저류조 개요 및 배수 유역도 작성 여부

· 업무 흐름도, 비상 단계별 운영 계획(수문조작 등)

· 비상연락망 체계(담당공무원, 지역 주민 등)

· 상황실 운영(수문 작동 방법 등) 현황 등

- 현장점검

· 유․출입 관로 파손, 토사 및 오물 등 퇴적 여부

· 유입부 스크린 파손 및 낙엽 등 퇴적물 적치 여부

· 빗물저류조 구조물 손상, 내부 오물 및 토사 퇴적 여부

· 방류 수문 이상 여부

· 유지관리 입구(장비투입구) 파손 및 덮개 개폐 여부

○ 유수지

- 유수지 바닥 상태(토사 퇴적, 균열, 파손 등)

- 복개시설(슬라브, 기둥) 균열, 파손여부 등

- 사면(잡초제거, 호은블럭 구멍 및 파손, 벽체 파손 및 균열 등)

- 빗물 유입·유출시설(수문 등) 파손 및 작동 여부 등

- 유수지 바닥에 유수 장애시설 적치 여부 등

○ 기타

- 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

- 기타사업에 의한 유수지(저류시설) 인수인계현황 및 유지관리현황

Ⅲ		추진계획

○ 빗물저류조 및 유수지

- 점검책임자 : 자치구 담당과장

- 점검일정 및 지적사항 조치

· 점검 : ’17. 3. 15 ~ 4. 15

· 지적사항 조치 : 4. 28까지

- 점검결과 조치내용 제출(자치구→서울시) : 4. 29까지

Ⅳ		행정사항

○ 빗물저류조 합동점검 차량 및 점검장비(장화 등) 지원(자치구)

○ 적출사항 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행(자치구)

붙임 : 1) 빗물저류조 현황 및 점검일정 1부.

2) 유수지 현황 1부.

3) 점검리스트(빗물저류조 및 유수지) 각 1부.

4) 양식(정검 및 정비사진) 1부.  끝.