제5차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2017. 3. 13.(월) 14:00 ~ 15:45

◦ 장    소 : 서울식물원 현장

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 4인

◦ 상정안건 : 1건(현장조사 1)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	공원녹지정책과	서울식물원 조성계획결정(최초) - 구 양천수리조합 배수펌프장 건축계획 -	보 류 (현장조사)

심의(자문)결과 및 내용

1. 서울식물원 조성계획결정(최초)

- 구 양천수리조합 배수펌프장 건축계획 -                    요청기관 : 공원녹지정책과

공원현황 및 결정내역	현장조사 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 가양동, 마곡동 일원(서울식물원) ◦ 면적 : 504,052㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007.12.28(서고 제2007-491호) ◦ 조성계획(최종) : 2016.07.28.(서고 제2016-225호) < 주요내역 > - 공원 내 등록문화재인 구 양천배수펌프장(교양시설)을 보수하여 전시 및 행사공간으로 재조성 · 시설면적 : 776.13(변경없음) · 건축규모 : 지하1층/지상2층 (1층 : 행사공간, 2층 : 전시공간) · 건축면적 : 347.10㎡ (감 2.9㎡) · 연 면 적 : 404.26㎡ (감 645.74㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 35.83%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 6.03%(법정 10% 이내)	〔현장조사〕 ○ 건축물(배수펌프장) 자체가 경관 요소의 하나로 훼손과 변형을 최소화하여 그 자체의 문화재로서의 역사성, 장소성 등을 즐길 수 있도록 계획 검토 - 건물내 브릿지 연결 재검토(상부 연결로 인해 건물 외벽 변경 및 연결 부분 녹지 마운딩으로 건축물의 전체적 조망 저해) ○ 전시공간별 구체적 전시품목 및 운영계획 자료 보완 ○ 향후 이용계획 등을 고려하여 양천로 방면의 진출입구, 동선 계획 보완 검토 ○ 노후된 건축물의 복원이므로 구조물 기초에 대한 구조안전진단 점검 철저 ○ 위 의견을 반영·보완하여 도시공원위원회 소위원회 재상정