NO.	품 명	단 위	수 량
1	인터페이스 서버	식	1

A. 일반 사항

인터페이스 서버는 교통방송 방송정보시스템 및 오디오파일시스템과 연동하여

프로그램관리, 제작진행표, 일일운행표, 음반관리 등을 등록할 수 있어야 한다.

서버와 스토리지는 안정된 호환성과 단일화된 서비스를 보장하기 위해 동일 제조사

정품으로 공급해야 하며 제조사의 공급 확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

B. 구성

구 분	항 목	사 양	수 량
하드웨어	프로세서	Intel Xeon E5-2630(6코어, 2.30GHz, 15MB, 95W) 최대 2개 장착 가능	1식
	하드 디스크	300GB 6G SAS 10K 4개 (최대 Disk bay 25개 , 48TB 확장 가능) Hot Plug 2.5“ SAS/SATA 지원 Hot Plug 3.5“ SAS 지원
	운영 체제	MS Server Std 2012 1ea 포함 MS Server User CAL 5ea 포함
	ODD	- SATA DVD ROM JB KIT 제공
	전원/FAN	750W Hot Plug Dual Power 제공 FAN 이중화
	네트워크 컨트롤러	10/100/1000 Base-T 2-port 1000 Base-X 2-port * 2ea 1G-SFP SX-Mini GBIC * 2ea(Network Switch 장착)
	스토리지 컨트롤러	Raid Controller 512MB 이상 FBWC 제공(동급이상)
	메모리 슬롯	DIMM 슬롯 24개 지원
	메모리 유형	8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 * 2ea = 16GB 최대 768GB 확장 가능
소프트 웨어	관리SW	원격 제어 기능 지원 전원 소모 모니터링 기능지원 제조사의 시스템 관리 S/W 제품 보증 1년 24*7(연중무휴) 4시간 이내 방문지원

NO.	품 명	단 위	수 량
2	데이터베이스 및 미디어 서버	식	2

A. 일반 사항

데이터베이스 및 미디어 서버는 교통방송 방송정보시스템, DB 암호화 프로그램,

DB 접근제어 등 각종 프로그램 사용에 100% 호환성을 보장하여야 한다.

데이터베이스 및 미디어 서버에 SQL Server Ent 2012 버전을 설치하고 현재 교통방송

방송정보시스템에서 사용하는 데이터베이스를 이관하여 프로그램 사용에 100% 호환성을

보장하여야 한다.

데이터베이스 및 미디어 서버는 오디오파일시스템의 CD 리핑 프로그램을 통하여 오디오

MP2 파일을 음원 스토리지에 저장할 수 있어야 하며 방송정보시스템에서 음원 스트리밍

서비스를 통하여 음원을 재생할 수 있어야 한다.

서버와 스토리지는 안정된 호환성과 단일화된 서비스를 보장하기 위해 동일 제조사

정품으로 공급해야 하며 제조사의 공급 확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

주/예비 개념으로 운영이 가능하여야 하며 클러스터링 기능이 있어 이상이 있을 시 자동으로

절체 되어 서비스에 지장이 없어야 한다.

클러스터링 구성과 관련된 제반 OS 및 DB라이선스에 문제가 없도록 구축하여야 하며

필요시 라이선스를 제공하여야 한다.

B. 구성

구 분	항 목	사 양	수 량
	프로세서	Intel Xeon E5-2643(4코어, 3.3GHz, 10MB, 130W) 최대 2개 장착 가능	2식
	하드 디스크	300GB 6G SAS 10K 4개 (최대 Disk bay 25개 , 48TB 확장 가능) Hot Plug 2.5“ SAS/SATA 지원 Hot Plug 3.5“ SAS 지원
	운영 체제	MS Server Std 2012 1ea 포함 MS Server User CAL 100ea 포함
	ODD	- SATA DVD ROM JB KIT 제공
	전원/FAN	750W Hot Plug Dual Power 제공 FAN 이중화
	네트워크 컨트롤러	10/100/1000 Base-T 2-port 1000 Base-X 2-port * 2ea 1G-SFP SX-Mini GBIC * 2ea(Network Switch 장착)
	HBA Card	81E 8Gb SP PCI-e FC HBA * 2ea
	스토리지 컨트롤러	Raid Controller 512MB 이상 FBWC 제공(동급이상)
	메모리 슬롯	DIMM 슬롯 24개 지원
	메모리 유형	8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 * 2ea = 16GB 최대 768GB 확장 가능
소프트 웨어	관리SW	원격 제어 기능 지원 전원 소모 모니터링 기능지원 제조사의 시스템 관리 S/W 제품 보증 1년 24*7(연중무휴) 4시간 이내 방문지원
	클러스터링 SW	번들 제품이 아닌 상용 제품 Unix, Windows, Linux 환경에 적용가능 LAN 및 WAN환경 구현가능 동적인 애필리케이션 자원 관리 이기종간 OS간 Failover 제공 자체 Mirroring option pack 1년 무상 서비스

NO.	품 명	단 위	수 량
3	음원 스토리지	식	1

A. 일반 사항

기존 스토리지를 신규 음원 스토리지에 연결하여 사용할 수 있어야 한다.

음원 스토리지의 저장 영역은  데이터베이스, 음원, 광고소재 등으로 나눌 수 있어야

한다.

기존 스토리지에 저장되어 있는 음원 영역인 Song, Song1, Song2, Song3로 나누어진

영역을 신규 음원 스토리지에 하나의 음원 영역으로 이관하여야 한다.

음원 스토리지는 안정성과 효율성을 최적화 할 수 있는 장비를 제안하여야 한다.

서버와 스토리지, SAN Switch, KVM 스위치 및 관련된 파트는 안정된 호환성과 단일화된

서비스를 보장하기 위해 동일 제조사 정품으로 공급해야 하며 제조사의 공급 확약서 및      기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

구성에 필요한 HBA Card 및 케이블은 필요 수량을 제공하여야 한다.

GUI 환경에서 스토리지 용량 관리 및 사용자 관리 편의성을 제공하여야 한다.

B. 구 성

구 분	항 목	사 양	수 량
하드웨어	프레임	표준 Rack 장착형 컨트롤러, 캐시, 전원, 팬, IO인터페이스 이중화 구현 원활한 유지보수를 위해 OEM 제품 불가	1식
	컨트롤러	Dual Controller(Active/Active)구성
	용 량	30TB(Spare Disk제공)이상
	Disk	900GB 10K 6Gbps SAS Disk(최대 240개 이상지원) 물리적 Disk 36ea 이상, Usable 용량 24TB 이상
	Raid	Raid 0,1(10),5,6 지원
	데이터 캐시	최소 24GB 이상 (제조사별 권고치 이상 충분한 용량 제공) 전원 장애 시 캐시 데이터의 보호 기능
	Interface	8Gbps FC Host Interface 12개 이상 10Gbps iSCSI Interface 지원 가능 향후 원격 복제를 위한 솔루션 제공
	관리 기능	스토리지 관리 툴 및 성능 모니터링 툴 제공 원격 모니터링 서비스 제품 보증 1년 24*7(연중무휴) 4시간 이내 방문지원
	OS지원	Unix, AIX, Solaris, Window, Linux, VMware, Citrix, Hyper-V
	기 타	스토리지 효율화를 위한 Thin Provisioning을 서비스 중단 없이 지원할 것. 볼륨 삭제 시 용량 회수 기능을 서비스 중단 없이 지원할 것.(요청 시 24시간 이내 엔지니어 지원) 디스크 추가 시에 볼륨 자동분산 기능을 서비스 중단 없이 지원할 것.
SAN Switch	주요기능	기본 8Port 이상지원(24Port 확장가능) 4 or 8Gbit/sec SFP지원(최대 128Gbit/Sec 지원) 웹기반 관리 기능제공 그룹관리 기능제공(Zoning) 1년 24*7 4시간 이내 방문 서비스	2식
KVM Switch	주요기능	Rack Type KVM Console 모니터 Kit(연결 케이블 포함) 해상도 1440x900 지원 할 것. 터치패드 스크롤링 지원 Server 8Port 콘솔 스위치 포함	1식

NO.	품 명	단 위	수 량
4	데이터베이스 서버	식	1

A. 일반 사항

데이터베이스 서버는 보도정보시스템의 웹서버에서 데이터베이스를 분리하여 안전한

내부망에 설치되어야 한다.

서버와 스토리지는 안정된 호환성과 단일화된 서비스를 보장하기 위해 동일 제조사

정품으로 공급해야 하며 제조사의 공급 확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

B. 구 성

구 분	항 목	사 양	수 량
하드웨어	프로세서	Intel Xeon E5-2630(6코어, 2.30GHz,15MB,95W)*2개 최대 2개 장착 가능	1식
	하드 디스크	300GB 6G SAS 10K 4개 (최대 Disk bay 25개 , 48TB 확장 가능) Hot Plug 2.5“ SAS/SATA 지원 Hot Plug 3.5“ SAS 지원
	운영 체제	MS Server Std 2012 1ea 포함 MS Server User CAL 5ea 포함
	ODD	- SATA DVD ROM JB KIT 제공
	전원/FAN	750W Hot Plug Dual Power 제공 FAN 이중화
	네트워크 컨트롤러	10/100/1000 Base-T 2-port 1000 Base-X 2-port * 2ea 1G-SFP SX-Mini GBIC * 2ea(Network Switch 장착)
	스토리지 컨트롤러	Raid Controller 512MB 이상 FBWC 제공(동급이상)
	메모리 슬롯	DIMM 슬롯 24개 지원
	메모리 유형	8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 최대 768GB 확장 가능
소프트 웨어	관리SW	원격 제어 기능 지원 전원 소모 모니터링 기능지원 제조사의 시스템 관리 S/W 제품 보증 1년 24*7(연중무휴) 4시간 이내 방문지원

NO.	품 명	단 위	수 량
5	DB 암호화 프로그램	식	1

A. 일반 사항

DB 암호화 프로그램은 교통정보시스템 및 보도정보시스템의 데이터베이스를 암호화하여

개인정보를 보호할 수 있어야 한다.

B. 구 성

구 분	항 목	사 양	수 량
소프트 웨어	주요기능	교통정보시스템 DB 서버(4Core) * 2ea 탑재 IBM AIX Server, Oracle 구성 Cluster Solution Active/Standby 구성 행정정보보호용 제품 등록 및 GS 인증 국가정보원 검증 필 암호모듈 탑재 PKI 기반의 외부 응용프로그램 접근 제어 DB 중요 데이터 컬럼 단위 선택적 암호화 보안 정책 적용 시 실시간 적용 1년 무상 서비스	1식