설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 양천구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성

○ 사  업  비 : 242,000천원(설계 13,695, 공사 228,305)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 외부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부가결

○ 세부 심의내용

심  의  내  용

[양강초]

□ 대상지의 방위, 인접 건물 등으로 인한 일조여건 등을 고려 식재계획을 수립할 것.

- 중부지방 기후특성상 동해우려가 있는 남천은 낙상홍 등으로 변경

□ 평소 이용하지 않던 건물 후면을 자연학습장으로 조성하는 점을 감안, 출입공간을 명확하게 표시할 것.

□ 포장소재는 물순환 등에 대응할 수 있도록 투수성 소재로 변경할 것.

□ 느티나무 1주 식재는 학생들의 이용행태 등을 고려 반영여부를 결정하되, 그늘이 많은 대상지 여건을 고려 그늘목인 느티나무 보다는 이팝나무 등 화교목으로 변경할 것.

□ 철쭉류와 초화류 등의 식재계획이 지속가능한 녹지패턴으로 계획되어 있으나 조성후 초등학생들의 자연학습 공간으로 이용될 점을 고려, 시인성이 높은 곳에 조팝나무, 황매화, 할미꽃, 도라지 등 교재식물 등을 보다 다양하게 반영할 것.

□ 정화조 주변의 안전시설 설치를 반영하여 향후 안전사고 발생을 예방할 것.

심  의  내  용

[신원중]

□ 스탠드 철거후 조성되는 사면 녹지는 스탠드 상단부와 하단부간 단차와 확보 가능한 녹지폭 등의 제반여건을 고려하여 조성하되, 아래사항을 준수할 것.

- 화단경계소재(조경석쌓기)는 부지의 단차를 효과적으로 해소하면서도 경관을 저해하지 않을 수 있도록 반영

- 왕벚나무, 이팝나무 등 식재는 확충되는 사면녹지의 폭과 기존 수목(버즘나무)과의 조화, 밀도 등을 고려, 과도하지 않게 반영

- 조경석 사이식재시 계절감 제고를 위해 꽃백합, 아주가, 패랭이 등 반영

□ 학생들의 이용패턴 등을 고려 녹지와 이용공간을 명확히 구분하여 설치하되, 조경석으로 계획된 계단 소재는 안전사고 예방을 위해 균일한 구배와 면처리가 가능한 소재로 변경할 것.

□ 정문 주변 녹지내 소나무는 녹지규모 등 제반여건을 고려하여 수량과 규격 등을 과도하지 않게 반영할 것.

□ 경비실 전면부에 조성되는 녹지는 가시성과 경관성을 고려하여 배식 등을 조정하되 아래사항을 준수할 것.

- 남천, 라일락 등 키큰관목 녹지대 후면이나 중앙부 식재

- 락가든은 주변 식재와 조화를 고려하여 돌의 규격 등을 적절히 반영

- 기존 휴게공간의 연장선상에 있는 녹지인 점을 고려 배식 및 조경석 설치시 락가든의 인위적인 훼손 예방 조치를 할 것.

[공통사항]

□ 반영되는 시설물에는 서울색을 반영할 것.

□ 건물내에서 발생하는 빗물을 활용할 수 있는 빗물저금통 반영을 검토하되, 효율적인 관수작업 및 저류시설의 청소 등에 용이하도록 설치할 것.

□ 수목표찰, 공간별 적정안내시설 및 도시녹화 시행지 안내시설을 시인성이 높은 곳에 설치하되 디자인, 규격 및 색채 등의 사항은 2017년 주요업무 추진지침을 준수할 것.

- 설치규격 : 1400×450×100

- 색    상 : DIC 2560, DIC 310/올림픽(기타 색상 : 공원색 활용)

- 목재가공, 컬러 및 문안 등은 사전검수후 제작