문서번호	시설관리과-9110
결재일자	2017.5.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박상권	박미영		천성훈		05/02 박철규
협 조

2017년

강북구 가압 급수구역 유수율 향상 추진계획

2017. 4

북부수도사업소

시 설 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2017년 강북구 가압 급수구역 유수율 향상 추진계획

유수율 편차가 많은 강북구지역 가압 급수구역에 대한 체계적인 관리를 통해 유수율 향상에 기여하고자 함

Ⅰ				현 황
		c

□ 강북구 가압(증압)장 현황

2016.12.31. 기준

구 분	계	무 인	증 압
계	10	4	6
가압장명	10	미아,수유 우이,번동	미아1(증압), 미아2(증압), 수유(증) 우이1(증), 4.19(증압), 번동(증압)

□ 유수율 증/감 현황

2016.12.31. 기준

구 분		계	강북구	비고
합 계		10
100% 초과	2016	2	미아1(증압),미아2(증압)
	2015	6	미아1(증압),미아2(증압),수유(증압) 우이1(증압), 4.19(증압), 번동(증압)
	증/감	-4
90~100%	2016	2	수유(증압), 우이가압장
	2015	1	미아가압장
	증/감	1
90~85%	2016	1	미아가압장
	2015	1	우이가압장
	증/감	-
85% 미만	2016	5	수유가압장, 번동가압장, 번동(증압) 4.19(증압), 우이1(증압)
	2015	2	수유가압장, 번동가압장
	증/감	3

Ⅱ				유수율 분석 및 문제점
		c

□ 유수율 분석

○ 유수율 100%초과 지역  2015년 6개소 → 2016년 2개소(감 4개소)

○ 유수율 90~100%지역 : 2015년 1개소 → 2016년 2개소(증 1개소)

○ 유수율 90%미만 지역 : 2015년 3개소 → 2016년 6개소(증 3개소)

⇒ 적정 유수율을 유지하는 가압구역이 1개소 증가하는 수준으로 체계적인 관리체계가 미흡

□ 문제점

○ 가압급수 경계 상호 불일치(현장, GIS, 요금관리시스템)로 유수율 과대·과소 지역 존재

○ 가압급수지역 관리카드 및 추진사항에 대한 이력관리가 제대로 시행되고  있지 않아        직원 인사 이동시 인수·인계가 원활하지 않음

○ 가압급수 구역에 대한 담당자들의 유수율 관리 의식 부족

Ⅲ				추진방향
		c

□ 유수율 목표 설정

○ 100% 초과 지역(2개소) ⇒ 100% 이내로 관리

○ 90% 이상 지역(2개소) ⇒ 현 수준을 유지

○ 85~90% 미만 지역(1개소) ⇒ 2% 상향 관리

○ 85% 미만 지역(5개소) ⇒ 5% 상향 관리

□ 가압구역 유수율 관리자 지정

○ 정성식(3) : 미아, 미아1(증압), 미아2(증압)

○ 박상권(1) : 수유가압장

○ 최형진(1) : 수유(증압)

○ 이태화(1) : 4.19(증압)

○ 이한수(4) : 우이가압장,우이1(증압),번동가압장, 번동(증압)

⇒ 담당자별 적정 유수율 유지를 위하여 지정 기한 내에 세부추진   계획 실행(직반장 합동 현장관리)

Ⅳ				세부 추진계획
		c

□ 중점 추진사항

○ 유수율 편차해소를 위한 담당자 지정

- 가압 급수구역에 대한 유수율 목표 관리

- 유수율이 낮은 85% 미만 지역을 우선적으로 집중 관리

- 유수율이 100% 이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차 해소

○ 과수압 해소추진 및 적정 수압유지

- 정점부 출수상태를 파악하여 적정한 관압(1.5~2.0㎏/㎠)을 유지

- 유량감시시스템을 활용 유량패턴 분석으로 관압조정(일공급량 분석)

- 감압밸브는 주기적으로 점검 및 정상 작동상태 유지

- 모터펌프를 적정 용량으로 교체 또는 토출압 조정으로 과수압 해소

○ 가압수와 자연수지역의 명확한 경계관리

- 자연수 급수가능 구역은 가압급수에서 제외(가압지역 축소)

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

○ 가압급수지역 유수율 변동사항 분석

- 월단위로 유수율(공급량, 조정량) 분석 : 유량감시 및 인포 시스템 자료 활용

- 수전수가 많고 유수율이 낮은 가압급수지역 우선 원인분석 및 조치

- 가압급수지역 수전의 누락, 자연수지역 수전의 추가여부 확인

- 유량계실 침수 및 전송설비 고장 예방 등 기기설비 관리 강화

□ 추진내용

○ 담당자·직반장 합동 현장 경계밸브 및 수전조사 시행

○ 일일 추진사항 순찰일지 기록 및 보고 : 이력관리화

○ 가압급수 구역 적정유수율 최종 분석자료 작성 보고(6월말이내)

○ 월1회 유수율 관리 실적 회의 개최(월마지막주 금요일)

- 참석자 : 팀장(구역, 누수, 기전), 지역담당, 직반장

○ 자체 프로그램 개발(개선사항) 활용한 효율적 관리

∘ GIS상 구축된 수전내역과 아리수 인포 수전내역 비교 확인(절차)

시설물관리 → 임의지역 시설물검색 → 기타 상수시설(옵션선택) →

GIS상의 급수구역 수전현황 검색 → 엑셀변환 → 아리수인포시스템 수전대조

→ 변경내역 요금과 통보

♣ 수전대조 프로그램(엑셀 VBA를 활용) 시설관리과 자체개발 ♣

Ⅴ				향후계획
		c

○ 가압 급수구역 수전변경 사항 요금과 통보 : 2017. 5. 15.까지

○ 가압 급수구역 경계밸브 확인 및 과수압 해소 : 2017. 5. 31.까지

○ 점검 조치 후 유수율 최종 분석 : 2017. 6. 30까지

○ 유수율 담당자 자체회의 실행 : 매월 마지막주 금요일

붙임 :  2016년 가압 급수구역 유수율 1부.  끝.