위치도 및 평면도

□. 현장 사무실

북단 교량하부

□. 현장 사무실 설치 구조

- 위 치 : 성산대교 북단 교량하부 제방 상단

- 규 모 : 6*6*2.6m(컨테이너 BOX 2동)

측 면 도	정 면 도

2.6m

6m

∇HWL(홍수위)

6m

2.6m

6*6*2.6

6*6*2.6

4.0

4.0

2.6

2.6