【붙 임】

토사 반입기준 및 반입방법

1. 건설폐재류 등 폐기물과 혼합된 토사 및 복토재 등으로 사용하기에 부적당하다고  인정되는 아래 토사는 반입할 수 없음

○ 함수율이 25% 이상인 토사

○ 식물뿌리가 부피 5% 이상 혼합된 토사

○ 직경 15cm 이상의 암버럭이 혼합된 토사

○ 악취발생 물질이 포함된 토사

○ 부식토(점질토 포함) 등 복토재로의 사용이 부적합한 토사

2. 암버럭만 반입할 경우 직경 30cm 이하로만 반입

3. 사토장은 관급토사야적장 또는 제2매립장 상부로 토사 반입, 토사감시원 입회하에 토질검사 후 하역(※ 토사야적장 위치도 참고)

4. 토사 운반차량은 B4 규격 이상의 비표를 부착(발주처, 공사명, 반입기간 등을 표기한 후 발주처 기관장 직인 날인, 미 부착 시 출입 제한)하고 적재함, 바퀴 등의 청결상태가 유지될 수 있도록 세차 철저

5. 반입시간 : 07:00～17:00(월～금) / 토,일요일 및 공휴일은 반입불가

6. 건설폐기물 차량으로는 토사반입 금지(일반 덤프트럭으로 운반)

7. 토사반입량은 우리 공사 홈페이지(www.slc.or.kr 폐기물고객센터-고객광장-토사반입)에서 실시간으로 조회 확인 가능

8. 토사운반 차량은 반드시 덮개를 덮고 서행 및 적재물 낙하방지 의무

9. 토사차량 운행속도(매립장외 30km/h, 매립장내 20km/h 이하), 운행차선(2차선) 및 신호 준수)

※ 상기규정(8, 9번항) 미 준수 시 해당차량 수도권매립지 출입제한 조치

10. 기상상태에 따른 폐기물 반입중지 시 토사반입 금지

※ 기상상태는 ARS(032-568-7122~6) 및 우리『공사』홈페이지(www.slc.or.kr) 확인 후 반입(1일 4시간 연속 강우 15mm 이상 등 토사 반입중지)

11. 발주처 명의의 반출전표(붙임)를 제작하여 토사반입 시 관급토사 검수대에 제출하여 확인 후 반입

※ 토사검사 담당 : 이동희 감독(*************), 임한택 감독(*************)

예 시) ※ 운반차량 유리창 전면에 보이도록 부착

〔 관급토사 운반차량 〕

○ 공사명 : ○ ○ ○ 공사

○ 기  간 :′17. ○~′17. ○

○ 발주처(or 감독기관) :  ○○기관(직인)

<관급토사 반출전표(예)>

토사 반출증 (발주처)	토사 반출증 (시공사)	토사 반출증 (운반업자)	토사 반출증 (수도권매립지)
NO. 0000-0000	NO. 0000-0000	NO. 0000-0000	NO. 0000-0000
발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력
공사명 :	공사명 :	공사명 :	공사명 :
반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장
차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :
차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :
반출일자 : '17. . .	반출일자 : ‘17. . .	반출일자 : '17. . .	반출일자 : '17. . .
반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)	반출처 담당 : (인)
관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)	관급토사 담당 : (인)