다중이용업소 비상구 안전관리 안내문

평상 시 화재 예방을 위한 많은 관심과 협조에 진심으로 감사드립니다. 최근 5년간 한해 평균 1건 이상「다중이용업소 비상구 추락사고」가   지속적으로 발생하고 있어 이에 대한 사고 방지를 위하여 다음 사항을  안내하오니 적극적인 협조를 당부드리며, 아울러 화재 등 긴급 시 대피  가능하도록 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄, 차단 등의 사례가   발생하지 않게 관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

부속실·발코니형 비상구 추락방지 안전조치

□ 추락위험 경고표지와 안전로프(2줄 이상)를 반드시 설치

□ 부식된 발코니는 교체 또는 보수

경고표지	안전로프 및 안전시설

추락 등의 방지를 위한 비상구 설치기준 준수(2016.10.19.개정)

□ 발코니 및 부속실 입구의 문을 개방하면 경보음이 울리도록 경보음 발생 장치를 설치하고, 추락위험을 알리는 표지를 문(부속실의 경우 외부로 나가는 문도 포함)에 부착

□ 부속실에서 건물 외부로 나가는 문 안쪽에는 기둥ㆍ바닥ㆍ벽 등의  견고한 부분에 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 등을 바닥에서부터 120센터미터 이상의 높이에 가로로 설치

※ 문의 : 강남소방서 예방과 검사지도팀 (02-568-4162,4164)

강남소방서장