문서번호	시설과-5093
결재일자	2017.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
최이영	김도섭	06/02 강신재
협 조
	생산관리과장		한희선
	기전설비과장		조성태

2017년 여름철 풍수해 대비

주요 자재, 장비 교차점검 결과 보고

2017. 5. 31.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 여름철 풍수해 대비

주요 자재, 장비 교차점검 결과 보고

여름철 폭우, 강풍 등 풍수해 대비 자재, 장비 등에 대한 정상가동 및 확보여부에 대한 기관별 교차점검 추진 실적을 보고 드림.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 2017년 여름철 종합대책 알림(기획담당관-5065, ’17. 4. 6.)

○ 2017년 여름철 풍수해 안전 대책(시설과-3739, ’17. 4. 19.)

□ 교차점검

○ 2017. 4. 25.~2017. 5. 24.(1개월간)

□ 점검대상

○ 비상발전기, 배수펌프, 수방자재(마대, 삽, 곡괭이, 방수포, 천막 등)

□ 점검방법(교차점검) : 총  49명 참여

○ 사 업 소 : 중부↔서부, 동부↔북부, 강서↔남부,  강남↔강동,

○ 정수센터 : 뚝도↔구의, 강북↔암사, 영등포↔광암

○ 점 검 반

구 분	인원	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검자	49명	2	2	4	4	4	4	3	4	2	2	2	12	2	2

Ⅱ		수방 자재, 장비 현황

○ 수도사업소

구분(유형)		규 격	수량	단위	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수				-
비상발전기		-	18	대	2	2	1	2	1	1	7	2
배수펌프		-	22	대	1	1	1	2	1	1	7	8
수방자재	마대	10kg	1,150	개		200		50	500		100	300
		30kg	500		200		100		100	100
	비닐	1.8×91m	17	롤	1	1		1	5	5	2	2
		1.8×150m	0
	삽	일반	75	개	10	10	5	5	5	5	20	15
	곡괭이	일반	21	개	3	3	3	2	5	5
	로프	200m	16	롤	1	1		1	7	2	4
	방수포	2×50	14	개		2	2	5	2		3
		5×25m	1									1
		10×10m	6		1					5
	천막	4×15m	8	개		2	2	2			1	1
		5×5m	12		2		2		5	3
	안전선	200m	5	개					5
	우의	평상복	41	개			5	6	10	10	5	5
		일회용	210		100	100				10
	장화	중	50	족	10	10	5	5	5	5	5	5
기타

○ 정수센터

구분(유형)		규 격	수량	단위	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
건 수				-
비상발전기		-	7	대	1	1	1	1	1	2
배수펌프		-	30	대	5	1	11	6	5	2
수방자재	마대	-	1,550	개	500	200	250	300	200	100
	비닐	1.8×91m	14	롤	6	1	2	2	1	2
	삽	일반	78	개	30	10	10	10	6	12
	곡괭이	일반	14	개	4	5	3		1	1
	로프	30~40m	5	롤	2		1		1	1
	방수포	-	21		1	10	2	5	1	2
	천막	4*5	9	개	1			8
		5.4*7.2	6			1	1		2	2
		10*10	0
	안전선	-	-	개
	우 의	평상복	29	개	2	5	10	2	5	5
	장 화	중	61	족	3	25	20	3	5	5
기타

Ⅲ		교차점검 결과

□ 지적사항 : 이상없음.

구분(유형)	자재,장비명	수량	미보유 또는 추가구매	손상 및 파손으로 수리	비정상 가동	재 도색 (페인트) 필요	기타 (내용 기재)
건 수	-	-	-	-	-	-	-

	< 자재,장비 보관 전경>
수방비축 자재, 장비 리스트		곡괭이, 장화 등 보관 점검	모래마대 및 우의 수량 확보

□ 잘된 점

○ 수방자재를 자재별, 장비별로 목록을 작성하여 창고에 보관하고 있음.

○ 풍수해 대비 자재, 장비 등에 대한 가동 여부를 수시로 점검

□ 기타 개선 필요사항, 건의사항 등

○ 비상시 사용 가능토록 기관별로 자체 실정에 맞게 일정수량 이상추가 확보 필요

Ⅳ		향후계획

검

○ 풍수해 대비 자재, 장비 등 교차점검에서 도출된 기관별 잘된 점과 개선이 필요한 사항을 통보

붙임 : 기관별 자재,장비 점검결과 1부(사업소, 정수센터). 끝.