환경영향평가서 협의내용

【서부 T&D 용산관광호텔 신축공사】

1. 총 괄

○ 본 협의내용 및 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안과 환경영향조사계획이 이행될 수 있도록 이를 사업계획 등에 반영토록 하여야 하며, 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

○ 본 협의내용과 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안은 환경상 악영향을 저감하기 위한 것이므로 이를 실시설계 및 인‧허가 등에 반영하여 철저히 이행될 수 있도록 조치하고, 동 저감방안 및 협의내용이 이행 완료될 때까지 지속적으로 관리하여야 함

○ 본 협의내용을 시설물 건설단계, 이용․관리단계까지 승계시켜 동 협의내용이 이행될 수 있도록 계약조건에 명시하고, 그 추진사항이 관리될 수 있도록 하여야 함.

○ 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 환경영향조사계획을 실시하여 공사로 인한 지형변화에 대하여 지속적인 관리․대응을 할 수 있는 체계를 수립하여야 함.

○ 환경영향평가 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의내용 및 환경영향평가서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구․시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함.

○ 초안 공람‧공고시 주민의견을 수렴하여 작성된 환경영향평가서(사후환경영향조사 보고서 포함)는 주민의견 반영 여부 확인 및 주민의 알 권리 차원에서 공개하여야 함

○ 환경영향평가와 사후환경관리가 연계될 수 있도록 환경관리계획서(붙임 3 참조)를 작성하여 착공통보서와 함께 승인기관, 협의기관, 시공사, 감리단에 전달하고 이행여부를 지속적으로 확인하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질

○ 공사시 대기오염물질 저감을 위해 방진막(가설방음판넬 상단 H : 1m) 및 층별 방진막 설치, 세륜·세차시설 설치, 살수 실시, 7년 이하 건설장비 사용 권장(저공해 건설기계 우선 사용) 등 공정별 저감방안을 수립하고 충실히 이행하여야 함

○ 도료 및 건축자재는 환경표지인증 및 친환경건축자재인증 획득 제품을 사용하여야 함

○ 보일러, 냉온수기 등 각종 연소기기는 에너지소비효율 1등급과 NOX 배출 1등급 모두를 만족할 수 있는 시설을 설치하고, 오피스 및 관리사무실은 가스히트펌프(GHP)를 적용하여야 함

나. 온실가스

○ 에너지자립률을 높이기 위해 태양광발전시설(고정식) 257kW, 지열(밀폐형) 1,912kW, 연료전지 140kW 등의 신재생에너지를 설치하여야 함(에너지사용량 대비 약 12.2% 이상)

○ 신재생에너지 설비를 유용하게 이용하기 위하여 태양광발전시설 등과 연계한 친환경자동차 충전시설을 설치하여야 함

○ 조명용 전력사용을 줄이기 위해 LED 조명을 부하량 대비 약 87.9% 이상 계획하여야 함

○ 녹색건축 인증에 관한 규칙에 의한 녹색건물 인증 “최우수 등급(인증절차 이행)” 및 건축물의 에너지 절약 설계기준에 의거 에너지성능지표(EPI)가 90점 이상 될 수 있도록 계획하여야 함

○ 건물에너지성능 평가를 위해 사후환경영향조사와 연계하여 에너지사용량 및 신재생에너지 생산량을 모니터링 하여야 함(운영시 1년)

다. 수질

○ 공사시 토사유출 등 비점오염물질 발생 최소화를 위해 우수흐름을 고려하여 가배수로 및 침사지 등을 설치하여야 함

○ 공사시 유출지하수는 집수정에 집수한 후 청소용수, 살수용수, 세륜·세차용수 등을 사용하고, 운영시에는 빗물저류조에 저장한 후 녹지 및 수공간 유지용수로 활용하여야 함

○ 물의 재이용 촉진 및 우수 재활용을 위해 중수처리시설 설치 후 공공화장실용수, 청소용수 등을 재이용하고, 빗물저류조의 용수는 수공간 유지용수, 조경용수, 기타 잡용수 등으로 이용하여야 함

○ 우수유출 저감 및 물순환을 위해 빗물저류조(용량 220㎥) 옥상녹화(3,495㎡), 투수포장(1,448㎡), 침투통(8개소), 침투트렌치(222m) 등이 침투시설을 설치하여야 함

○ 투수포장은 “서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)”에 따라 시행하여야 함

○ 사업지구 인근 공공하수관거와 연결된 지점에 인접한 빗물받이입구에 악취방지시설을 설치하고, 정화조는 악취발생량을 줄일 수 있는 처리공법을 선정하여야 함

○ 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조 및 제9조에 따라 사업의 인·허가전 저영향개발 사전협의(서울시 물관리정책과)를 이행하여야 함

라. 토지이용

○ 자연순환 기능을 가진 토양면적을 최대한 확보하기 위해 생태면적률을 35.72%이상 계획하여야 함

○ 생물서식공간 확보를 위하여 자연지반녹지 1,588㎡, 인공지반녹지 445㎡, 수공간 139㎡ 등 대지면적대비 녹지비율을 14.68%(옥상 및 벽면녹화 제외) 이상 계획하여야 함

○ 도심권역의 제한된 공간에서 녹지공간 확보 및 온실가스 저감을 위해 A동 옥상부(2F, 31F, 32F, 옥탑층), B동 옥상부(2F, 7F, 33F, 옥탑층), C동 옥상부(4F, 5F, 7F, 옥탑지붕층)에 녹화(3,495㎡)를 실시하여야 함

○ 사업지구와 인접하여 도로변(청파로, 원효로)으로 가로수가 있으므로 주변 가로녹지와 연계 될 수 있도록 경계부에 가로녹지를 계획하여야 함

마. 토양

○ 건축물 철거시 정화조 및 오수처리시설 지역, 유류저장시설에 대하여 토양오염도조사를 실시하여야 함(사후환경영향조사와 연계하여 모니터링 실시)

○ 사업지구내 토양 오염을 유발할 수 있는 주유소가 위치하고 있으므로 철거전 토양환경보전법 등 관련 규정에 의거 토양오염전문기관에 오염도 검사를 실시하여야 함

바. 동·식물상

○ 조류 및 소형곤충류의 서식처로 이용가능한 육생비오톱(공개공지 199.5㎡, 옥상 7층 107.7㎡,) 및 수생비오톱(108.9㎡) 공간을 조성하고, 사후환경영향조사와 연계하여 모니터링 하여야 함(운영시 1년)

○ 기존 수목중 생육상태가 양호한 섬잣나무, 느티나무 등 68주는 가이식장(서측 공개공지)에 이식 한 후, 고사 등이 최소화 될 수 있도록 전문가를 선정하여 관리하고, 사후환경영향조사와 연계하여 지속적으로 모니터링 하여야 함

○ 옥상부에 대한 식재계획은 교목, 관목, 초화류 등 다층 식재하여야 함

사. 친환경적 자원순환

○ 석면해체‧제거시에는 석면안전관리법 등 관련 규정에 따라 석면 농도 모니터링을 실시하는 등 주변 환경 관리계획을 수립하여야 함

아. 소음‧진동

○ 사업지구 경계로 흡음형 가설방음판넬(H : 5.0m) 설치 및 저소음·저진동 건설장비 등을 사용하여 생활소음규제기준을 만족할 수 있도록 하여야 함

○ 사업지구 북측 경계부에 자동소음측정기를(1개소) 설치하여 소음도를 모니터링 하여야 함

○ 가설방음판넬, 자동소음측정기 설치 등 저감시설이 실제 현장에서도 적용될 수 있도록 “설치 시방서(이동형 방음벽의 경우 구체적인 이동설치경로와 지점 표기)”를 작성하여 시공사 및 감리단에 전달하여야 함

3. 환경영향평가서 및 보완서 등에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

○ 비산먼지 저감방안 수립(평가서 145~147쪽)

- 공정별 비산먼지 저감 가이드라인 준수

- 가설휀스 상단 비산방진막(H=1.0m) 설치

- 건축물 내부 공사시 해당 층별 방진망 설치

- 세륜․세차시설 설치(공사차량 주 진출입구), 속도 제한(20km/hr 이하)

○ 건설장비에 의한 NO2 가중농도 저감방안 수립(평가서 147쪽)

- 7년 이상 노후장비 사용 가급적 자제

○ 실내공기질 관리대책 수립(평가서 149~152쪽)

- 친환경 건축자재 및 가구 사용

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 153~154쪽, 보완서 33쪽)

- 조사항목 : PM-10, NO2

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사지점 : 3개 지점(사업지구 내 대기자동측정망 1개소)

- 조사주기 : 분기 1회(단, 기초 및 토공사시 월 1회)

나. 온실가스

○ 친환경차 주차구획 확보(평가서 191쪽)

- 주차구획의 5% 이상(28대) 확보

○ 신재생에너지 12.2% 이상 설치(보완서 41~44쪽)

○ LED조명 부하량 대비 87.9% 이상 계획 (보완서 45~46쪽)

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 196쪽)

- 조사항목 : 신재생에너지 생산량 및 에너지사용량 모니터링

- 조시가간 : 착공시부터 운영시 1년

- 조사주기 : 분기 1회

다. 수 질

○ 토사유출 저감대책(보완서 47~50쪽, 재보완서 9~10쪽)

- 배수유역별 가배수로 및 침사지(4개소) 설치

○ 우수처리계획(보완서 58~61쪽, 65~73쪽)

- 빗물침투시설(침투형 우수관, 침투형 맨홀), 빗물받이 등 설치

- 빗물저류조 1개소 설치

○ 오수처리 및 악취방지 계획(평가서 245~248쪽, 보완서 54~57쪽)

- 최소유속(0.6m/sec) 이상 확보

- 역지변 및 인버트 등 설치

- 공기공급장치 설치

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 250쪽)

라. 토지이용

○ 생태면적율 35.72%이상 확보(보완서 77~79쪽, 재보완서 16쪽)

- 자연지반녹지 1,588㎡, 인공지반녹지 445㎡, 옥상녹화 3,495㎡, 수공간 139㎡ 확보

○ 공개공지 및 공공보행통로(평가서 265~266쪽)

- 공개공지(2개소)내 녹지조성, 공공보행통로는 일반인 보행을 위해 상시개방

○ 녹지축 연계방안(평가서 279~280쪽, 보완서 76~77쪽)

- 녹지 및 수공간 조성, 옥상녹화 실시

- 도로변(청파로, 원효로)과 연계한 가로녹지계획 수립

마. 토 양

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 293쪽, 보완서 83쪽)

- 조사항목

․정화조 및 오수처리시설 : 토양오염물질 21개 항목

․유류저장시설 : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, TPH

․폐유보관시설 : pH, Cr+6, Pb, 유류(TPH, BTEX)

- 조사지점

․정화조 및 오수처리시설 철거시 하부 토양

․유류보관시설 철거시 토양누출검사 부위의 하부 토양

․폐유보관소 인접지의 토양

- 조사주기 : 정화조 및 주유소 하부 철거시 1회, 폐유보관소 분기 1회

바. 지형‧지질

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 336쪽)

- 조사항목 : 공사시 지하수위, 발생사토 적정처리 여부 등

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사회수 : 지하수위 계측(굴착중 주2회 이상, 굴착후 주1회 이상)

사. 동‧식물상

○ 훼손수목 처리대책(평가서 361~362쪽, 보완서 84쪽)

- 이식수목(68주) 선정 및 관리

- 훼손수목 : 조경보조재로 재활용, 전문처리업체 위탁 처리 등

○ 비오톱공간 조성(보완서 85~91쪽, 재보완서 18~19)

- 다층의 식재공간, 나무더미, 돌무더기 등 생물 소공간으로서 서식·은신처 등 마련

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 385쪽, 보완서 85~91쪽)

- 조사항목 : 훼손수목 및 이식수목 파악, 옥상녹화 및 수공간 적정 조성여부,

비오톱 조성 및 동물이용 여부 등

- 조사기간 : 착공시~운영시(1년)

- 조사주기 : 공사시 반기 1회 이상, 운영시 분기 1회 이상(1년간)

아. 친환경적자원순환

○ 건설폐기물 처리대책(평가서 407~409쪽)

- 종류별, 성상별로 분리 보관하여 적법처리, 순환골재 이용(50% 이상)

○ 석면함유제품 사용 금지(평가서 415쪽)

○ 친환경 건설자재 사용(평가서 418쪽)

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 422쪽)

- 조사항목 : 폐기물 관리사항(생활, 지정, 건설, 임목 등)

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사주기 : 분기 1회(단, 석면농도는 철거완료시까지 월 1회)

자. 소음‧진동

○ 공사시 저감대책 수립(평가서 439~442쪽)

- 공사구역 경계부 흡음형 가설방음판넬(H=5.0m) 설치

- 자동소음측정기(1개소) 설치

○ 사후환경영향조사 실시(평가서 443쪽)

- 조사항목 : 저감시설 설치 현황, 소음자동측정망 설치 및 운영 현황

- 조사기간 : 착공시부터 공사완료시까지

- 조사지점 : 소음 2개 지점, 진동 2개 지점

- 조사주기 : 분기 1회(단, 기초 및 토공사시 월 1회)

4. 사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항

가. 사업승인기관의 장(용산구 건축과)

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제15조제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용이 반영되었는지 여부를 확인하여 협의내용이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 환경관련 사업계획 승인내용을 승인(허가) 등을 한 날부터 30일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날로부터 90일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 이의신청을 제출하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제1항의 규정에 의하여 재협의 대상에 해당되지 않는 사업계획의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우 미리 변경되는 사업계획에 따른 환경영향저감방안이 사업계획에 반영되도록 하고, 그 내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 시행규칙 제15조제2항의 규정에 의하여 환경보전방안을 마련하거나 검토시에는 협의기관(서울시 환경정책과)의 의견을 들어야 함

나. 사업자((주)서부티엔디)

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제1항의 규정에 의하여 환경영향평가협의내용을 사업계획에 반영하고, 이를 성실히 이행하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조제1항의 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날부터 90일 이내에 승인기관(용산구 건축과)을 거쳐 이의신청서를 제출하여야 함

○ 본 사업추진 중 서울특별시 환경영향평가조례 제17조제1항의 규정에 의한 재협의대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업시행전에 협의기관(서울시 환경정책과)에 재협의하여야 하며,

재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동조 제18조의 규정에 의거 환경영향저감방안에 대하여 승인기관(용산구 건축과)의 사전검토를 받아야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제3항의 규정에 의하여 본 사업의 공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용관리책임자를 지정하되, 협의내용관리책임자를 지정한 때에는 20일 이내에 이를 승인기관(용산구 건축과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제4항의 규정에 의하여 환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 조사기간이 만료된 날부터 60일 이내(조사기간이 1년 이상인 경우에는 매 연도별로 착공일 기준으로 1년이 도달한 후 60일 이내)에 승인기관(용산구 건축과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 제출하여야 함.

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제5항의 규정에 의하여 사업을 착공, 준공 또는 3개월이상 공사를 중지하거나, 재개하고자 할 때에는 20일 이내에 승인기관(용산구 건축과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

※ 붙임 : 1. 협의내용 관리책임자 지정(변경) 통보서 양식 1부.

2. 착공, 준공, 공사중지 통보서 양식 1부.

3. 환경관리계획서(안) 양식 1부.

<붙임 1>

[별지 제7호서식]
협의내용 관리책임자			[ ]지정	통보서
			[ ]변경
사업명
사업자
사업장 위치
공사기간
협의내용 관리책임자 인적사항	성명
	생년월일
	주소
	전화번호
	소속
	직책
	지정일
	자격증	명칭
		번호
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」제17조제2항에 따라 협의내용관리책임자를 지정(변경)하였음을 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
※ 구비서류 없음
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 2>

[별지 제9호서식]
환경영향평가대상사업		[ ]착공	통보서
		[ ]준공
		[ ]공사중지·재개
사업명
사업자
사업장위치
평가 협의일
착공일
준공일
공사중지	중지일
	공사 재개일
	사 유
	공사중지에 따른 환경보전 조치
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」 제19조에 따라 환경영향평가 대상사업의 착공․준공․공사중지․공사재개를 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 3>

환경관리계획서(안)

1. 환경관리 계획

1.1 사업개요

∘ 사 업 명 :

∘ 사 업 비 :

∘ 사업기간 :

∘ 위    치 :

∘ 사 업 자 :

∘ 시 공 사 :

∘ 감 리 원 :

∘ 사업계획

- 면    적 :  ㎡

- 건축면적 :  ㎡

- 총 면 적 :  ㎡

- 용    도 :

- 규 모 등 :

1.2 환경관리조직 및 업무

가. 조직도

							총괄책임자
	현장전담자						협의내용관리책임자						환경관리감독자

나. 환경관리업무

① 환경관리관계자 : 총괄책임자, 협의내용관리책임자, 현장전담자, 환경관리감독자로 구분

② 업무 구분

- 총괄책임자(예 : 사업자 등 - 환경관련 전담자 지정)

▪ 사업장의 환경영향평가 등 환경관리업무 총괄 관리

▪ 사후환경관리계획 수립‧운영

▪ 기타 환경관련 업무 전반에 관한 사항

- 협의내용관리책임자(예 : 평가업자 등) : 협의내용의 적정한 이행관리를 하며, 총괄책임자에게 기술적인 사항을 보좌하고, 환경관리감독자 및 현장전담자에 대하여 지도 및 조언

▪ 사업계획 또는 설계서에 협의내용의 적정 반영여부 확인 및 조치

▪ 협의내용의 이행여부 확인 및 관리대장의 기록‧보존

▪ 사후환경영향조사 관리 및 필요한 조치

▪ 기타 협의내용의 이행을 위한 승인기관의 장 또는 협의기관의 장의 지시사항 이행 등

- 현장점담자(예 : 시공사 등)

▪ 현장에서 직접 지휘, 감독하는 업무 중 오염배출기계, 기구, 장비 및 시설의 오염 배출방지 조치

▪ 기타 협의내용관리책임자 및 환경관리감독자가 지시하는 환경관리업무 수행

- 환경관리감독자(예 : 사업자, 감리원 등)

▪현장내 당해 업무와 관련된 기계, 장비 및 시설의 오염배출방지에 대한 확인 감독 및 조치

▪기타 총괄책임자 및 협의내용관리책임자가 지시하는 환경보전업무 등

2. 공정계획

2.1 전체예정공정표

2.2 년차예정공정표

3. 환경오염방지시설 설치계획 ※ 평가서상에 제시된 저감방안 구체적 명시

3.1 환경영향저감시설 집계표(세부내역 별도 첨부)

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
1	대기질	가설방진망	0개소/0,000m
		세륜‧세차시설	0개소
		살수시설	0개소

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
2	온실가스	신‧재생에너지	00kW	설비용량
		LED 조명	00%	설치비율
		친환경건축물	인증서
3	수질	침사지	0개소/000㎥
		빗물이용시설	0개소/000㎥
		침투시설	0개소/000m
4	토지이용/동‧식물상	생태면적률	00%
		지상부 녹지비율	00%(0,000㎡)	(자연, 인공 등)
		수공간	000㎡
		옥상녹화	000㎡
5	지형‧지질	지하수 재활용 여부	재활용 000㎥/0,000㎥
6	친환경적 자원순환	순환골재	000㎥	적용구간 표시
7	소음‧진동	가설방음벽	H:0~0m, L:0,000m
		이동식방음벽	H:0~0m, L:0,000m	적용구간 표시
		자동소음측정기 설치	0개소	위치 표시

3.2 항복별 세부설치 계획

4. 현장 환경관리 조사계획

4.1 조사개요

∘ 목 적

- 사업시행으로 인하여 공사중 영향이 예상되는 대기질, 수질, 소음‧진동 등 환경항목에 대하여 시행전‧후 환경변화를 조사‧분석하고, 예상치 못한 환경상의 악영향이 발생될 경우 그에 대한 대책을 수립하여 환경적으로 건전한 공사시행 도목

4.2 조사기간

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경질	분기1회			○			○			○			○
	월1회	1/2	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동식물상	반기				○						○
지형지질	반기				○						○

4.3 조사내용 및 조사지점

가. 대기질

구분	지점	위치	조사주기	환경영향평가시		사후 조사결과(측정치)				비 고
				지점	예측치	1분기	2분기	3분기	4분기
1	A-1
2	A-2
3	A-3
4	A-4

나. 수질, 토양, 소음‧진동 등

5. 환경영향평가 협의내용 준수계획

5.1 항목별 협의내용 및 저감방안

가. 대기질 ~ 일조장해

∘공사시 비산먼지 저감을 위해 가설방음판넬 상부에 방진망(1m) 설치, 세륜‧세차시설 및 살수 실시(스프링쿨러 등), 차속 제한 등의 저감방안외 “서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인”을 충실히 이행하여야 함

□ 서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인에 명시된 사항 중 본 사업장에 적용하는 시설 표기

□ 가설방음판넬 설치 위치

□ 세륜‧세차시설 설치 위치

□ 살수계획(살수차 운행일지 및 범위, 스프링클러 등)

※ 평가서‧보완서 등에 제시된 항목별 협의내용과 관련된 내용 및 저감방안을 상세히 정리‧제시하여 공사 관계자 누구나 한눈에 알아 볼 수 있도록 작성하여야 함