문서번호	시설과-3422
결재일자	2017.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
협 조
	학예연구부장

2017년 여름철 종합대책 추진계획

2017. 6.

서울역사박물관(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 여름철 종합대책 추진계획

여름철에 주로 발생하는 풍수해, 폭염 및 주요 취약시설물에 대한 각종 재해․안전사고를 사전 대비코자 종합계획을 수립하여 재해예방에 만전을 기하고자 함.

1	2017년 여름철 전망

○ 기온은 평년(23.6℃)과 비슷하거나 높고, 여름 내내 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음

○ 강수량은 평년(723.2㎜)과 비슷하겠으나, 여름철 전반에는 맑고 건조한 날이 많겠고 후반에는 저기압과 대기불안정의 영향으로 국지성 호우가 잦겠음[※ 기상청 2017년 여름철 날씨전망]

2	추 진 개 요

❍ 추진방향 : 여름철 각종 재해 및 안전사고 예방

❍ 추진근거 : 2017 여름철 종합대책 알림[기획담당관-6843(`17.5.16)]

❍ 추진기간 : 2017. 5. 15 ~ 2017. 10. 15 (5개월간)

3	중점 추진사항

❍ 수방대책 : 수방 방재시설 확충, 수해상황 신속‧정확 파악 및 전파

❍ 안전관리 : 공사장‧시설물 안전관리, 공원 등 다중이용시설 안전관리

❍ 시민보건 : 식중독‧전염병 예방, 위생시설 점검, 혹서기 건강대책 수립

❍ 폭염대책 : 폭염 취약계층 관리, 폭염 응급환자 신속 구조 등

작 성 자	경영지원부장 : 나병우 ☎ 724-0105 시설과장 : 오삼록 ☎ 0130 담당 : 김명구 ☎ 0125

4	분야별 세부 추진계획

❍ 시설물 점검

∙ 점검기간 : 2017.6.26. ~ 6.29

∙ 점검반 편성

- 총괄반장 : 시설과장

- 점검반원 : 시설물 건축, 기계, 전기, 통신, 조경 시설업무 담당

∙ 세부 점검 내용

구분	중점점검분야	세부점검 내용	비고
건축,조경	경희궁․경교장․백인제 가옥, 박물관건축물 및 주변공원 조경시설	- 경교장 지붕 배수 홈통 상태점검 - 경희궁 배수로 침수 및 서암주변 토사유출 확인 - 경희궁 자정전 우측 및 철책뒤편 배수로 점검 - 경희궁 태령전 옆문(쪽문) 앞(외부) 점검 - 방공호 내부 및 주변 시설 상태점검 - 주차장주변 법면 조경시설 상태점검 - 기타 배수로 및 옥상지붕 배수홈통 상태점검
기계설비	집수정 배수펌프	- 기계실 집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 금천교 집수정 배수펌프 가동상태 상시 확인 - 보일러실, 방공호, 지하공동구 배수펌프 점검 - 지하 집수정 배수조치 확인
전기,통신	야외에 설치된 각종 분전반	- 금천교 분전반 점검확인 옥상 LED 옥외 홍보사인물 분전반 점검확인 - 경희궁 초소 앞 분전반 점검확인 - 전차 옆에 설치된 분전반 확인 - 여름철 습기에 따른 기기상태 확인 - 차단기 작동 및 전선 전열상태 수시확인

❍ 수방대책

∙ 상황실 운영

- 평상시 : 주간 → 시설과, 야간 → 당직실

- 공휴일 : 주간 → 당직실, 야간 → 당직실

∙ 수방자재 보유현황

구 분	수중펌프(이동용)	모래주머니	비고
계	1Hp×3대, 0.2Hp×1대	10kG × 300개

∙ 단계별 상황근무 기준

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태	주요업무
평시	- 상황 유지 필요시 ․예방활동 필요시	- 수방담당자	- 감시활동
보강	- 30mm/일 이상 예보시	- 수방담당자	- 상황 파악 활동 - 24시간 상황유지
1단계 (주의)	- 호우주의보 발령시 ․70mm/6시간 이상 예보 ․110mm/12시간 이상 예보 ․한강대교 수위 4.5m 도달	- 시설과 1명 근무(1일)	- 순찰활동 유지 - 호우분석 및 대책
2단계 (경계)	- 호우경보 발령시 ․110mm/6시간 이상 예보 ․180mm/12시간 이상 예보 ․한강대교 수위 8.5m 도달	- 각 과별 1명 근무(1일)	- 취약지역 순찰활동 - 수해예방 및 정리
3단계 (심각)	- 홍수경보 발령시 ․한강대교 수위 10.5m 예상 ․재해발생 가능성 확실시	- 각 과별 1/2근무(1일)	- 취약지역 집중강화 - 수해복구 지원 - 홍보 및 민원처리

※ 시청의 비상발령에 의거 단계별로 근무하고, 박물관의 특수성을 감안하여 상황에 따라 신축적으로 비상근무체계 운영.

❍ 부서별 수방대책 임무

총무과	시설과	전시과,유물관리과 보존과학과	교육대외협력과 조사연구과
행정지원 및 상황 정리, 경보 발령	상황총괄 및 현장 복구 순찰활동	현장복구 지원, 교통· 청소대책, 유물반출 (사태발생시)	관람객 홍보 및 구호의료 활동 (사고발생시)

4	행 정 사 항

❍ 시설물 점검 계획에 의거 점검 후 경미한 조치사항은 즉시 자체 보수하고, 중대한 사항은 공사 발주하여 조속 조치

❍ 청계천박물관은 자체 별도계획을 수립하여 시행토록 통보

❍ 수방대책 계획을 각 부서에 통보하고, 각 과 단계별 비상근무자  명단작성 제출

붙 임 : 1. 주요 배수시설 현황 1부.

2. 시설별 안전 점검 체크리스트 1부. 끝.

<첨부 1>

박물관 주요배수시설 현황

(2017. 5월 현재)

시 설 명	배수펌프 용량	용 도	비 고
기계실 집수정	7.5HP × 2대	․유구전시장 ․유입우수용
금천교 집수정	2HP × 2대 1HP × 1대	․금천교 집수정 ․유입우수용
지하pit 집수정	3HP × 4대 (앞쪽2대, 뒤쪽2대)	․지하PIT 유입우수
중앙집수정	10HP × 3대	․지하침출수 배수
지하공동구	1HP × 4대 (우측2대, 좌측2대)	․공조기실 배수
보일러실	7.5HP × 2대	․보일러실 배수
방공호	3HP × 5대	․방공호內 배수

<첨부 2>

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 건축물

2. 점검일시 : 2017.  .  ～ 2017.  .

3. 점검방법 : 육안점검

4. 점검내용                                                     (건축분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
피난시설규정 등 건축법상 저촉여부
기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부
지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태
조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부
옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태
담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부
건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
개별법에 의한 시설기준 적합 여부
설계도서 보관 상태
경희궁지내 배수로 박석 탈락
상 태 판 정
2017 . . 점검자 : (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 전기시설물 일체

2. 점검일시 : 2017.  .    ～ 2017.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                    (전기분야)

설비명	주요점검항목	점검결과
수.배전반분야	변압기류
	차단기, 계폐기류
	계기류 및 보호장치
조명분야	로비등, 전시등, 형광등
	외곽 가로등, 잔디등
	조명제어시스템 관리상태
방재분야	인체 및 유리파괴 감지기류
	카메라류(CCTV, 외곽)
	방재제어시스템 관리상태
비상발전기	소음, 윤활유, 볼트,너트헐거움 상태
	패널내부 계기류 및 접속부 상태
기타설비	각종 풀박스 및 MCC, UPS, 유도등, 인터폰, VTR녹화상태 등
○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 안전관리 및 작동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태
상 태 판 정
2017 . . 점검자 : (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 기계시설물 일체

2. 점검일시 : 2017.  .   ～ 2017.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                     (기계분야)

설 비 명	규 격	수량	점 검 항 목		점검결과
보일러	3톤,2톤,1톤		수면계수위, 게이지압력, 가스공급압력, 송풍기상태 점검
공조기	10,000～47, 600CHM		소음, 펜벨트 장력, 냉‧난방밸브 상태, 스팀밸브 작동여부 점검
FCU			온수순환상태, 소음상태 점검
화장실	배기휀		소음 및 작동상태 점검
주 방	급배기휀		소음 및 작동상태 점검
중앙집수정펌프	380V/7.5kw		레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검
유구펌프	380V/5.5kw		레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검
정화조			정화조 급‧배기상태, 배수펌프 작동점검
열교환기			누수확인 및 스팀트랩 작동상태 점검
물탱크			급수상태, 상한 및 하한경보 상태점검
정압실			가스누설 점검, 가스압력 기록지 상태점검
냉동기	450,270RT		누수, 균열 유무 점검
○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태				양 호

구분	세 부 점 검 사 항		점검결과
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
판 정 상 태
2017 . . 점검자 : (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 조경시설물 일체

2. 점검일시 : 2017.  .  ～ 2017.  .

3. 점검방법 : 육안점검

4. 점검내용                                                     (조경분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
수목 전도, 고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부
조경 시설물 균열, 훼손, 파손 여부
옥상 녹화지 방수층 및 수목보존 상태
배수로 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부
화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부
데크 및 계단 시설물 균열, 노후, 훼손 여부
수경시설(분수, 개울 등) 정상 작동(기계설비 이상) 여부
상 태 판 정
2017 . . 점검자 : (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 통신시설물 일체

2. 점검일시 : 2017.  .  ～ 2017.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                     (통신분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
CCTV 오작동, 파손, 사각지대 등 유지관리 상태
출입통제 및 관리 시스템 작동 상태
보안순찰 카드리더기 인식 점검
상 태 판 정
2017 . . 점검자 : (인)