문서번호	급수운영과-7547
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오도영		최현태	04/11 김영삼
협조

지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사 구간 상수도관 (D=200mm) 이설 승인 보고

2014. 4

중부수도사업소

(급수운영과)

지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사 구간

상수도관 (D=200mm) 이설 승인 보고

“지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사” 구간내 상수도관 D=200mm 이설 공사에 대한 협의사항이 있어 현장을 조사 보고하는 사항임.

1. 현   황

가. 관련공문 : 지장 상수도 이설공사 착공계 제출의건

→ 신서울역 제2014-67호(2014. 4. 10)

나. 공 사 명 : 지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사 (상수도 이설공사)

다. 이설요청구간 : 중구 봉래동2가 122-27

라. 이설개요 : 상수도관 및 유량계실 위치 변경 (D=200㎜, L=11m)

2. 보고내용

○ 서울메트로에서 시행하고 있는 “지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사” 구간으로서

○ 신설 지하철 환승통로 구조물이 상수도관(D=200mm)에 저촉되어 약30cm 인상하여 매달기공법으로 이설 시공하기 위하여 요청한 사항임.

○ 상수도 이설공사로 인하여 단수구역은 서울역만 해당되며 단수시간은 8시간 정도 예정입니다.

○ 현장사진

복공판 하부                         상부에서 본 전경

3. 조치의견

○ 신설 지하철 환승통로 구조물 박스에 저촉되는 상수도관을 상부로 30cm 인상하여 매달기 공법으로 이설 시공이 필요함

○ 우리사업소 직원 및 감리 입회하에 원인자 자체 이설함이 적정하다고 사료됨.

4. 조치내용

가. 『서울특별시 수도시설이설등 원인자징수조례』에 의거 원인자 이설 시행

1) 출동비 및 퇴수량 산정 : 부과

이설위치	직원출동경비 및 기타	관내퇴수 및세척수량	비 고
봉래동 2가 122-27	790,180원	153㎥

2) 자재사용은 수도법 시행령 제24조의2 (KS 인증제품) 및 제4호(환경표지 인증제품)에 해당하는 제품

3) 상수도시설물 이설승인 이행 조건

나. 상기 사항 이행조건으로 이설공사 승인후 이설요청 기관인 서울메트로(신화건설주식회사)에 통보하여 안전 시공에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 상수도관현황 및 지장물 저촉 사진 1부.

2. 서울역 배관 상세도 1 부.

3. 상수도시설물 이설승인 조건 1부

4. 수도용 자재 및 제품의 사용 안내(수도법) 1부.

5. 출동비 및 퇴수량 산정 부과 근거 1부.  끝.